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KELININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
(Programos pavadinimas)



Programos valstybinis kodas, išsilavinimo reikalavimai stojančiajam ir apimtis mokymosi kreditais:
P31073207 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą ir kurie kartu mokosi pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 90 mokymosi kreditų
P32073224 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, 90 mokymosi kreditų
[bookmark: _GoBack]P32073228 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir kurie kartu mokosi vidurinio ugdymo programą, 90 mokymosi kreditų
T32073226 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, 70 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – kelininkas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III



1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba vykdyti automobilių kelio statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus, taikant pažangiausias technologijas, atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kelininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir (arba) jų priežiūros darbus.
Tipinės kelininko darbo sąlygos: dirbama lauke įvairiomis oro sąlygomis, dažnai greta veikiančių kelių ar gatvių, taip pat su žemės darbų, kelių tiesimo, remonto ir priežiūros sunkiaisiais mechanizmais. Kelio darbininkai darbo vietoje privalo dėvėti darbo drabužius su atšvaitinėmis juostomis. Atšvaitinės juostos turi atitikti EN ISO 20471 tarptautinį standartą (ar kitą atitinkamą standartą), kuris reglamentuoja gero matomumo darbo aprangos reikalavimus.
Kelininko tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, matavimo ir tikrinimo prietaisai, rankiniai automobilių kelių statybos, priežiūros bei remonto įrankiai ir įranga, mašinos kelio konstrukcijos sluoksniams įrengti, žemės darbų, priežiūros, remonto bei transportavimo mašinos.
Kelininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, kelių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) bei priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais, tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais.
Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Kelininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus bei išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduočių atlikimo kokybės kontrole.
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	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Kompetencijos
	Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)*

	3000004
	Įvadas į profesiją
	III
	2
	Pažinti profesiją.
	Apibūdinti kelininko profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje.
Apibūdinti kelininko veiklos procesus.
Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus kelininko kvalifikacijai būdingus gebėjimus.

	Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)*

	3102201
	Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
	III
	1
	Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
	Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus.
Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus.

	3102103
	Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
	III
	5
	Reguliuoti fizinį aktyvumą.
	Išvardyti fizinio aktyvumo formas.
Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą.
Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką.

	3102202
	Darbuotojų sauga ir sveikata
	III
	2
	Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
	Įvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai.

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)

	Privalomieji (iš viso 60 mokymosi kreditų)

	307323263
	Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas
	III
	10
	Paruošti kelininko darbo vietą.
	Apibūdinti esminius kelio statinių reikalavimus kelininko darbo vietos įrengimui pagal jų paskirtį ir kelio kategorijas.
Įrengti kelininko darbo vietą laikantis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
Sutvarkyti kelininko darbo vietą laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų.

	
	
	
	
	Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
	Apibūdinti saugaus stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimus bei sandėliavimo taisykles, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais.
Pakrauti, iškrauti ir sandėliuoti automobilių kelio įrengimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą naudojant mechanizuotas ir rankines krovos priemones.
Įrengti sandėliavimo aikštelę, atsižvelgiant į sandėliuojamų medžiagų pobūdį.
Taikyti tvaraus sandėliavimo principus, įgyvendinant taršos prevencines priemones.

	
	
	
	
	Saugiai dirbti automobilių kelio statybos objekte.
	Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius bei jų poveikį darbuotojams automobilių kelio statybos objekte, analizuojant darbo sąlygas.
Įrengti kolektyvines apsaugos priemones, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.
Parinkti asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį.
Parengti naudojamus mechanizuotus įrankius saugiam darbui, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir saugaus darbo instrukcijomis.
Organizuoti krovinių tvarkymą rankomis, laikantis ergonomikos bei darbuotojų saugos reikalavimų.
Įvertinti gaisro kilimo pavojų, taikant gaisrų prevencijos būdus darbo aplinkoje.

	
	
	
	
	Prikabinti, atkabinti krovinius.
	Apibūdinti krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisykles bei reikalavimus.
Prikabinti ir atkabinti krovinius prie kėlimo įtaisų, taikant saugaus kėlimo reikalavimus.
Kelti mechanizmais ir kranais įvairius kelių statybos darbams reikalingus krovinius.
Parinkti kėlimo įtaisus ir užkabinimo būdus, pagal krovinio svorį.
Perduoti komandas signalizuojant rankų signalais, ryšio priemonėmis arba žodiniu bendravimu.

	
	
	
	
	Saugiai dirbti aukštyje.
	Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti aukštyje reikalavimus, taikomus kelių statybos, priežiūros ir remonto darbų metu.
Naudoti paaukštinimo priemones, laikantis saugos instrukcijų ir gamintojo rekomendacijų.
Įrengti kolektyvines saugos priemones darbams aukštyje pagal darbų pobūdį.
Naudoti pasirinktas asmenines apsaugos priemones atliekant darbus aukštyje.

	
	
	
	
	Saugiai dirbti eismo vietose.
	Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti eismo vietose reikalavimus.
Naudoti kelio atitvėrimo priemones, atsižvelgiant į darbų pobūdį.
Įrengti kolektyvines saugos priemones atliekant darbus eismo vietose.
Naudoti pasirinktas asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į darbo vietos pavojus ir eismo sąlygas.

	
	
	
	
	Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	Paaiškinti statinio informacinio skaitmeninio modelio (BIM, angl. Building Information Modelling) formatus: IFC (angl. Industry Foundation Classes) – universalus bei atviras BIM duomenų mainų formatas ir BCF (angl. BIM Collaboration Format) – specialiai BIM komandos bendradarbiavimui skirtas (komunikavimo) formatas.
Atlikti BIM informacijos, reikalingos kelių statybos darbams, duomenų paiešką, filtravimą, grupavimą ir išsaugojimą.
Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, siekiant surasti reikalingą informaciją kelių statybos darbams atlikti.
Naudoti darbų vykdymo dokumentaciją pagal darbų pobūdį.

	
	
	
	
	Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	Apibūdinti tvarios statybos principus ir poveikio aplinkai mažinimo būdus, automobilių kelių statybos darbų proceso etapuose.
Efektyviai naudoti energiją, vandenį ir kitus išteklius, atliekant automobilių kelių statybos darbus.
Naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus ir pagalbines medžiagas automobilių kelių statybos, priežiūros ar remonto darbų metu, siekiant mažinti poveikį aplinkai.
Mažinti atliekas ir jas tvarkyti pažangiais metodais, vykdant automobilių kelių statybos darbus.
Taikyti žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus automobilių kelių statybos kontekste.

	308111125
	TR1 kategorijos traktorių vairavimas
	III
	5
	Valdyti TR1 kategorijos traktorius.
	Apibūdinti TR1 kategorijos (iki 60 kW galios) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus.
Išmanyti kelių eismo taisykles, saugaus eismo taisykles.
Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR1 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas.
Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus.
Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus.
Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR1 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis.
Valdyti žemės ūkio mašinas.
Valdyti TR1 kategorijos traktorius su sumontuotais mechanizmais.
Transportuoti pavojingus krovinius.

	
	
	
	
	Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius.
	Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus.
Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus.
Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus.
Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR1 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų gedimus.
Paruošti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.

	307323264
	SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas
	III
	5
	Valdyti savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas.
	Paaiškinti SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų ypatumus.
Apibūdinti žemės statinių rūšis, jų klasifikaciją ir konstrukcinius elementus, taikomus kelių tiesimo ir priežiūros darbuose.
Apibūdinti žemės statinių įrengimui keliamus reikalavimus praktinėje veikloje.
Suklasifikuoti gruntus ir kitas medžiagas, naudojamas kelių statybos darbuose.
Parinkti tinkamos konstrukcijos ir našumo mašinas darbui, atsižvelgiant į numatytą užduotį ir technologinius procesus.
Transportuoti žemę transportavimo mašinomis, laikantis technologinių reikalavimų.
Taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, atliekant žemės kasimo ir transportavimo darbus.
Atpažinti profesinės rizikos veiksnius ir taikyti prevencines priemones darbo vietoje.
Saugiai važiuoti keliais, laikantis kelių esimo taisyklių.

	
	
	
	
	Prižiūrėti savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas.
	Apibūdinti SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų diagnostikos ypatumus pagal diagnostikos rūšis.
Prižiūrėti SM kategorijos savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas, laikantis gamintojo reikalavimų.
Šalinti nesudėtingus SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų gedimus, laikantis darbų saugos reikalavimų.
Parinkti eksploatacines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
Atlikti savalaikį eksploatacinių medžiagų keitimą pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.
Paruošti SM kategorijos savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas bei jų agregatus transportavimui ir saugojimui, laikantis technologinių reikalavimų.

	307323265
	Kelio konstrukcijos įrengimas
	III
	20
	Suformuoti sankasą.
	Apibūdinti pagalbiniams darbams keliamus reikalavimus kelių statybos darbų metu.
Apibūdinti žemės sankasos įrengimo pagrindinius darbus pagal darbų atlikimo technologinius reikalavimus.
Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant projekte numatytus pagalbinius darbus, laikantis saugaus darbo reikalavimų.
Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant pagrindinius projekte numatytus technologinius darbus.
Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant grunto kasimo, lyginimo ir tankinimo darbus pagal technologinius reikalavimus.
Taikyti tvarumo principus naudojant antrines medžiagas žemės darbams, vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais.

	
	
	
	
	Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.
	Apibūdinti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas bei jų įrengimo technologinius reikalavimus.
Įrengti paviršinio bei gruntinio vandens nutekėjimo sistemas, naudojant mechanizmus ir mašinas.

	
	
	
	
	Paruošti pagrindą kelio dangai.
	Paaiškinti kelio dangos pagrindo ir dangos sluoksnių įrengimo reikalavimus, atsižvelgiant į kelio kategoriją.
Įrengti dangos pagrindą naudojant tinkamus mechanizmus ir mašinas, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus.
Įrengti pagrindą tiltams ir viadukams, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus.
Įrengti skaldos ir žvyro kelkraščius, atsižvelgiant į kelio technologinius reikalavimus.
Įrengti kelio pagrindo konstrukciją naudojant tinkamus kelių įrengimo mechanizmus ir mašinas.

	
	
	
	
	Kloti asfalto dangą.
	Apibūdinti asfalto dangos įrengimo reikalavimus, atsižvelgiant į kelių statybą reglamentuojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.
Įrengti ir sutankinti asfalto sluoksnius, naudojant asfalto dangos įrengimo mašinas.
Apdoroti dangos sluoksnius ir jų sujungimus laikantis technologinių reikalavimų.

	307323266
	Automobilių kelių priežiūra ir remontas
	III
	10
	Prižiūrėti automobilių kelius.
	Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams vasaros metu keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į priežiūros lygius.
Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams žiemos metu keliamus reikalavimus pagal priežiūros lygius.
Prižiūrėti kelio elementus vasaros metu, laikantis darbuotojų saugos ir kitų reikalavimų.
Prižiūrėti kelio elementus žiemos metu, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
Prižiūrėti kelią pavasario polaidžio metu, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
Prižiūrėti kelio elementus, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
Prižiūrėti kelius naudojant kelių priežiūros mašinas, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.

	
	
	
	
	Remontuoti automobilių kelius.
	Apibūdinti kelio remonto darbus pagal technologinius reikalavimus ir darbų pobūdį.
Remontuoti kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių dangą naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.
Remontuoti tiltus, viadukus ir vandens pralaidas bei jų įrenginius, naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.
Atkurti kelio įrenginių būklę, naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.

	307323267
	Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai
	III
	10
	Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.
	Apibūdinti horizontaliajam kelių ženklinimui naudojamas medžiagas, įrengimus ir mašinas pagal kelių ženklinimo technologinius reikalavimus.
Paruošti dažus, mastikas ir kelio pagrindą ženklinimo darbams, laikantis technologinių ir darbų saugos reikalavimų.
Atlikti kelio važiuojamosios dalies horizontalųjį ženklinimą, naudojant kelio ženklinimo mašinas arba rankinį ženklinimo vežimėlį.

	
	
	
	
	Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.
	Apibūdinti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklų statymo technologijas, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.
Įrengti kelio ženklų konstrukcijas, naudojant įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.
Montuoti kelio ženklus, naudojant darbui aukštyje skirtą įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos taisyklių.
Įrengti apsauginius atitvarus, naudojant kalimo įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.

	
	
	
	
	Atlikti baigiamuosius automobilių kelio apdailos darbus.
	Apibūdinti baigiamųjų automobilių kelio apdailos darbų įrengimo technologijas pagal techninius reikalavimus.
Planiruoti sankasą, naudojant kelių remonto mašinas, pagal projektinius geometrinius parametrus ir laikantis darbų saugos reikalavimų.
Tvirtinti šlaitus ir sutvarkyti aplinką kelių remonto mašinomis bei rankiniais įrankiais, laikantis darbų saugos reikalavimų.

	Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)*

	307323268
	Kelio bortų ir šaligatvių įrengimas
	III
	5
	Įrengti kelio bortus.
	Apibūdinti kelio bortų rūšis, jų paskirtį ir įrengimo technologinius reikalavimus, vadovaujantis kelių statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.
Paruošti pagrindą kelio bortų įrengimui, vadovaujantis projekto dokumentacija ir technologiniais reikalavimais.
Pažymėti kelio bortų liniją ir aukštį, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis.
Įrengti kelio bortus, laikantis technologinės eigos ir užtikrinant jų stabilumą.
Patikrinti įrengtų kelio bortų atitiktį projektiniams matmenims ir nuolydžiams, naudojant kontrolės priemones.

	
	
	
	
	Įrengti plytelių ir trinkelių dangas.
	Apibūdinti plytelių ir trinkelių rūšis, jų paskirtį bei įrengimo technologinius reikalavimus, remiantis galiojančiais norminiais dokumentais.
Paruošti pagrindą plytelių ir trinkelių dangos įrengimui, atsižvelgiant į projekto dokumentaciją ir technologinius reikalavimus.
Pažymėti dangos linijas ir aukščius, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis.
Įrengti plytelių ir trinkelių dangas, laikantis nustatytų klojimo raštų ir technologinių reikalavimų.
Patikrinti įrengtos dangos lygumą, siūlių užpildymą ir nuolydžius, naudojant kontrolės priemones pagal projekto reikalavimus.

	307323269
	Mažosios mechanizacijos įrangos naudojimas kelių statybos darbuose
	III
	5
	Valdyti kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams naudojamą mažosios mechanizacijos įrangą vadovaujantis techniniais nurodymais ir darbų saugos taisyklėmis.
	Apibūdinti mažosios mechanizacijos įrangos naudojimo sritis, technines charakteristikas, ribojimus ir poveikį aplinkai, vadovaujantis technine dokumentacija.
Apibūdinti darbo saugos, ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus dirbant su mažosios mechanizacijos įranga.
Apibūdinti atliekų tvarkymo, kuro ir tepalų saugojimo bei išsiliejimų prevencijos principus, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus.
Valdyti mažosios mechanizacijos įrangą, mažinant kenksmingą poveikį aplinkai.

	
	
	
	
	Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą atliekant kasdienę apžiūrą, valymą ir smulkius techninės priežiūros darbus pagal gamintojo instrukcijas.
	Apibūdinti mažosios mechanizacijos įrangą pagal atliekamų darbų pobūdį, aplinkos sąlygas ir reikalavimus aplinkos apsaugai.
Paruošti mažosios mechanizacijos įrangą darbui, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.
Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus.
Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą darbo metu ir po darbo, sutvarkyti atliekas, vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais.

	308111131
	TR2 kategorijos traktorių vairavimas
	III
	5
	Valdyti TR2 kategorijos traktorius.
	Apibūdinti TR2 kategorijos (60 kW galios ir daugiau) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus.
Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR2 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas.
Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus.
Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabas, skirtas pavojingiems kroviniams vežti, jų mazgų konstrukcijas ir veikimo ypatumus.
Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR2 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis.
Valdyti žemės ūkio mašinas.
Transportuoti krovinius TR2 kategorijos traktoriais ir jų junginiais su priekabomis.
Valdyti TR2 kategorijos traktorių su sumontuotais mechanizmais.
Transportuoti pavojingus krovinius.

	
	
	
	
	Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius.
	Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus.
Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus.
Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus.
Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR2 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų gedimus.
Paruošti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.

	307323228
	Vejos įrengimas
	III
	5
	Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams.
	Paaiškinti dirvos paruošimo darbų eigą.
Naikinti piktžoles.
Lyginti, purenti, tręšti, gerinti, slėgti dirvą.
Dirbti kultivatoriais, lyginimo, kasimo įrankiais.

	
	
	
	
	Įrengti ir prižiūrėti veją.
	Paaiškinti vejos įrengimo ir priežiūros, atnaujinimo technologijas.
Įrengti sėjamą ar ruloninę veją rankiniu ar mechanizuotu būdu.
Prižiūrėti ir (ar) atnaujinti veją, taikant vejos priežiūros ir (ar) atnaujinimo technologijas.

	Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)

	3000003
	Įvadas į darbo rinką
	III
	10
	Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA

	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai

	Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)*

	3000004
	Įvadas į profesiją
	III
	2
	Netaikoma

	Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)*

	3102201
	Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
	III
	1
	Netaikoma

	3102103
	Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
	III
	5
	Netaikoma

	3102202
	Darbuotojų sauga ir sveikata
	III
	2
	Netaikoma

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)

	Privalomieji (iš viso 60 mokymosi kreditų)

	307323263
	Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas
	III
	10
	Netaikoma

	308111125
	TR1 kategorijos traktorių vairavimas
	III
	5
	Netaikoma

	307323264
	SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas
	III
	5
	Baigtas šis modulis:
TR1 kategorijos traktorių vairavimas

	307323265
	Kelio konstrukcijos įrengimas
	III
	20
	Baigtas šis modulis:
Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas

	307323266
	Automobilių kelių priežiūra ir remontas
	III
	10 
	Baigtas šis modulis:
Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas

	307323267
	Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai
	III
	10
	Baigtas šis modulis:
Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas
Kelio konstrukcijos įrengimas

	Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)*

	307323268
	Kelio bortų ir šaligatvių įrengimas
	III
	5
	Netaikoma

	307323269
	Mažosios mechanizacijos įrangos naudojimas kelių statybos darbuose
	III
	5
	Netaikoma

	308111131
	TR2 kategorijos traktorių vairavimas
	III
	5
	Baigtas šis modulis:
TR1 kategorijos traktorių vairavimas

	307323228
	Vejos įrengimas
	III
	5
	Netaikoma

	Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)

	3000003
	Įvadas į darbo rinką
	III
	10
	Baigti visi privalomieji kelininko kvalifikaciją sudarantys moduliai


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.


4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO

	Bendrosios kompetencijos
	Bendrųjų kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Raštingumo kompetencija
	Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką.
Bendrauti vartojant profesinę terminiją.

	Daugiakalbystės kompetencija
	Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, elektroninį laišką.
Bendrauti užsienio kalba darbinėje aplinkoje.
Įvardyti pagrindinius įrenginius ir įrankius užsienio kalba.

	Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija
	Apskaičiuoti kelio pylimo ir iškasos tūrį.
Apskaičiuoti medžiagų, reikalingų 1 km kelio pagrindui įrengti, tūrį ir svorį.
Naudotis naujausiomis technologijomis ir įranga apskaičiuojant atliktų darbų kiekį.

	Skaitmeninė kompetencija
	Naudotis kompiuterine skaičiuokle dažų poreikio kelio žymėjimui apskaičiuoti.
Atlikti informacijos paiešką internete.
Rinkti ir saugoti darbui reikalingą informaciją.
Naudotis skaitmeniniais kelio statybos brėžiniais.
Suprasti dirbtinio intelekto teikiamas galimybes profesinėje veikloje.

	Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija
	Įsivertinti turimas žinias ir gebėjimus.
Rasti informaciją apie tolesnio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.
Pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus dirbant individualiai ir komandoje.

	Pilietiškumo kompetencija
	Bendrauti su bendradarbiais, vadovais, gyventojais, gyvenančiais šalia vykdomų kelio statybos ar remonto darbų.
Valdyti savo psichologines būsenas, pojūčius ir emocijas.
Pagarbiai elgtis su eismo dalyviais.
Gerbti save, kitus, Lietuvos valstybę ir jos tradicijas.

	Verslumo kompetencija
	Rodyti iniciatyvą darbe, namų aplinkoje ir kitose veiklose.
Padėti aplinkiniams, kai jiems reikia pagalbos.
Dirbti savarankiškai, planuoti darbus pagal pavestas užduotis.

	Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija
	Pažinti įvairių Lietuvos regionų tradicijas ir papročius.
Pažinti įvairių šalių kultūrinius skirtumus.
Pagarbiai ir tolerantiškai bendrauti su kitų kultūrų atstovais.




5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

	Kvalifikacija – kelininkas, LTKS lygis III

	Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra
	Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra

	Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)
Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai 
	Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų)
–

	Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai
Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai
	Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)
Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas, 10 mokymosi kreditų
TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai
SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai
Kelio konstrukcijos įrengimas, 20 mokymosi kreditų
Automobilių kelių priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų
Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai, 10 mokymosi kreditų
	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)
Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas, 10 mokymosi kreditų
TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai
SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai
Kelio konstrukcijos įrengimas, 20 mokymosi kreditų
Automobilių kelių priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų
Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai, 10 mokymosi kreditų

	Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Kelio bortų ir šaligatvių įrengimas, 5 mokymosi kreditai
Mažosios mechanizacijos įrangos naudojimas kelių statybos darbuose, 5 mokymosi kreditai
TR2 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai
Vejos įrengimas, 5 mokymosi kreditai
	Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–

	Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų
	Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų



Pastabos
· Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui, jaunesniam nei 16 metų ir neturinčiam pagrindinio išsilavinimo, turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (jei taikoma).
· Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (jei taikoma).
· Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
· Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties.
· Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI

6.1. ĮVADINIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į profesiją“
	Valstybinis kodas
	3000004

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	2

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Pažinti profesiją.
	1.1. Apibūdinti kelininko profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje.
	Tema. Kelininko profesija ir jos specifika
· Kelininko darbo vieta ir darbo sąlygos
· Kelininko profesijos samprata ir veiklos sritys
· Asmeninės savybės, reikalingos kelininko profesijai
Tema. Kelininko galimybės darbo rinkoje
· Profesinės kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo galimybės
· Įsidarbinimo galimybės Lietuvoje ir užsienyje
· Karjeros perspektyvos kelių statybos ir priežiūros sektoriuje

	
	1.2. Apibūdinti kelininko veiklos procesus.
	Tema. Kelininko profesinės veiklos procesai, funkcijos ir uždaviniai
· Veiklos procesai, funkcijos ir uždaviniai, kuriuos kelininkas atlieka darbo vietose
· Kelininko profesijos veiklos proceso stebėjimas ir aptarimas kelių statybos objekte
Tema. Objektai susiję su kelininko profesine veikla
· Bendrosios žinios apie kelius, kelio statinius jų kategorijas ir parametrus
· Kelių priežiūros objektai ir darbai (kelio dangos, kelkraščiai, šlaitai, grioviai)

	
	1.3. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus kelininko kvalifikacijai būdingus gebėjimus.
	Tema. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa
· Mokymo programos tikslai bei uždaviniai
· Mokymosi formos ir metodai, mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai, mokymosi įgūdžių demonstravimo formos (metodai)
· Individualūs mokymosi planai
Tema. Turimų gebėjimų vertinimas
· Žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų diagnostinis vertinimas
· Praktinių įgūdžių demonstravimas realiose ar modeliuojamose situacijose

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas – įskaityta (neįskaityta).

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Kelininko modulinė profesinio mokymo programa
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams įvertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko profesinę veiklą
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Asmeninės apsaugos priemonės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi, lenta, interaktyvi lenta) medžiagai pateikti.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.



6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI

6.2.1. Privalomieji moduliai

Modulio pavadinimas – „Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas“
	Valstybinis kodas
	307323263

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti kelininko darbo vietą.
	1.1. Apibūdinti esminius kelio statinių reikalavimus kelininko darbo vietos įrengimui pagal jų paskirtį ir kelio kategorijas.
	Tema. Kelių klasifikacija ir paskirtis pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą
· Kelių skirstymas pagal reikšmę
· Kelių kategorijos ir jų paskirtis: eismo intensyvumo, greičio, jungiamųjų funkcijų bei patogumo reikalavimai
Tema. Esminiai kelio statinių reikalavimai pagal kategorijas
· Kelio dangos pločio, sankryžų, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros reikalavimai
· Saugaus eismo, aplinkosaugos ir ilgaamžiškumo užtikrinimo reikalavimai kelio statiniams 

	
	1.2. Įrengti kelininko darbo vietą laikantis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
	Tema. Kelininko darbo vietos paruošimo principai ir reikalavimai
· Kelininko darbo vietos paruošimo ypatumai kelių statybos ir priežiūros darbuose
· Įrankių, mechanizmų ir medžiagų parinkimo bei paruošimo reikalavimai
Tema. Darbo vietos paruošimas darbams
· Reikalingų įrankių, mechanizmų ir medžiagų parinkimas bei išdėstymas pagal darbų technologinę seką
· Laikinių darbo vietos apsaugos priemonių įrengimas pagal saugos reikalavimus
Tema. Saugos ir aplinkosaugos aspektai
· Darbo vietos aptvėrimo, ženklinimo ir eismo saugumo užtikrinimo reikalavimai
· Poveikio aplinkai mažinimas: taršos prevencija, atliekų tvarkymas, gamtinių išteklių tausojimas

	
	1.3. Sutvarkyti kelininko darbo vietą laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų.
	Tema. Atsakomybės pasiskirstymas kelių statybos procese
· Statybos dalyvių (užsakovo, rangovo, techninio prižiūrėtojo, statytojo, projektuotojo) atsakomybė kelių statyboje
· Teisiniai reikalavimai darbų kokybei, terminams ir dokumentacijai
Tema. Atsakingumo ypatumai pagal kelių kategorijas
· Kokybės ir ilgaamžiškumo užtikrinimas aukštesnės kategorijos keliuose
· Saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis statant skirtingų kategorijų kelius
Tema. Darbo vietos sutvarkymas ir kontrolė
· Darbo vietos sutvarkymas po darbų: atliekų surinkimas, sandėliavimas ir išvežimas pagal aplinkosaugos taisykles
· Kokybės ir saugos patikra prieš darbų pradžią ir po jų atlikimo (įrangos, medžiagų, ženklinimo, švaros kontrolė)

	2. Sandėliuoti automobilių kelio įrengimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
	2.1. Apibūdinti saugaus stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimus bei sandėliavimo taisykles, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais.
	Tema. Saugios krovos reikalavimai
· Stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų kėlimo, krovimo ir transportavimo darbo vietos saugos reikalavimai
· Asmens apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai stambiagabaritinių konstrukcijų ir birių medžiagų krovos operacijose
Tema. Sandėliavimo taisyklės
· Medžiagų išdėstymo, stabilumo ir apkrovų valdymo principai sandėliuojant stambiagabaritinius gaminius ir birias medžiagas
· Aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis sandėliavimo vietose

	
	2.2. Pakrauti, iškrauti ir sandėliuoti automobilių kelio įrengimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą naudojant mechanizuotas ir rankines krovos priemones.
	Tema. Medžiagų, gaminių ir įrangos krovimo procedūros
· Rankinių krovos priemonių naudojimas: medžiagų, gaminių ir įrangos pakėlimas, transportavimas ir padėjimas darbo vietoje
· Mechanizuotų krovos priemonių (kranų, ekskavatorių, krautuvų) naudojimas pagal saugos reikalavimus ir techninę instrukciją
Tema. Sandėliavimas ir darbo vietos organizavimas
· Medžiagų ir gaminių išdėstymas sandėliuojant: stabilumas, apkrovų valdymas, prieinamumas darbams
· Darbo vietos tvarkymas ir saugos priemonių laikymasis: eismo sauga, asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, aplinkosaugos reikalavimai

	
	2.3. Įrengti sandėliavimo aikštelę, atsižvelgiant į sandėliuojamų medžiagų pobūdį.
	Tema. Sandėliavimo aikštelės paruošimas
· Teritorijos pasirinkimas ir paruošimas: žemės lyginimas grunto sutankinimas
· Dangos pasirinkimas ir įrengimas pagal saugos, eksploatacijos ir medžiagų ypatumus (asfaltas, betonas ar kita)
Tema. Drenažas ir apsauga nuo atmosferos poveikio
· Vandens nutekėjimo sistemų (drenažo) įrengimas, lietaus vandens nukreipimas nuo aikštelės
· Apsaugos priemonių įrengimas: stogeliai, uždengimai, laikini pavėsiai ar dangos, atsižvelgiant į saugomų medžiagų pobūdį

	
	2.4. Taikyti tvaraus sandėliavimo principus, įgyvendinant taršos prevencines priemones.
	Tema. Efektyvus sandėliavimo erdvės ir energijos naudojimas
· Medžiagų, gaminių ir įrangos išdėstymo principai, optimizuojant vietą ir transportavimo seką
· Energijos taupymo priemonių taikymas sandėliuojant (pvz., apšvietimas, ventiliacija, mechanizuotų įrenginių naudojimas)
Tema. Medžiagų, gaminių ir įrangos apsauga bei taršos prevencija
· Medžiagų ir gaminių apsauga nuo mechaninio sugadinimo, atmosferos poveikio ar netinkamo laikymo
· Atliekų susidarymo mažinimas ir taršos prevencinės priemonės (atliekų surinkimas, perdirbimas, tinkamas konteinerių naudojimas)

	3. Saugiai dirbti automobilių kelio statybos objekte.
	3.1. Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius bei jų poveikį darbuotojams automobilių kelio statybos objekte, analizuojant darbo sąlygas.
	Tema. Pavojingų ir kenksmingų rizikos veiksnių darbuotojams nustatymas automobilių kelio statybos objekte
· Pavojingų veiksnių klasifikavimas (mechaniniai, elektros, triukšmo, vibracijos, eismo srautų ir kiti rizikos šaltiniai)
· Kenksmingų veiksnių klasifikavimas (cheminės medžiagos, dulkių poveikis, mikroklimato sąlygos, psichosocialiniai veiksniai)
Tema. Rizikos veiksnių poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai
· Pavojingų veiksnių poveikis traumų atsiradimui (kritimas iš aukščio, susidūrimai, prispaudimai, eismo įvykiai)
· Kenksmingų veiksnių ilgalaikis poveikis darbuotojų sveikatai (kvėpavimo takų ligos, klausos sutrikimai, raumenų ir kaulų sistemos problemos)
Tema. Rizikos valdymo ir prevencinės priemonės
· Techninės, organizacinės priemonės ir asmeninės priemonės kelių statybos objekte
· Darbuotojų instruktavimas ir saugos kultūros ugdymas

	
	3.2. Įrengti kolektyvines apsaugos priemones, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.
	Tema. Kolektyvinių apsaugos priemonių rūšys ir jų taikymas
· Kolektyvinių apsaugos priemonių samprata, skirtumai nuo asmeninių apsaugos priemonių
· Kolektyvinių apsaugos priemonių rūšys kelių statybos objekte (aptvėrimai, signalizavimo sistemos, apsauginės užtvaros, dulkių šalinimo ir ventiliacijos sistemos)
Tema. Kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimo reikalavimai
· Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimai (teisės aktai, standartai, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės)
· Reikalavimų taikymas praktinėse situacijose (pvz., kelių darbo zonos aptvėrimas, ženklinimas, avarinių išėjimų užtikrinimas)
Tema. Kolektyvinių apsaugos priemonių montavimas ir jų priežiūra
· Kolektyvinių apsaugos priemonių montavimo technologija (nuo pasiruošimo iki įrengimo)
· Priemonių techninės būklės tikrinimas ir priežiūra

	
	3.3. Parinkti asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį.
	Tema. Asmeninių apsaugos priemonių rūšys ir paskirtis
· Asmeninių apsaugos priemonių samprata ir rūšys kelių statybos objekte (apsauginiai šalmai, klausos apsaugos priemonės, respiratoriai, apsauginiai akiniai, darbo drabužiai, darbo avalynė, pirštinės)
· Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo kriterijai pagal darbų pobūdį, rizikos veiksnius ir darbuotojo individualias savybes
Tema. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ir priežiūra
· Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo taisyklės ir kontrolė darbo vietoje
· Asmeninių apsaugos priemonių priežiūra, laikymas, tinkamumo tikrinimas

	
	3.4. Parengti naudojamus mechanizuotus įrankius saugiam darbui, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir saugaus darbo instrukcijomis.
	Tema. Mechanizuotų įrankių rūšys ir naudojimo sąlygos
· Mechanizuotų įrankių samprata ir rūšys kelių statybos darbuose (gręžtuvai, šlifuokliai, vibroįranga, pjovimo įrankiai ir kt.)
· Įrankių techninės būklės patikra ir parengimas darbui pagal gamintojo rekomendacijas bei saugaus darbo instrukcijas
Tema. Mechanizuotų įrankių naudojimas ir priežiūra
· Saugus įrankių naudojimas darbo metu (apsauginių priemonių taikymas, darbo poza, darbo vietos organizavimas)
· Įrankių priežiūra po darbo (valymas, laikymas, paprasti remonto darbai)

	
	3.5. Organizuoti krovinių tvarkymą rankomis, laikantis ergonomikos bei darbuotojų saugos reikalavimų.
	Tema. Ergonomikos principai ir teisiniai reikalavimai
· Ergonomiško darbo samprata ir principai krovinių tvarkymo metu (taisyklinga kūno padėtis, kėlimo technika, krūvio paskirstymas)
· Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai krovinių tvarkymui rankomis
Tema. Krovinių kėlimo organizavimas
· Krovinių tvarkymo metodai (vieno asmens darbas, komandiniai darbai, pagalbinių priemonių naudojimas)
· Rizikos mažinimo priemonės krovinių tvarkymo metu (darbo vietos pritaikymas, poilsio režimas, pagalbinės įrangos taikymas)

	
	3.6. Įvertinti gaisro kilimo pavojų, taikant gaisrų prevencijos būdus darbo aplinkoje.
	Tema. Gaisro prevencijos priemonės kelių statybos objekte
· Gaisrų kilimo priežastys ir rizikos veiksniai kelių statybos darbuose (kuro, tepalų, bitumo naudojimas, elektros įranga)
· Gaisro prevencijos priemonių taikymas (tvarkingos darbo vietos, medžiagų sandėliavimas, įrenginių priežiūra)
Tema. Gesinimo priemonių naudojimas
· Gesinimo priemonių rūšys ir jų parinkimas pagal gaisro kilimo šaltinį (gesintuvai, smėlis, hidrantas, automatinės sistemos)
· Gesinimo veiksmai ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (pavojaus signalizavimas, evakuacija, gesinimo priemonės pritaikymas)

	4. Prikabinti, atkabinti krovinius.
	4.1. Apibūdinti krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisykles bei reikalavimus.
	Tema. Krovinių kėlimo, prikabinimo ir atkabinimo reikalavimai
· Norminių teisės aktų reikalavimai krovinių kėlimo, prikabinimo ir atkabinimo darbams
· Darbuotojų pareigos ir atsakomybės vykdant krovinių kėlimo darbus
Tema. Krovinių kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės
· Krovinių paruošimas kėlimui, prikabinimo būdai, žymėjimas ir signalai
· Saugos taisyklės vykdant kėlimą, prikabinimą ir atkabinimą (apsauginių priemonių naudojimas, darbo vietos saugumo užtikrinimas)

	
	4.2. Prikabinti ir atkabinti krovinius prie kėlimo įtaisų, taikant saugaus kėlimo reikalavimus.
	Tema. Krovinių prikabinimo ir atkabinimo būdai
· Krovinių paruošimas prikabinimui: kėlimo taškų parinkimas, svorio centro nustatymas, žymėjimai
· Krovinių prikabinimo, atkabinimo būdai, naudojant lynus, kilpas, grandines, kablius ir kitus įtaisus
Tema. Saugus darbas krovinių kėlimo metu
· Saugos reikalavimai prikabinant, atkabinant krovinius (darbuotojo pozicija, atstumas, signalai, ryšys su krano operatoriumi)
· Asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių taikymas, vykdant krovinių kėlimo darbus

	
	4.3. Kelti mechanizmais ir kranais įvairius kelių statybos darbams reikalingus krovinius.
	Tema. Krovinių kėlimo mechanizmais organizavimas
· Krovinių kėlimo darbų planavimas: krovinio svorio ir matmenų įvertinimas, kėlimo schemų parinkimas
· Krovinių kėlimo įtaisų ir kranų parinkimas, pagal darbo pobūdį, keliamąją galią, darbo sąlygas
Tema. Saugus darbas keliant krovinius mechanizmais ir kranais
· Saugos reikalavimai krovinių kėlimo metu (signalai, ryšys tarp prikabintojo ir kranininko, darbo vietos aptvėrimas)
· Darbuotojų apsaugos priemonių taikymas ir veiksmų seka kilus avarinei situacijai

	
	4.4. Parinkti kėlimo įtaisus ir užkabinimo būdus, pagal krovinio svorį.
	Tema. Kėlimo įtaisai ir jų parinkimas
· Kėlimo įtaisų rūšys (kabliai, grandinės, lynai, kilpos, traversos) ir jų techninės charakteristikos
· Kėlimo įtaisų parinkimo kriterijai pagal krovinio svorį, gabaritus ir darbo sąlygas
Tema. Krovinio užkabinimo būdai
· Krovinio svorio centro nustatymas ir tinkamiausio užkabinimo būdo parinkimas
· Krovinio užkabinimo taisyklės, žymėjimų naudojimas ir darbuotojų signalai 

	
	4.5. Perduoti komandas signalizuojant rankų signalais, ryšio priemonėmis arba žodiniu bendravimu.
	Tema. Kelininko naudojami rankų signalai
· Pagrindiniai rankų signalai kelių statybos aikštelėje
· Signalų pritaikymas bendraujant su technikos operatoriais ir brigados nariais
Tema. Ryšių priemonių ir žodinio bendravimo naudojimas
· Radijo ryšio, mobiliųjų priemonių ir kitų komunikacijos įrankių taikymas
· Aiškaus ir suprantamo žodinio bendravimo taisyklės darbinėje aplinkoje

	5. Saugiai dirbti aukštyje.
	5.1. Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti aukštyje reikalavimus, taikomus kelių statybos, priežiūros ir remonto darbų metu.
	Tema. Teisiniai ir organizaciniai reikalavimai darbui aukštyje
· Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, reglamentuojantys darbus aukštyje kelių statybos darbų sektoriuje
· Darbo vietos paruošimas: pavojų įvertinimas, darbo leidimų ir instruktavimo atlikimas
Tema. Techninės ir asmeninės saugos priemonės dirbant aukštyje
· Kolektyvinės saugos priemonės: pastoliai, apsauginiai turėklai, užtvaros, pakylos
· Asmeninės apsaugos priemonės: saugos diržai, lynai, šalmai, avalynė, jų naudojimo ir priežiūros reikalavimai

	
	5.2. Naudoti paaukštinimo priemones, laikantis saugos instrukcijų ir gamintojo rekomendacijų.
	Tema. Paaukštinimo priemonių rūšys ir jų taikymas kelių statybos bei priežiūros darbuose
· Kopėčios, pastoliai, mobilios darbo platformos, jų paskirtis ir naudojimo ypatumai
· Paaukštinimo priemonių parinkimas pagal atliekamų darbų pobūdį ir darbo aplinką
Tema. Saugus paaukštinimo priemonių naudojimas
· Gamintojo rekomendacijų laikymasis: patikra prieš naudojimą, leistinos apkrovos, draudžiami veiksmai
· Saugos instrukcijos darbo metu: stabilumo užtikrinimas, kritimo prevencija, tinkamas asmeninių apsaugos priemonių naudojimas

	
	5.3. Įrengti kolektyvines saugos priemones darbams aukštyje pagal darbų pobūdį.
	Tema. Kolektyvinių saugos priemonių parinkimas ir paruošimas
· Įvertinti darbo vietą ir parinkti tinkamas kolektyvines saugos priemones (turėklai, pastoliai, pakylos)
· Patikrinti priemonių techninę būklę prieš montavimą: stabilumas, tvirtinimo detalės, apkrovų atlaikymas
Tema. Kolektyvinių saugos priemonių įrengimas ir naudojimas
· Sumontuoti apsauginius turėklus ar užtvaras pagal darbų pobūdį
· Patikrinti įrengtų priemonių stabilumą ir tinkamumą darbui, atlikti bandomąjį naudojimą

	
	5.4. Naudoti pasirinktas asmenines apsaugos priemones atliekant darbus aukštyje. 
	Tema. Asmeninių apsaugos priemonių paruošimas ir tikrinimas
· Asmeninių apsaugos priemonių techninės būklės patikrinimas (apraišai, lynai, karabinai, šalmai, avalynė)
· Teisingas asmeninių apsaugos priemonių užsidėjimas, sureguliavimas ir prisitvirtinimas prie atraminių konstrukcijų
Tema. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas darbo vietoje
· Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas lipant ant pastolių, laipynių ar pakylų
· Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas atliekant realius kelių statybos ir priežiūros darbus aukštyje

	6. Saugiai dirbti eismo vietose.
	6.1. Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti eismo vietose reikalavimus.
	Tema. Teisiniai ir organizaciniai pasirengimo reikalavimai
· Kelių eismo taisyklės ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbus eismo vietose
· Darbų vietos organizavimas: rizikos įvertinimas, darbų vadovo nurodymai, darbų leidimai
Tema. Eismo saugos priemonės darbo vietoje
· Laikinų kelio ženklų, signalinių kūgių, atitvarų, šviesoforų naudojimas
· Darbuotojų apranga ir matomumas (šviesą atspindinčios liemenės, šalmai, kitos asmeninės apsaugos priemonės)

	
	6.2. Naudoti kelio atitvėrimo priemones, atsižvelgiant į darbų pobūdį.
	Tema. Kelio atitvėrimo priemonių rūšys ir parinkimas
· Kelio atitvėrimo priemonių rūšys: signaliniai kūgiai, laikinos juostos, kelio atitvarai, apsauginės tvorelės
· Atitvėrimo priemonių parinkimas pagal darbų pobūdį ir eismo intensyvumą
Tema. Kelio atitvėrimo priemonių naudojimas praktikoje
· Laikinų kelio atitvėrimo priemonių išdėstymas darbo vietoje pagal nustatytus reikalavimus
· Atitvėrimo priemonių naudojimas realiose kelių statybos ir priežiūros situacijose 

	
	6.3. Įrengti kolektyvines saugos priemones atliekant darbus eismo vietose.
	Tema. Kolektyvinių saugos priemonių darbams eismo vietose parinkimas ir paruošimas
· Darbo vietos įvertinimas pagal darbų pobūdį ir eismo sąlygas
· Kolektyvinių saugos priemonių parinkimas ir techninės būklės patikrinimas
Tema. Kolektyvinių saugos priemonių įrengimas ir naudojimas eismo vietose
· Kolektyvinių saugos priemonių įrengimas darbo vietoje, atsižvelgiant į eismo intensyvumą, kelio kategoriją ir darbų pobūdį
· Įrengtų priemonių tinkamumo darbui patikrinimas, stabilumo užtikrinimas ir naudojimas realiose eismo sąlygose

	
	6.4. Naudoti pasirinktas asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į darbo vietos pavojus ir eismo sąlygas.
	Tema. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas ir paruošimas eismo vietose
· Darbo vietos pavojų ir eismo sąlygų įvertinimas (intensyvumas, kelio kategorija, darbų pobūdis)
· Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas pagal nustatytus reikalavimus
Tema. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas praktikoje
· Teisingas asmeninių apsaugos priemonių užsidėjimas ir naudojimas darbo vietoje eismo sąlygomis
· Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas realiose situacijose: kelio ženklų įrengimas, atitvėrimų statymas, darbai prie važiuojamosios dalies ar tiltų

	7. Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	7.1. Paaiškinti statinio informacinio skaitmeninio modelio (BIM, angl. Building Information Modelling) formatus: IFC (angl. Industry Foundation Classes) – universalus bei atviras BIM duomenų mainų formatas ir BCF (angl. BIM Collaboration Format) – specialiai BIM komandos bendradarbiavimui skirtas (komunikavimo) formatas.
	Tema. IFC (angl. Industry Foundation Classes) – universalus bei atviras BIM duomenų mainų formatas
· IFC esmė: atviras, tarptautinis duomenų mainų standartas, leidžiantis skirtingoms projektavimo ir statybos programoms keistis BIM informacija
· IFC privalumai: suderinamumas, ilgalaikis duomenų saugojimas, galimybė integruoti duomenis
Tema. BCF (angl. BIM Collaboration Format) – specialiai BIM komandos bendradarbiavimui skirtas (komunikavimo) formatas
· BCF paskirtis: BIM komandos komunikacija apie pastebėtas problemas, pastabas ir siūlomus pakeitimus, susietus su modelio elementais
· BCF privalumai: paprastas komentarų keitimasis, užduočių priskyrimas, efektyvus problemų sprendimo procesas BIM projekte 

	
	7.2. Atlikti BIM informacijos, reikalingos kelių statybos darbams, duomenų paiešką, filtravimą, grupavimą ir išsaugojimą.
	Tema. BIM informacijos paieška ir filtravimas
· Informacijos paieška BIM modelyje pagal kelių statybos darbams reikalingus parametrus (pvz., sluoksnio storis, medžiagų tipai, elementų matmenys)
· Filtravimo kriterijų taikymas, siekiant išskirti konkrečius elementus (kelio ženklus, konstrukcijas, inžinerinius tinklus)
Tema. BIM informacijos grupavimas ir išsaugojimas
· BIM duomenų grupavimas pagal darbų pobūdį ar elementų rūšis (pvz., asfaltavimo darbai, drenažo įranga, atitvarai)
· Atrinktų duomenų išsaugojimas tinkamu formatu tolesniam naudojimui kelių statybos darbuose

	
	7.3. Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, siekiant surasti reikalingą informaciją kelių statybos darbams atlikti.
	Tema. 2D, 3D brėžinių skaitymas
· Brėžinių elementų, žymėjimų ir mastelio supratimas (kelio planas, skerspjūviai, aukščių žymėjimas, sluoksnių storis)
· 3D modelių analizė: erdvinės informacijos panaudojimas kelių trasos, konstrukcijų ir aplinkos elementų supratimui
Tema. Projekto specifikacijų analizė
· Projekto techninių specifikacijų skaitymas: medžiagos, technologiniai reikalavimai, darbų atlikimo seka
· Reikalingos informacijos atranka pagal konkrečius kelių statybos darbus

	
	7.4. Naudoti darbų vykdymo dokumentaciją pagal darbų pobūdį.
	Tema. Darbų vykdymo dokumentacijos rūšys ir turinys
· Technologinių kortelių, gamintojo instrukcijų, techninių brėžinių ir eskizų paskirtis kelių statybos darbams
· Dokumentacijos turinio analizė: technologinių procesų reikalavimai, darbų eiliškumas, kokybės kriterijai
Tema. Darbų vykdymo dokumentacijos taikymas praktikoje
· Dokumentacijos naudojimas atliekant konkrečius kelių statybos darbus
· Darbų kokybės ir saugos užtikrinimas, vadovaujantis darbų vykdymo dokumentacija

	8. Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	8.1. Apibūdinti tvarios statybos principus ir poveikio aplinkai mažinimo būdus, automobilių kelių statybos darbų proceso etapuose.
	Tema. Tvarus pirminių išteklių naudojimas
· Pirminių ištekių rūšys ir jų reikšmė gamyboje
· Atsinaujinančiu ir neatsinaujinančių išteklių skirtumai
· Tvaraus ištekių naudojimo strategijos kelių statyboje
Tema. Ekosistemų atstatymo ir energetinio efektyvumo didinimas
· Ekosistemų nykimų priežastys ir atstatymo būdai
· Energijos vartojimo efektyvumo principai

	
	8.2. Efektyviai naudoti energiją, vandenį ir kitus išteklius, atliekant automobilių kelių statybos darbus.
	Tema. Išteklių naudojimas kelių statybos darbų aikštelėje
· Vandens ir elektros energijos taupymo priemonės darbo vietoje
· Medžiagų (asfalto, betono, birių medžiagų) tausojimas ir atliekų mažinimas
Tema. Mechanizmų ir įrangos eksploatavimas taupant išteklius
· Kuro sąnaudų mažinimas tinkamai valdant kelių statybos ir priežiūros techniką
· Darbo įrangos priežiūra ir tinkamas naudojimas siekiant ilgaamžiškumo bei efektyvumo

	
	8.3. Naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus ir pagalbines medžiagas automobilių kelių statybos, priežiūros ar remonto darbų metu, siekiant mažinti poveikį aplinkai.
	Tema. Aplinkai draugiškų medžiagų naudojimas kelių statyboje
· Ekologiškų rišiklių, priedų ir dangų panaudojimas kelių statyboje
· Alternatyvinės, mažiau taršios pagalbinės medžiagos
Tema. Aplinkosauginiai sprendimai kelių priežiūros ir remonto darbuose
· Perdirbtų medžiagų taikymas kelių remontui
· Technologijos, mažinančios taršą ir poveikį aplinkai darbo metu

	
	8.4. Mažinti atliekas ir jas tvarkyti pažangiais metodais, vykdant automobilių kelių statybos darbus.
	Tema. Atliekų mažinimas kelių statyboje
· Medžiagų naudojimo optimizavimas, siekiant sumažinti atliekų susidarymą
· Antrinių žaliavų panaudojimas kelių statybos procesuose
Tema. Pažangūs atliekų tvarkymo metodai
· Statybinių atliekų rūšiavimas ir perdirbimas
· Inovatyvios technologijos bei priemonės atliekų tvarkyme

	
	8.5. Taikyti žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus automobilių kelių statybos kontekste.
	Tema. Žiedinės ekonomikos samprata
· Žiedinės ekonomikos principai ir jų taikymas kelių statyboje
· Žiedinės ekonomikos nauda aplinkai ir išteklių taupymui
· Antrinių žaliavų ir atliekų perdirbimo svarba kelių statybos darbuose
Tema. Žaliosios transformacijos samprata
· Tvarios energijos samprata ir reikšmė statybos sektoriuje
· Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų taikymo galimybė kelių statyboje
· Efektyvus gamtinių išteklių naudojimas
· Socialinė atsakomybė ir darbuotojų sąmoningumas žalios transformacijos kontekste

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdinti esminiai kelio statinių reikalavimai kelininko darbo vietos įrengimui pagal jų paskirtį ir kelio kategorijas. Įrengta kelininko darbo vieta laikantis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Sutvarkyta kelininko darbo vieta laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų. Apibūdinti saugaus stambiagabaritinių konstrukcijų, gaminių ir birių medžiagų krovos darbų reikalavimai bei sandėliavimo taisyklės, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais. Pakrautos, iškrautos ir susandėliuotos automobilių kelio įrengimo darbams reikalingos medžiagos, gaminiai ir įranga, naudojant mechanizuotas ir rankines krovos priemones. Įrengta sandėliavimo aikštelė, užtikrinant tinkamą dangą, drenažą ir apsaugą nuo atmosferos poveikio, atižvelgiant į sandėliuojamų medžiagų pobūdį. Pritaikyti tvaraus sandėliavimo principai, užtikrinant efektyvus sandėliavimo erdvės ir energijos panaudojimą, medžiagos, gaminiai ir įranga apsaugoti nuo sugadinimo bei atliekų susidarymo, įgyvendintos taršos prevencinės priemonės. Išanalizuotos darbo sąlygos, įvertinti pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai bei jų poveikis darbuotojams automobilių kelio statybos objekte. Įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, užtikrintas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimų laikymasis. Parinktos asmeninės apsaugos priemonės, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį. Parengti naudojami mechanizuoti įrankiai saugiam darbui, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir saugaus darbo instrukcijomis. Suorganizuotas krovinių tvarkymas rankomis, laikantis ergonomikos, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų. Įvertintas gaisro kilimo pavojus ir taikyti gaisrų prevencijos bei apsaugos būdai darbo aplinkoje. Apibūdintos krovinių saugaus kėlimo, prikabinimo, atkabinimo taisyklės bei reikalavimai, vadovautasi darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Prikabinti ir atkabinti kroviniai prie kėlimo įtaisų, taikant saugaus kėlimo reikalavimus. Pakelti mechanizmais ir kranais įvairūs kelių statybos darbams reikalingi kroviniai. Parinkti kėlimo įtaisai ir užkabinimo būdai, pagal krovinio svorį. Perduotos komandos signalizuojant rankų signalais, ryšio priemonėmis arba žodiniu bendravimu. Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti aukštyje reikalavimai, taikomi kelių statybos, priežiūros ir remonto darbų metu. Naudotos paaukštinimo priemonės, laikantis saugos instrukcijų ir gamintojo rekomendacijų.
Įrengtos kolektyvinės saugos priemonės darbams aukštyje, pagal darbų pobūdį. Naudotos pasirinktos asmeninės apsaugos priemonės atliekant darbus aukštyje, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir galimus pavojus. Apibūdinti pasirengimo saugiai dirbti eismo vietose reikalavimai. Saugiai naudotos kelio atitvėrimo priemonės, atsižvelgiant į darbų pobūdį. Įrengtos kolektyvinės saugos priemonės darbams eismo vietose, atsižvelgiant į darbų pobūdį. Naudotos pasirinktos asmeninės apsaugos priemonės, atliekant darbus eismo vietose, atsižvelgiant į darbo vietos pavojus ir eismo sąlygas. Paaiškinti statinio informacinio skaitmeninio modelio (BIM, angl. Building Information Modelling) formatai: IFC (angl. Industry Foundation Classes) – universalus bei atviras BIM duomenų mainų formatas ir BCF (angl. BIM Collaboration Format) – specialiai BIM komandos bendradarbiavimui skirtas (komunikavimo) formatas. Atlikta BIM informacijos, reikalingos kelių statybos darbams, duomenų paieška, filtravimas, grupavimas ir išsaugojimas. Perskaityti 2D, 3D brėžiniai ir projekto specifikacijos, siekiant surasti reikalingą informaciją kelių statybos darbams atlikti. Naudota darbų vykdymo dokumentacija (technologinės kortelės, gamintojo instrukcijos, techniniai brėžiniai, eskizai ir pan.) pagal darbų pobūdį. Apibūdinti tvarios statybos principai ir poveikio aplinkai mažinimo būdai, automobilių kelių statybos darbų proceso etapuose. Efektyviai naudota energija, vanduo ir kiti ištekliai, atliekant automobilių kelių statybos darbus. Naudoti aplinkai draugiški statybos produktai ir pagalbinės medžiagos automobilių kelių statybos, priežiūros ar remonto darbų metu, siekiant mažinti poveikį aplinkai. Sumažintos atliekos ir jos sutvarkytos pažangiais metodais, vykdant automobilių kelių statybos darbus. Taikyti žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principai automobilių kelių statybos kontekste. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kelių statybą, remontą ir priežiūrą
· Aplinkosaugą reglamentuojantys teisės aktai
· Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos įstatymas
· Bendrieji gaisrinės saugos taisyklių reikalavimai
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės
· Pirmosios pagalbos priemonės
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Kelių statybos brėžinių pavyzdžiai
· Kompiuterinės brėžinių sudarymo programos
· Automobilių kelio statybos brėžinių skaitmeninis modelis (demonstracinė versija)
· Brėžinių skaitmeninio modelio naudojimo įranga (kompiuteris, speciali programa)
· Darbo aukštyje priemonės
· Kelio atitvėrimo priemonės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, aptvėrimo elementais, kilnojamais kelio ženklais, šviesinėmis priemonėmis, paaukštinimo įranga, krovinių prikabinimo ir kėlimo priemonėmis, kelių statybos mašinomis, kelininko darbo įrankiais, priemonėmis ir inventoriumi.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „TR1 kategorijos traktorių vairavimas“
	Valstybinis kodas
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	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Valdyti TR1 kategorijos traktorius.
	1.1. Apibūdinti TR1 kategorijos (iki 60 kW galios) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus.
	Tema. Traktorių iki 60 kW variklio galios konstrukcija, veikimas
· Traktorių iki 60 kW variklio galios techninės charakteristikos, klasifikacija
· Variklių mechanizmai ir sistemos
· Elektros ir elektronikos įrenginiai
· Transmisija
· Važiuoklė ir valdymo įrenginiai
· Darbiniai ir hidraulikos įrenginiai
Tema. Mechanizmų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principai
· Krautuvų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių principai
· Ekskavatorių montavimo ant TR1 kategorijos traktorių principai
· Buldozerių montavimo ant TR1 kategorijos traktorių principai

	
	1.2. Išmanyti kelių eismo taisykles, saugaus eismo taisykles.
	Tema. Kelių eismo taisyklės
· Bendrieji KET ir saugaus eismo reikalavimai
· Kelio ženklai ir ženklinimas
· Kelių eismo reguliavimas ir važiavimas per sankryžas
Tema. Saugaus eismo pagrindai
· Eismo tvarka ir specifinės eismo sąlygos
· Kelių transporto priemonių eksploatacinės savybės

	
	1.3. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR1 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas.
	Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai
· Teisės aktai, kurie reglamentuoja darbo santykius, aplinkosaugos ir darbuotojų atsakomybės klausimus.
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant su TR1 kategorijos traktoriais ir žemės ūkio mašinomis ir junginiais su priekabomis.
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Gesintuvų ir gesinimo priemonių naudojimas
· Pirmoji pagalba susižeidus, patyrus kitus poveikius
Tema. Saugus transportavimas ir transporto priemonės naudojimas
· Saugus traktoriaus TR1 naudojimas
· Kasdieninė patikra, atliekama prieš pradedant dirbti su traktoriumi
· Pakrovimas ir iškrovimas

	
	1.4. Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus.
	Tema. Žemės ūkio mašinų konstrukcijos
· Dirvos dirbimo, tręšimo, sėjamųjų ir sodinamųjų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų konstrukcija agregatuose su TR1 kategorijos traktoriais
· Bulvių, cukrinių runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcija agregatuose su TR1 kategorijos traktoriais
Tema. Žemės ūkio mašinų veikimo ypatumai
· Dirvos dirbimo, tręšimo, sėjamųjų ir sodinamųjų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų veikimo ypatumai agregatuose su TR1 kategorijos traktoriais
· Bulvių, cukrinių runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų veikimo ypatumai agregatuose su TR1 kategorijos traktoriais

	
	1.5. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumus.
	Tema. Pavojingų krovinių vežimo bendrieji reikalavimai
· Pavojingų krovinių vežimo bendrosios nuostatos, vežamų pavojingų krovinių reikalavimai transporto priemonėms
· Pavojingų krovinių ženklinimo, krovimo, tvarkymo ir vežimo reikalavimai
Tema. Traktorinių transporto priemonių junginių su TR1 kategorijos traktoriais konstrukcijos, veikimo ypatumai
· Traktorinių priekabų ir kt. transporto mašinų konstrukcijos, jų veikimo ypatumai
· Pakabinimo ir prikabinimo įtaisai, jų naudojimas sudarant priekabų junginius su TR1 kategorijos traktoriais

	
	1.6. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR1 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių valdymas
· Variklio paleidimas, pajudėjimas iš vietos, stabdymas
· Traktoriaus judėjimas nesudėtingu maršrutu
· Vairavimas sudėtingu maršrutu (aštuoniukė, vingiuotas kelias, sankryžos)
Tema. Automatinių kontrolės ir programavimo sistemų valdymas
· Veiksmų sekos sudarymo programos valdymas
· Traktorių ir prie jų prikabinamų mašinų lygiagretaus važiavimo, automatinio vairavimo, nuotolinio duomenų perdavimo sistemų valdymas

	
	1.7. Valdyti žemės ūkio mašinas.
	Tema. TR1 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis sudarymas
· Traktorinių agregatų sudarymas su dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo, pasėlių priežiūros, augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo mašinomis
· Traktorinių agregatų sudarymas su bulvių, runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis
Tema. TR1 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis darbas
· Darbas su dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo, pasėlių priežiūros, augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo mašinomis
· Darbas su bulvių, runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis

	
	1.8. Valdyti TR1 kategorijos traktorius su sumontuotais mechanizmais.
	Tema. Ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių paruošimas darbui
· Darbinių dalių parinkimas ekskavatoriams, buldozeriams, krautuvams ir kitiems specialios paskirties mechanizmams sumontuotiems ant TR1 kategorijos traktorių
· Ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kitų specialios paskirties mechanizmų sumontuotų TR1 kategorijos traktorių paruošimas darbui
Tema. Krautuvų ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių valdymas
· Krautuvų ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių vairavimas
· Darbas su sumontuotais ant TR1 kategorijos traktorių mechanizmais (krautuvais, ekskavatoriais, buldozeriais)

	
	1.9. Transportuoti pavojingus krovinius.
	Tema. TR1 traktorinių junginių su priekabomis paruošimas pavojingų krovinių transportavimui
· Traktorinių junginių su priekabomis sukomplektavimas pavojingų krovinių vežimui
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas pavojingų krovinių vežimui
Tema. Pavojingų krovinių transportavimas TR1 kategorijos traktorių junginiais su priekabomis
· Pavojingų krovinių transportavimas vidutinės talpos konteineriais
· Pavojingų krovinių transportavimas suverstinai

	2. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius.
	2.1. Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių ir jų mazgų priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant TR1 kategorijos traktorius
· Periodinės techninės priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus, eksploatuojant TR1 kategorijos traktorius
Tema. Priekabų ir jų mazgų konstrukcijų priežiūros darbai
· Kasdieninė priekabų techninė priežiūra
· Techninės priežiūros darbai priekaboms, atliekant periodinį techninį aptarnavimą, pagal gamintojo reikalavimus
Tema. Žemės ūkio mašinų agregatų su TR1 kategorijos traktoriais priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant TR1 kategorijos traktorių agregatus su žemės ūkio mašinomis
· Traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis techninės priežiūros darbai atliekant periodinį techninį aptarnavimą, pagal gamintojo reikalavimus
Tema. Sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmų priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant sumontuotus ant TR1 kategorijos traktorių mechanizmus
· Periodinės techninės priežiūros darbai pagal gamintojų reikalavimus eksploatuojant sumontuotus ant TR1 kategorijos traktorių mechanizmus

	
	2.2. Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai
· Variklio diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
· Transmisijos ir važiuoklės diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
· Hidraulinės sistemos ir valdymo mechanizmų diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
Tema. Transporto priemonių junginių ir žemės ūkio mašinų agregatų su TR1 kategorijos traktoriais diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai
· Traktorinių priekabų nesudėtingų gedimų šalinimo būdai
· Traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis diagnostika, nesudėtingų gedimų šalinimo būdai

	
	2.3. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių ir jų mazgų priežiūros darbai
· Traktorių variklių priežiūros darbai
· Traktorių transmisijos, važiuoklių ir valdymo įrenginių priežiūros darbai
· Traktorių darbinių ir hidraulikos įrenginių priežiūros darbai
Tema. Priekabų ir jų mazgų priežiūros darbai
· Priekabų važiuoklės priežiūros darbai
· Priekabų hidraulikos ir pneumatikos priežiūros darbai
Tema. Žemės ūkio mašinų agregatų su TR1 kategorijos traktoriais priežiūros darbai
· Dirvos dirbimo agregatų priežiūros darbai
· Tręšimo mašinų agregatų priežiūros darbai
· Sėjos ir sodinimo mašinų agregatų priežiūros darbai
· Pasėlių ir augalų priežiūros mašinų agregatų priežiūros darbai
· Žolinių pašarų ruošimo mašinų agregatų priežiūros darbai
· Derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų agregatų priežiūros darbai
Tema. Sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmų priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių krautuvų priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių ekskavatorių priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR1 kategorijos traktorių buldozerių priežiūros darbai

	
	2.4. Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
	Tema. Mašinų eksploatacinių medžiagų parinkimas
· Traktorių ir su jais jungiamų mašinų eksploatacinės medžiagos
· Eksploatacinių medžiagų parinkimas
Tema. Mašinų eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas, laikymas ir utilizavimas
· Eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas ir laikymas
· Panaudotų techninių, cheminių ir kitokių eksploatacinių medžiagų utilizavimas, laikantis aplinkosaugos reikalavimų

	
	2.5. Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR1 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų gedimus.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių ir jų mazgų nesudėtingų gedimų nustatymas ir šalinimas
· Traktorių variklių gedimų nustatymas ir jų šalinimas
· Traktorių transmisijos, važiuoklių ir valdymo įrenginių gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Traktorių darbinių ir hidraulikos įrenginių gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
Tema. Žemės ūkio mašinų agregatų su TR1 kategorijos traktoriais nesudėtingų gedimų nustatymas ir šalinimas
· Dirvos dirbimo agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Tręšimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Sėjos ir sodinimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Pasėlių ir augalų priežiūros mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Žolinių pašarų ruošimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas

	
	2.6. Paruošti TR1 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.
	Tema. TR1 kategorijos traktorių ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas transportuoti
· Traktorių ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas transportuoti
· Traktorinių žemės ūkio agregatų paruošimas transportuoti
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas transportuoti
Tema. TR1 kategorijos traktorių ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas saugoti
· Traktorių ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas saugoti
· Traktorinių žemės ūkio agregatų paruošimas saugoti
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas saugoti

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai 
	Apibūdinti TR1 kategorijos traktorių konstrukcijos ir veikimo principai, mechanizmų montavimo ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principai. Apibūdintos kelių eismo taisyklės, saugaus eismo taisyklės. Apibūdinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimai, dirbant su TR1 kategorijos traktoriais, jų junginiais su priekabomis ir žemės ūkio mašinomis. Apibūdintos dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijos, veikimo ypatumai. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendrieji reikalavimai, priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumai. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR1 kategorijos traktorių ir jų agregatų, junginių su priekabomis darbai. Dirbta su dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinomis, pasėlių ir augalų priežiūros mašinomis, žolinių pašarų ruošimo mašinomis, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis. Dirbta su sumontuotais ant TR1 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmais. Transportuotas pavojingas krovinys TR1 kategorijos traktoriumi su priekaba. Paaiškinta TR1 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūra, laikantis gamintojų reikalavimų. Paaiškinti TR1 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktoriai, priekabos, montuojamieji mechanizmai ir žemės ūkio mašinos, laikantis gamintojų reikalavimų. Parinktos naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacinės ir cheminės medžiagos, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Nustatyti ir pašalinti nesudėtingi TR1 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų gedimai. Paruošti TR1 kategorijos traktoriai, priekabos, montuojamieji mechanizmai ir žemės ūkio mašinos transportuoti ir saugoti.
Dėvėti tinkami darbo drabužiai ir avalynė, asmeninės apsaugos priemonės. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai.
Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai
· Traktorių iki 60 kW variklio galios eksploatacijos instrukcijos
· Žemės ūkio mašinų eksploatacijos instrukcijos
· Praktinių užduočių aprašai
· Sankryžų, kelio ženklų, eismo reguliavimo priemonės
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
· Traktorių iki 60 kW variklio galios mazgai, detalės
· Traktoriai iki 60 kW variklio galios (ratiniai, vikšriniai, miškų ūkio) bei junginiai su priekabomis, agregatai su žemės ūkio mašinomis, traktoriai su sumontuotais mechanizmais iki 60 kW variklio galios
· Įrenginiai ir priemonės mašinų techninei priežiūrai atlikti
· Mašinų eksploatacinės medžiagos
· Mašinų techninei priežiūrai, diagnostikai ir gedimams pašalinti reikalingi įrankiai
· Asmeninės apsaugos priemonės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui (si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, prieiga prie interneto, daugialypės terpės projektoriumi) mokymo (si) medžiagai pateikti. Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta traktoriais (ratiniais, vikšriniais, miškų ūkio) iki 60 kW variklio galios bei junginiais su priekabomis, agregatais su žemės ūkio mašinomis, traktoriais su sumontuotais mechanizmais iki 60 kW variklio galios, įrenginiais ir priemonėmis, mašinų eksploatacinėmis medžiagomis, įrankiais mašinų techninei priežiūrai, diagnostikai, smulkių gedimų šalinimui atlikti.
Žemės ūkio mašinos (dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo mašinų, pasėlių ir augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo, derliaus nuėmimo ir apdorojimo).
Praktinio vairavimo mokomoji aikštelė.
Laukas dirbti su traktoriniais agregatais.
Žemės ūkio technikos remonto dirbtuvės.
Asmeninės apsaugos priemonės.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) aukštąjį žemės ūkio technikos mechaniko išsilavinimą ar lygiavertę kvalifikaciją arba mechanikos inžinerijos studijų krypties (žemės ūkio) ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį modulio kompetencijas atitinkančioje veiklos srityje bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas“
	Valstybinis kodas
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	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	TR1 kategorijos traktorių vairavimas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Valdyti savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas.
	1.1. Paaiškinti SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų ypatumus.
	Tema. Kelių statybos ir priežiūros mašinos
· Žemės kasimo ir transportavimo mašinų konstrukcija ir veikimo principai
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų valdymo sistemos
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų elektros įrenginių sandara ir paskirtis
Tema. Ekskavatoriai
· Daugiakaušių ekskavatorių konstrukcija ir jų ypatumai
· Vienakaušių ekskavatorių konstrukcija

	
	1.2. Apibūdinti žemės statinių rūšis, jų klasifikaciją ir konstrukcinius elementus, taikomus kelių tiesimo ir priežiūros darbuose.
	Tema. Žemės statinių rūšys ir klasifikacija
· Žemės statinių paskirtis kelių tiesimo darbuose (pylimai, iškasos, sankasos, šlaitai, grioviai)
· Žemės statinių klasifikacija pagal funkcinę paskirtį ir konstrukciją (hidrotechniniai, apsauginiai, transporto infrastruktūros statiniai)
Tema. Konstrukciniai elementai statiniuose
· Pagrindiniai konstrukciniai elementai (pagrindas, sankasos sluoksniai, apsauginiai sluoksniai, vandens nuvedimo elementai)
· Elementų įrengimo ir priežiūros ypatumai (sutankinimas, apsauga nuo erozijos, paviršinių vandens nuvedimo priemonės)

	
	1.3. Apibūdinti žemės statinių įrengimui keliamus reikalavimus praktinėje veikloje.
	Tema. Žemės statinių įrengimo technologiniai reikalavimai
· Grunto paruošimas ir sluoksnių formavimas (sluoksnių storis, tinkamos drėgmės sąlygos, sutankinimas)
· Įrengimo kokybės užtikrinimas (geodezinė kontrolė, matmenų atitikimas projektui, sluoksnių nuolydžių formavimas)
Tema. Aplinkosaugos ir saugos reikalavimai įrengiant žemės statinius
· Aplinkosaugos reikalavimai (vandens nuvedimas, šlaitų apsauga nuo erozijos, teršalų patekimo prevencija)
· Darbo saugos reikalavimai (darbas šlaituose, dirbant su kelio tiesimo mechanizmais, apsauginių priemonių naudojimas) 

	
	1.4. Suklasifikuoti gruntus ir kitas medžiagas, naudojamas kelių statybos darbuose.
	Tema. Gruntai kelių statyboje
· Gruntų klasifikacija (pagal kilmę, granuliometrinę sudėtį, mechanines savybes)
· Gruntų savybės, turinčios įtakos kelių statybai (drėgmės kiekis, tankis, plastiškumas, šalčiui jautrumas)
Tema. Kitos medžiagos žemės statinių įrengimui
· Naudojamos medžiagos (smėlis, žvyras, skaldos, geosintetinės medžiagos, rišikliai)
· Medžiagų savybės ir taikymo sritys kelių tiesimo ir priežiūros darbuose

	
	1.5. Parinkti tinkamos konstrukcijos ir našumo mašinas darbui, atsižvelgiant į numatytą užduotį ir technologinius procesus.
	Tema. Kelių statyboje naudojamų mašinų rūšys ir paskirtis
· Kelių tiesimo mašinų klasifikacija (žemės darbų, grunto tankinimo, dangos įrengimo, medžiagų transportavimo)
· Pagrindinės mašinų konstrukcinės ypatybės (darbinės įrangos tipai, galia, našumo rodikliai)
Tema. Mašinų parinkimo principai pagal užduotį ir technologinį procesą
· Mašinų parinkimas pagal darbo pobūdį (iškasos, pylimai, sankasos, danga, priežiūros darbai)
· Veiksniai, lemiantys pasirinkimą (našumas, darbo sąnaudos, techninės galimybės, eksploatacijos sąlygos)

	
	1.6. Transportuoti žemę transportavimo mašinomis, laikantis technologinių reikalavimų.
	Tema. Žemės transportavimo mašinų paruošimas darbui
· Transportavimo mašinų techninės būklės patikra prieš darbą (stabdžiai, padangos, krovos mechanizmai, signalizacija)
· Darbo vietos ir maršruto įvertinimas (privažiavimai, kelio danga, nuolydžiai, kliūtys)
Tema. Žemės transportavimas laikantis technologinių reikalavimų
· Praktinis transportavimo procesas (pakrovimas, vežimas, iškrovimas, krovinio paskirstymas)
· Saugos ir technologinių reikalavimų laikymasis (leistina apkrova, transportavimo greitis, darbo saugos priemonės, kelio dangos apsauga)

	
	1.7. Taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, atliekant žemės kasimo ir transportavimo darbus.
	Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai
· Teisės aktai, kurie reglamentuoja darbuotojų darbo santykius, aplinkosaugą
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant su savaeigėmis kelių statybos ir priežiūros mašinomis
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Gesintuvų ir gesinimo priemonių naudojimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų
· Pirmoji pagalba susižeidus, patyrus kitus poveikius
Tema. Saugaus transportavimo ir transporto priemonių naudojimo reikalavimai
· Kasdieninės patikros, atliekamos prieš pradedant dirbti su savaeigėmis kelių statybos ir priežiūros mašinomis, reikalavimai
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų pakrovimo ir iškrovimo reikalavimai, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų

	
	1.8. Atpažinti profesinės rizikos veiksnius ir taikyti prevencines priemones darbo vietoje.
	Tema. Pavojingi profesinės rizikos veiksniai dirbant kelių statybos mašinomis
· Fiziniai veiksniai
· Fizikiniai veiksniai
· Cheminiai veiksniai
· Ergonominiai ir psichofiziologiniai veiksniai
· Pirmoji pagalba susižeidus, patyrus kitus poveikius
Tema. Darbo vietoje esantys profesinės rizikos veiksniai
· Pavojingi veiksniai
· Kenksmingi veiksniai
· Saugos priemonės nuo pavojingų ir kenksmingų veiksnių

	
	1.9. Važiuoti keliais, laikantis kelių esimo taisyklių.
	Tema. Kelio ženklai ir ženklinimas
· Vertikalusis ženklinimas
· Horizontalusis ženklinimas
· Kelių eismo ir važiavimo per sankryžas taisyklės
· Transporto priemonių išsidėstymas kelyje
· Specifinės eismo sąlygos
Tema. Kelių eismo reguliavimas, važiavimas per sankryžas
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų vairavimas ribotame plote ir transporto sraute
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų vairavimas per sankryžas
· Kelių statybos ir priežiūros mašinų vairavimas specifinėmis eismo sąlygomis, laikantis kelių eismo taisyklių
Tema. Saugus SM kategorijos mašinų vairavimas
 Atbulinės eigos, apsisukimo ir tikslinio sustojimo pratimai.
 Kliūčių apvažiavimas, eismo situacijų įvertinimas ir reagavimas į pavojus.
 Važiavimas į įkalnes ir nuo jų, posūkių įveikimas, stabdymo ir greičio reguliavimas.

	2. Prižiūrėti savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas.
	2.1. Apibūdinti SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų diagnostikos ypatumus pagal diagnostikos rūšis.
	Tema. Diagnostikos samprata ir reikšmė techninei priežiūrai
· Diagnostikos tikslas, uždaviniai ir vieta techninės priežiūros sistemoje.
· Diagnostikos rūšys: periodinė, nuolatinė, prevencinė.
Tema. SM diagnostikos sistemų veikimo principai
· Elektroninės valdymo sistemos (ECU) ir jutiklių veikimas.
· Duomenų perdavimas, klaidų kodai ir jų interpretacija.

	
	2.2. Prižiūrėti SM kategorijos savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas, laikantis gamintojo reikalavimų.
	Tema. SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų priežiūros darbai
· Ekskavatorių priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
· Buldozerio priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
· Greiderio priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
· Volo priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
· Krautuvo priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
Tema. SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų padargų priežiūros darbai
· Ekskavatoriaus kaušų priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
· Buldozerio verstuvo priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus
Greiderio verstuvų priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus

	
	2.3. Šalinti nesudėtingus SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų gedimus, laikantis darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Gedimų priežasčių nustatymo metodai
· Paprasti diagnostikos veiksmai: skysčių lygio, slėgio, jungčių, diržų ir filtrų patikrinimas.
· Gedimų izoliavimas pagal simptomus ir sistemos veikimo logiką.
Tema. SM kategorijos mašinų nesudėtingų gedimų šalinimas
· Mašinos judančių detalių gedimų šalinimas
· Mašinos paslankių detalių gedimų šalinimas

	
	2.4. Parinkti eksploatacines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
	Tema. SM kategorijos savaeigių mašinų eksploatacinių medžiagų parinkimas
· Eksploatacinių medžiagų parinkimas laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų
· Eksploatacinių medžiagų laikymas laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų
· Eksploatacinių medžiagų saugojimas laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų
Tema. Panaudotų SM kategorijos savaeigių mašinų eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas, laikymas ir utilizavimas
· Eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas ir laikymas
· Panaudotų techninių, cheminių ir kitokių eksploatacinių medžiagų utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

	
	2.5. Atlikti savalaikį eksploatacinių medžiagų keitimą pagal gamintojo nustatytus reikalavimus.
	Tema. Savalaikis SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų eksploatacinių medžiagų parinkimas
· Filtrų parinkimas
· Padangų, vikšrų ir kitų važiuoklės elementų parinkimas
· Kaiščių, įvorių parinkimas
· Tepalų parinkimas
Tema. Savalaikis SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų eksploatacinių medžiagų keitimas
· Filtrų keitimas laikantis gamintojo reikalavimų
· Padangų, vikšrų ir kitų važiuoklės elementų keitimas laikantis gamintojo reikalavimų
· Kaiščių, įvorių keitimas laikantis gamintojo reikalavimų
· Tepalų keitimas laikantis gamintojo reikalavimų

	
	2.6. Paruošti SM kategorijos savaeiges žemės kasimo ir transportavimo mašinas bei jų agregatus transportavimui ir saugojimui, laikantis technologinių reikalavimų.
	Tema. SM kategorijos savaeigių žemės kasimo, transportavimo mašinų ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas transportuoti
· SM kategorijos savaeigių žemės kasimo, transportavimo mašinų ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas transportuoti
· SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų agregatų paruošimas transportuoti
Tema. SM kategorijos savaeigių žemės kasimo, transportavimo mašinų ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas saugoti
· SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas saugoti
· SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų agregatų paruošimas saugoti

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Paaiškintos SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų konstrukcijos, veikimo principai, eksploatavimo ir valdymo ypatumai, apibūdintos jų informacinės sistemos. Apibūdintos žemės statinių rūšys, jų klasifikacija ir konstrukciniai elementai, taikomi kelių tiesimo ir priežiūros darbuose. Apibūdinti žemės statinių įrengimui keliami reikalavimai praktinėje veikloje. Apibūdinti gruntai ir kitos medžiagos, naudojamos statiniams įrengti, jų klasifikacija ir savybės, taikomos kelių statybos darbuose. Parinktos tinkamos konstrukcijos ir našumo mašinos darbui, atsižvelgiant į numatytą užduotį ir technologinius procesus. Transportuota žemė transportavimo mašinomis, laikantis technologinių reikalavimų ir eismo saugos taisyklių. Pritaikyti darbuotojų saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimai, atliekant žemės kasimo ir transportavimo darbus. Atpažinti profesinės rizikos veiksniai ir taikytos prevencinės priemonės darbo vietoje. Saugiai važiuota keliais, teisingai įvertintos atsiradusios kliūtys ir situacijos eismo aplinkoje. Prižiūrėtos SM kategorijos savaeigės žemės kasimo ir transportavimo mašinos, laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų. Apibūdinti SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų diagnostikos ypatumai pagal diagnostikos rūšis. Parinkti tinkami gedimų šalinimo būdai ir pašalinti nesudėtingi SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų gedimai, laikantis darbų saugos reikalavimų. Parinktos, naudotos, laikytos ir saugotos eksploatacinės medžiagos, laikantis darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Atliktas savalaikis eksploatacinių medžiagų keitimas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus. Paruoštos SM kategorijos savaeigės žemės kasimo ir transportavimo mašinos bei jų agregatai transportavimui ir saugojimui, laikantis technologinių reikalavimų. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos pagal aplinkosaugos reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams įvertinti
· Kelių eismo taisyklės
· Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
· Aplinkos apsaugos įstatymas
· Atliekų tvarkymo įstatymas
· Priešgaisrinės saugos taisyklės
· SM kategorijos mašinų eksploatacijos instrukcijos
· Praktinių užduočių aprašai
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
· SM kategorijos mašinų mazgai, detalės
· SM kategorijos mašinų (ratiniai, vikšriniai), padargai
· Įrenginiai ir priemonės mašinų techninei priežiūrai atlikti
· Mašinų eksploatacinės medžiagos
· Mašinų techninei priežiūrai, diagnostikai ir gedimams pašalinti reikalingi įrankiai
· Asmeninės apsaugos priemonės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui (si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriais, prieiga prie interneto, multimedijos projektoriumi) mokymo (si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta: kelių statybos mašinomis (asfalto klotuvu, volu, ekskavatoriumi, krautuvu, buldozeriu, skreperiu, greideriu, freza) ir jų padargais, įrenginiais ir priemonėmis, mašinų eksploatacinėmis medžiagomis, įrankiais mašinų techninei priežiūrai, diagnostikos įranga, smulkių gedimų šalinimui, asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Technikos remonto dirbtuvės. Įrenginiai ir priemonės nesudėtingų gedimų šalinimui atlikti. Praktinio vairavimo mokomoji aikštelė. Mokomasis žemės sklypas dirbti su SM kategorijos mašinomis.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) mechanikos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį, SM kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Kelio konstrukcijos įrengimas“
	Valstybinis kodas
	307323265

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	20

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Suformuoti sankasą.
	1.1. Apibūdinti pagalbiniams darbams keliamus reikalavimus kelių statybos darbų metu.
	Tema. Pagalbinių darbų paskirtis ir reikalavimai kelių statyboje
· Pagalbinių darbų vaidmuo kelių statybos procese (paruošiamieji, pagalbiniai, užbaigiamieji darbai)
· Nedidelių statinių (tvorų, stulpų, mažosios infrastruktūros elementų) nukėlimo tvarka ir saugos reikalavimai
· Reikalavimai želdynų, krūmų ir medžių šalinimui (teisės aktai, aplinkosaugos reikalavimai, darbo organizavimas)
Tema. Augalinio sluoksnio nuėmimo ir teritorijos išlyginimo darbų technologija
· Augalinio grunto sluoksnio nuėmimo metodai ir technologiniai reikalavimai
· Grunto transportavimas, sandėliavimas ir pakartotinio panaudojimo galimybės
· Teritorijos išlyginimo darbų technologija ir kokybės kontrolės kriterijai

	
	1.2. Apibūdinti žemės sankasos įrengimo pagrindinius darbus pagal darbų atlikimo technologinius reikalavimus.
	Tema. Pylimų įrengimo darbų technologiniai reikalavimai
· Pylimų pagrindų paruošimo reikalavimai
· Pylimų išlyginimo technologija
· Pylimų sutankinimo būdai ir kokybės kriterijai
Tema. Iškasų kasimo technologiniai reikalavimai
· Iškasų kasimo metodai ir darbų organizavimas
· Šlaitų planiravimo metodai ir nuolydžių užtikrinimas
· Kokybės kontrolės kriterijai sankasos ir šlaitų formavime
Tema. Žemės sankasos lovio įrengimo
· Žemės sankasos lovio įrengimo technologija ir reikalavimai
· Žemės sankasos lovio geometrijos ir matmenų kontrolė
· Žemės sankasos lovio pagrindo paruošimo darbai
Tema. Šlaitų sutvirtinimo darbai
· Šlaitų sutvirtinimo būdai (želdinimas, geotekstilės, gabionai ir kt.)
· Technologiniai reikalavimai sutvirtinimo medžiagoms ir darbų atlikimui
· Erozijos prevencija ir ilgalaikio stabilumo užtikrinimas

	
	1.3. Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant projekte numatytus pagalbinius darbus, laikantis saugaus darbo reikalavimų.
	Tema. Žemės darbų mechanizmų paruošimas ir valdymas
· Buldozerių, ekskavatorių, krautuvų ir greiderių techninė apžiūra prieš darbą
· Traktoriaus su priekaba, vibrovolų ir kranų paruošimas darbui
· Darbo vietos paruošimas ir saugos priemonių taikymas dirbant su mechanizmais
Tema. Nedidelių statinių nukėlimo darbai
· Ekskavatorių ir kranų naudojimas nedidelių statinių (tvorų, stulpų, mažosios infrastruktūros elementų) nukėlimui
· Konstrukcijų pakrovimas ir transportavimas krautuvais bei traktoriais su priekabomis
· Darbo saugos ir kokybės reikalavimai statinių nukėlimo metu
Tema. Želdynų šalinimo darbai
· Ekskavatorių, mini ekskavatorių ir krautuvų taikymas šalinant krūmus bei mažus medžius
· Mechanizuotų įrankių (grandininiai pjūklai, krūmapjovės) naudojimas
· Šalintos augmenijos surinkimas, pakrovimas ir išvežimas
Tema. Augalinio sluoksnio nuėmimas
· Augalinio sluoksnio nuėmimas buldozeriais ir ekskavatoriais
· Grunto pakrovimas krautuvais, transportavimas traktoriais su priekabomis
· Grunto sandėliavimas ir panaudojimo galimybės
Tema. Teritorijos išlyginimo darbai
· Paviršiaus išlyginimas buldozeriais ir greideriais
· Sutankinimo darbai vibrovolais
· Kokybės kontrolės reikalavimai ir teritorijos patikrinimas po išlyginimo

	
	1.4. Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant pagrindinius projekte numatytus technologinius darbus.
	Tema. Žemės sankasos pylimų įrengimo darbai
· Žemės sankasos pylimų pagrindų paruošimas buldozeriais ir greideriais
· Žemės sankasos pylimų išlyginimas greideriais ir buldozeriais
· Žemės sankasos pylimų sutankinimas vibrovolais, kokybės užtikrinimas
Tema. Iškasų kasimo darbai
· Iškasų kasimas ratiniais ir vikšriniais ekskavatoriais
· Grunto pakrovimas krautuvais ir išvežimas traktoriais su priekabomis
· Darbo vietos sauga kasimo metu
Tema. Sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimo darbai
· Sankasos paviršiaus planiravimas buldozeriais ir greideriais
· Šlaitų formavimas ekskavatoriais
· Nuolydžių tikrinimas ir kokybės kontrolės kriterijai
Tema. Važiuojamosios dalies lovio įrengimas
· Lovio kasimas ir formavimas ekskavatoriais
· Lovio geometrijos kontrolė matavimo prietaisais
· Lovio pagrindo paruošimas (sutankinimas, išlyginimas)
Tema. Šlaitų sutvirtinimas
· Šlaitų sutvirtinimas mechanizuotai (buldozeriais, ekskavatoriais)
· Geotekstilės, gabionų ir kitų sutvirtinimo medžiagų montavimas
· Sutvirtinimo darbų kokybės tikrinimas, ilgalaikio stabilumo užtikrinimas

	
	1.5. Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas, atliekant grunto kasimo, lyginimo ir tankinimo darbus pagal technologinius reikalavimus.
	Tema. Grunto kasimo darbai
· Grunto kasimas ratiniais ir vikšriniais ekskavatoriais.
· Grunto pakrovimas krautuvais ir išvežimas traktoriais su priekabomis
Tema. Grunto lyginimo darbai
· Grunto paviršiaus lyginimas buldozeriais
· Paviršiaus planiravimas greideriais
Tema. Grunto tankinimo darbai
· Grunto tankinimas vibrovolais
· Sutankinimo kokybės užtikrinimas

	
	1.6. Taikyti tvarumo principus naudojant antrines medžiagas žemės darbams, vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais.
	Tema. Antrinių medžiagų rūšys ir savybės
· Antrinių statybinių medžiagų (betono, plytų, asfalto granulių) savybės ir taikymo galimybės
· Pramoninių atliekų savybės ir naudojimas žemės darbams
Tema. Antrinių medžiagų taikymo technologijos
· Antrinių medžiagų panaudojimas pylimams, sankasoms ir užpildams
· Antrinių medžiagų naudojimas pagrindų stabilizavimui ir sutvirtinimui

	2. Įrengti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas.
	2.1. Apibūdinti paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemas bei jų įrengimo technologinius reikalavimus.
	Tema. Paviršinio vandens nutekėjimo sistemos
· Paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo paskirtis kelių statyboje
· Paviršinio vandens surinkimo sistemos elementai (latakai, trapai, grioviai, kolektoriai)
· Paviršinio vandens nuvedimo technologiniai reikalavimai ir kokybės užtikrinimas
Tema. Gruntinio vandens nutekėjimo sistemos
· Gruntinio vandens poveikis kelių konstrukcijoms ir dangoms
· Gruntinio vandens nuvedimo būdai
· Gruntinio vandens nuvedimo įrengimo technologiniai reikalavimai

	
	2.2. Įrengti paviršinio bei gruntinio vandens nutekėjimo sistemas, naudojant mechanizmus ir mašinas.
	Tema. Paviršinio vandens nuvedimo darbai
· Vandens latakų įrengimas
· Surinkimo trapų montavimas
Tema. Vamzdynų ir pralaidų įrengimo darbai
· Vamzdynų klojimas ir jungimas
· Pralaidų įrengimas naudojant mechanizmus
Tema. Šulinių įrengimas
· Surinkimo šulinių įrengimas ir montavimas
· Šulinių dangčių montavimas, sandarumo užtikrinimas
Tema. Gruntinio vandens drenažo sistemų įrengimas
· Drenažo vamzdžių klojimas ir užpildymas filtruojančiomis medžiagomis
· Drenažo sistemos prijungimas prie surinkimo ar nuvedimo vietos

	3. Paruošti pagrindą kelio dangai.
	3.1. Paaiškinti kelio dangos pagrindo ir dangos sluoksnių įrengimo reikalavimus, atsižvelgiant į kelio kategoriją.
	Tema. Kelio dangos pagrindas
· Kelio dangos pagrindo paskirtis ir konstrukcija
· Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio paskirtis ir įrengimo reikalavimai
· Kelio dangos pagrindo sluoksnių įrengimo reikalavimai pagal kelio kategoriją
Tema. Kelio dangos pagrindo įrengimo reikalavimai
· Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo technologiniai reikalavimai
· Kelio dangos pagrindo sluoksnio įrengimo technologiniai reikalavimai
· Kokybės kontrolės kriterijai pagal projektą ir normatyvinius dokumentus 

	
	3.2. Įrengti dangos pagrindą naudojant tinkamus mechanizmus ir mašinas, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus.
	Tema. Pasirengimas kelio dangos pagrindo įrengimui
· Mechanizmų ir mašinų parinkimas pagal projektą
· Darbo vietos organizavimas ir saugos priemonės
Tema. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
· Medžiagų paskleidimas ir išlyginimas buldozeriais bei greideriais
· Sluoksnio tankinimas vibrovolais
Tema. Kelio dangos pagrindo sluoksnio įrengimas
· Pagrindo sluoksnio paskleidimas ir išlyginimas
· Sutankinimas ir kokybės užtikrinimas pagal projekto reikalavimus
Tema. Kokybės kontrolė
· Geometrinių parametrų kontrolė (aukštis, storis, nuolydžiai)
· Sutankinimo ir sluoksnio vientisumo patikra

	
	3.3. Įrengti pagrindą tiltams ir viadukams, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus.
	Tema. Pasirengimas tiltų ir viadukų pagrindo įrengimui
· Mechanizmų ir įrangos parinkimas pagal projektą
· Darbo vietos paruošimas ir saugos priemonės
Tema. Grunto pagrindo paruošimas
· Grunto kasimas ir išlyginimas
· Grunto sutankinimas vibrovolais ir kokybės užtikrinimas
Tema. Pagrindo įrengimo darbai ir kokybės kontrolė
· Atraminių pagrindų įrengimas pagal projektą
· Įrengto pagrindo geometrinių parametrų ir stabilumo patikra

	
	3.4. Įrengti skaldos ir žvyro kelkraščius, atsižvelgiant į kelio technologinius reikalavimus.
	Tema. Pasirengimas kelkraščio įrengimui
· Medžiagų (skaldos, žvyro) parinkimas pagal projektą
· Mechanizmų ir darbo vietos paruošimas
Tema. Kelkraščio įrengimo darbai
· Skaldos ir žvyro paskleidimas bei išlyginimas naudojant mechanizmus
· Sluoksnio sutankinimas vibrovolais
Tema. Kelkraščio kokybės užtikrinimas
· Kelkraščio pločio, aukščio ir nuolydžio kontrolė
· Sutankinimo ir paviršiaus lygumo patikra

	
	3.5. Įrengti kelio pagrindo konstrukciją naudojant tinkamus kelių įrengimo mechanizmus ir mašinas.
	Tema. Statybinių medžiagų paskleidimas ir sluoksnio formavimas
· Skaldos, žvyro ar smėlio transportavimas į darbo vietą ir medžiagų išpylimas
· Reikalingo sluoksnio storio (pagal projektą) paskleidimas ir išlyginimas naudojant greiderį ar buldozerį
Tema. Mechanizmų naudojimas ir darbo technologija
· Greiderio, volo, buldozerio ar kito mechanizmo paruošimas darbui (techninė apžiūra, darbo režimo nustatymas)
· Mechanizmų valdymas atliekant pagrindo formavimo darbus (tiesus ruožas, trajektorijos laikymasis)
Tema. Pagrindo sluoksnio sutankinimas
· Sluoksnio tankinimas vibrovolu ar kitu volu iki projektinio tankio
· Kontroliniai pravažiavimai užtikrinant vienodą tankį visame sluoksnyje
Tema. Įrengto sluoksnio kokybės tikrinimas
· Pagrindo pločio, aukščio ir nuolydžio patikrinimas pagal projektinius reikalavimus
· Paviršiaus lygumo ir sutankinimo lygio matavimai naudojant geodezinius prietaisus ar specialią įrangą

	4. Kloti asfalto dangą.
	4.1. Apibūdinti asfalto dangos įrengimo reikalavimus, atsižvelgiant į kelių statybą reglamentuojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.
	Tema. Asfalto dangos rūšys, savybės ir konstrukcija
· Bendros žinios apie įvairias kelio dangas
· Asfalto dangos savybės, paskirtis ir konstrukcija
Tema. Asfalto dangos sluoksnių įrengimo technologijos
· Apatinio asfalto dangos sluoksnio įrengimo technologiniai reikalavimai
· Viršutinio asfalto dangos sluoksnio įrengimo technologiniai reikalavimai
· Kompaktiško asfalto dangos įrengimo („karštas ant karšto“ metodas) technologiniai reikalavimai
Tema. Asfalto dangos jungčių ir baigiamųjų operacijų atlikimo technologiniai reikalavimai
· Briaunų formavimas
· Siūlių parengimas ir sandarinimas
· Asfalto dangos įrengimo kokybės kontrolė pagal projekto ir normatyvinių dokumentų reikalavimus

	
	4.2. Įrengti ir sutankinti asfalto sluoksnius, naudojant asfalto dangos įrengimo mašinas.
	Tema. Asfalto dangos klojimas klotuvais
· Asfalto dangos klojimas asfalto klotuvu
· Asfalto dangos klojimas dviem klotuvais („karštas prie karšto“)
Tema. Asfalto mišinių tankinimo darbai
· Asfalto mišinių tankinimas savaeigiais valciniais plentvoliais
· Asfalto mišinių tankinimas savaeigiais pneumovolais ir vibrovolais
Tema. Asfalto sluoksnių įrengimas
· Pakloto apatinio asfalto dangos sluoksnio paruošimas viršutinio sluoksnio klojimui
· Viršutinio asfalto dangos sluoksnio klojimas
· Asfalto dangos įrengimo vykdymo kokybės kontrolė pagal galiojančius ĮT ASFALTAS reikalavimus (sluoksnio storis, tankis, paviršiaus lygumas)

	
	4.3. Apdoroti dangos sluoksnius ir jų sujungimus laikantis technologinių reikalavimų.
	Tema. Asfalto dangos sluoksnių apdorojimas
· Asfalto sluoksnių paviršių paruošimo reikalavimai (valymas, sukibimo medžiagų naudojimas)
· Apatinio asfalto sluoksnio paruošimas viršutinio sluoksnio klojimui (technologiniai reikalavimai, kontrolė)
Tema. Asfalto dangos jungčių įrengimas ir sandarinimas
· Briaunų formavimas ir išilginės siūlės parengimas
· Skersinių siūlių sandarinimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdinti pagalbiniams darbams: nedidelių statinių nukėlimui, želdynų šalinimui, augalinio sluoksnio nuėmimui ir teritorijos išlyginimui keliami reikalavimai kelių statybos darbų metu. Apibūdinti žemės sankasos įrengimo pagrindiniai darbai pagal darbų atlikimo technologinius reikalavimus. Valdyti žemės darbų mechanizmus ir mašinas atliekant projekte numatytus pagalbinius darbus (nedidelių statinių nukėlimą, želdynų šalinimą, augalinio sluoksnio nuėmimą; teritorijos išlyginimą), laikantis saugaus darbo reikalavimų. Valdyti žemės darbų mechanizmai ir mašinos atliekant projekte numatytus pagrindinius darbus: pylimų pagrindų paruošimą, jų išlyginimą, sutankinimą; iškasų kasimą, sankasos paviršiaus ir šlaitų planiravimą; važiuojamosios dalies lovio įrengimą, šlaitų planiravimą, sutvirtinimą ir kitus darbus pagal projekte numatytus technologinius darbus. Valdyti žemės darbų mechanizmai ir mašinos, naudoti atliekant grunto kasimo, lyginimo ir tankinimo darbus pagal technologijas. Pritaikyti tvarumo principai naudojant antrines medžiagas žemės darbams, laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Apibūdintos paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo sistemos bei jų įrengimo technologiniai reikalavimai, remiantis technine dokumentacija ir darbo organizavimo reikalavimais. Įrengtos paviršinio bei gruntinio vandens nutekėjimo sistemos, vandens latakai, vamzdynas, surinkimo trapai, pralaidos, šuliniai, drenažo sistemos, naudoti reikalingi mechanizmai ir mašinos. Paaiškinti kelio dangos pagrindo ir dangos sluoksnių įrengimo reikalavimai, atsižvelgiant į kelio kategoriją. Įrengtas dangos pagrindas, naudoti tinkami mechanizmai ir mašinos, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus. Įrengtas pagrindas tiltams ir viadukams, atsižvelgiant į projektinius reikalavimus. Įrengti skaldos ir žvyro kelkraščiai, atsižvelgiant į kelio technologinius reikalavimus. Įrengtos kelio pagrindo konstrukcijos, naudoti tinkami kelių įrengimo mechanizmai ir mašinos. Apibūdinti asfalto dangos įrengimo reikalavimai, atsižvelgiant į kelių statybą reglamentuojančius teisės aktus ir norminius dokumentus. Įrengti ir sutankinti asfalto sluoksniai, naudojant asfalto dangos įrengimo mašinas (klotuvus, plentvolius ir kt.), vadovaujantis projekte numatytais reikalavimais automobilių kelio asfaltavimo darbams. Apdoroti dangos sluoksniai ir jų sujungimai, laikantis technologinų reikalavimų, užtikrinta dangos kokybė bei vientisumas. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos pagal aplinkosaugos reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
· Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
· Kelių eismo taisyklės
· Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
· Aplinkos apsaugos įstatymas
· Atliekų tvarkymo įstatymas
· Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:2016 „Automobilių keliai“
· ĮT ASFALTAS 08 (2023 m. red.) – Asfaltbetonio dangų įrengimo taisyklės
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, prieiga prie interneto, multimedijos projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta: darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kelininko darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi, aptvėrimo elementais, kilnojamais kelio ženklais, šviesinėmis priemonėmis, matavimo įranga. Kelio konstrukcijos įrengimui reikalingomis medžiagomis: sankasos įrengimui ir stiprinimui; medžiagomis ir gaminiais vandens nutekėjimo įrengimui; medžiagomis kelio pagrindo įrengimui; medžiagomis asfalto dangos įrengimui. Atliekų ir antrinių medžiagų laikymo vietos, pažymėtos pagal aplinkosaugos reikalavimus; degalų ir tepalų laikymo vieta su sorbentais ir gesinimo priemonėmis. Kelio konstrukcijos įrengimui reikalingais mechanizmais (buldozeriais, autogreideriais, skreperiais, ekskavatoriais, volais, asfalto klotuvais, asfalto frezomis).

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį, TR1, TR2, SM kategorijų vairuotojo pažymėjimą (praktinio mokymo mokytojui) ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Automobilių kelių priežiūra ir remontas“
	Valstybinis kodas
	307323266

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Prižiūrėti automobilių kelius.
	1.1. Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams vasaros metu keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į priežiūros lygius.
	Tema. Kelių priežiūros lygiai ir jiems taikomi reikalavimai
· Kelių priežiūros lygių sistema ir atsakomybės
· Kelių priežiūros darbų klasifikavimas
· Reikalavimų skirtumai pagal priežiūros lygius
Tema. Kelių priežiūros darbai vasaros sezono metu pagal priežiūros lygius
· Kietosios dangos ir kelkraščių priežiūros darbai
· Vandens nuvedimo ir kelio aplinkos priežiūros darbai

	
	1.2. Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams žiemos metu keliamus reikalavimus pagal priežiūros lygius.
	Tema. Kelių priežiūros darbų ypatumai žiemos laikotarpiu
· Kelių priežiūros tikslai ir uždaviniai žiemos sezono metu
· Oro sąlygų įtaka kelio dangai ir eismo saugumui (sniegas, ledas, temperatūrų svyravimai)
Tema. Kelių priežiūros lygiai ir jiems taikomi reikalavimai žiemą
· Kelių priežiūros lygių sistema ir reagavimo laikai esant žiemos sąlygoms
· Reikalavimai dangos būklei, slydimo mažinimui, sniego valymui ir barstymui pagal priežiūros lygius
Tema. Kelio elementų priežiūros darbams žiemos metu naudojamos medžiagos ir įranga
· Naudojamos medžiagos: druska, smėlis, druskos–smėlio mišiniai, cheminiai tirpalai, aplinkosaugos aspektai
· Kelių žiemos priežiūros darbams naudojama technika ir įranga: sniego valytuvai, barstytuvai, plūgai, stebėjimo ir kontrolės įranga

	
	1.3. Prižiūrėti kelio elementus vasaros metu, laikantis darbuotojų saugos ir kitų reikalavimų.
	Tema. Kietosios dangos ir kelkraščių priežiūros darbai vasarą
· Asfaltuotų ir betoninių dangų valymas, šlavimas ir dulkių šalinimas
· Kelkraščių ir žvyro dangų priežiūra, lyginimas, provėžų pašalinimas
Tema. Kelio aplinkos ir inžinerinių elementų priežiūros darbai
· Žolės pjovimas, šlaitų ir skiriamųjų juostų šienavimas, augmenijos kontrolė
· Vandens nutekėjimo sistemų (griovių, pralaidų, drenažo, lietaus kanalizacijos elementų) valymas ir smulkių pažaidų šalinimas
Tema. Kelių ženklų, tiltų ir saugos elementų priežiūra vasaros metu
· Kelių ženklų ir atitvarų plovimas bei tikrinimas
· Tiltų ir viadukų priežiūra bei smulkių defektų šalinimas

	
	1.4. Prižiūrėti kelio elementus žiemos metu, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
	Tema. Sniego ir ledo šalinimo darbai
· Sniego ir ledo valymas nuo kelių, tiltų, viadukų ir estakadų
· Mechanizuotų ir rankinių valymo metodų taikymas pagal kelių priežiūros lygius
Tema. Kelių važiuojamosios dalies barstymo darbai
· Barstymo darbų organizavimas ir atlikimas, naudojant frikcines ir (ar) chemines medžiagas
· Barstymo įrangos naudojimas, medžiagų dozavimas, aplinkosaugos ir eismo saugos reikalavimų laikymasis
Tema. Sniegą sulaikančių užtvarų ir saugos elementų įrengimas
· Sniegą sulaikančių užtvarų įrengimo vietų parinkimas, montavimas ir priežiūra
· Laikinų eismo saugos priemonių taikymas žiemos priežiūros darbų metu

	
	1.5. Prižiūrėti kelią pavasario polaidžio metu, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
	Tema. Vandens nuvedimo ir drenažo darbai pavasario polaidžio metu
· Vandens nuleidimas nuo kelio dangos ir kelkraščių
· Drenažinių griovelių kasimas, valymas ir vandens pralaidumo atkūrimas
Tema. Kelio dangos būklės palaikymas pavasario polaidžio metu
· Kelio dangos iškilusių vietų stiprinimas ir nelygumų šalinimas
· Žvyro ar skalūno papildymas kelio dangos pažeistose vietose
Tema. Kelių priežiūros darbų organizavimas ir sauga pavasario polaidžio laikotarpiu
· Laikinų eismo saugos priemonių įrengimas ir ženklinimas
· Darbų eiliškumo, technikos parinkimo ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis

	
	1.6. Prižiūrėti kelio elementus, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
	Tema. Tiltų, viadukų, vandens pralaidų nuolatinė ir periodinė priežiūra, laikantis darbų saugos ir automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvų.
· Tiltų ir viadukų būklės tikrinimas, valymas ir smulkių pažaidų šalinimas
· Vandens pralaidų valymas, užsikimšimų šalinimas ir konstrukcijų priežiūra
Tema. Kelio dangos, kelkraščių ir sankasos nuolatinė ir periodinė priežiūra, laikantis darbų saugos ir automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvų
· Kelio viršutinio sluoksnio (dangų) priežiūra ir pažeidimų šalinimas
· Kelkraščių ir sankasos būklės palaikymas, lyginimas, erozijos prevencija
Tema. Kelių ženklų ir kitų kelio įrenginių nuolatinė ir periodinė priežiūra, laikantis darbų saugos ir automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvų.
· Kelių ženklų, atitvarų ir apsauginių elementų valymas bei tvirtinimų tikrinimas
· Eismo saugos įrenginių periodinė priežiūra ir atnaujinimas

	
	1.7. Prižiūrėti kelius naudojant kelių priežiūros mašinas, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų.
	Tema. Kelių priežiūros mašinų paruošimas ir naudojimas
· Techninės būklės patikra, darbui reikalingų skysčių papildymas
· Darbo įrangos (plūgų, barstytuvų, šepečių, cisternų) montavimas ir reguliavimas
· Kelių priežiūros darbų atlikimas naudojant kelių priežiūros techniką
· Mašinų valdymas laikantis eismo ir darbo saugos reikalavimų
Tema. Kelių priežiūros mašinų priežiūra po eksploatacijos
· Darbo įrangos nuėmimas, valymas ir sandėliavimas
· Techninės priežiūros atlikimas, defektų nustatymas ir jų registravimas
Tema. Aplinkosaugos reikalavimai naudojant kelių priežiūros mašinas
· Teršalų ir triukšmo mažinimas, degalų ekonomija
· Naudotų skysčių, tepalų ir kitų atliekų tvarkymas pagal aplinkosaugos reikalavimus

	2. Remontuoti automobilių kelius.
	2.1. Apibūdinti kelio remonto darbus pagal technologinius reikalavimus ir darbų pobūdį.
	Tema. Kelio remonto rūšys ir technologijų parinkimas
· Kelio remonto rūšys: einamasis, vietinis, dangos atnaujinimo ir kapitalinis remontas
· Remonto technologijų parinkimas pagal kelio būklę, dangos tipą ir eismo intensyvumą
Tema. Kelio remonto darbų technologiniai procesai ir reikalavimai
· Asfaltbetonio dangos remonto, duobių taisymo ir lopymo technologiniai reikalavimai
· Darbų eiliškumas, medžiagų paruošimas ir kokybės kontrolės principai

	
	2.2. Remontuoti kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių dangą naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.
	Tema. Kelio dangos ir kelkraščių remonto darbų paruošimas ir atlikimas
· Pažeistų kelio dangos ir kelkraščių vietų nustatymas, ženklinimas ir paruošimas remontui
· Pažeistos dangos frezavimas, grunto ar užpildo paruošimas ir išlyginimas
· Remonto darbų atlikimas, naudojant krautuvus, greiderius ir ekskavatorius
Tema. Remontuotų dangų kokybės ir technologinių reikalavimų užtikrinimas
· Naudojamų medžiagų (asfalto, betono, antrinių medžiagų) kokybės reikalavimai ir jų įrengimo technologiniai ypatumai
· Remontuotos dangos paviršiaus lygumo, sukibimo ir sandarumo tikrinimas
· Darbo vietos tvarkymas, likusių medžiagų surinkimas ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis

	
	2.3. Remontuoti tiltus, viadukus ir vandens pralaidas bei jų įrenginius, naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.
	Tema. Tiltų, viadukų ir vandens pralaidų remonto darbų paruošimas ir atlikimas
· Pažeistų konstrukcijų vietų nustatymas, ženklinimas ir paruošimas remontui
· Senų dangų, užpildų ir pažeistų sluoksnių pašalinimas naudojant ekskavatorius, frezas ar kitą techniką
· Remonto darbų atlikimas, naudojant krautuvus, buldozerius ir kitą kelių remonto įrangą
Tema. Remontuotų inžinerinių statinių kokybės ir saugos reikalavimų užtikrinimas
· Naudojamų medžiagų (betono, užpildų, hidroizoliacijos) kokybės ir technologinių reikalavimų laikymasis
· Remontuotų konstrukcijų (tiltų, viadukų, pralaidų) būklės, sandarumo ir tvirtinimų tikrinimas
· Darbo vietos sauga, eismo organizavimas ir aplinkosaugos reikalavimų laikymasis

	
	2.4. Atkurti kelio įrenginių būklę, naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas.
	Tema. Kelio dangos ir žvyro dangos profilio atkūrimo darbai
· Žvyro dangos lyginimas ir profilio atstatymas, naudojant greiderius ir kitą kelių priežiūros techniką
· Dangos stiprinimas papildant skaldos, žvyro ar antrinėmis medžiagomis
· Dangos ir kelkraščio jungties atkūrimas siekiant užtikrinti lygumą ir vandens nutekėjimą
Tema. Kelių įrenginių ir saugos elementų atkūrimas
· Pažeistų kelio ženklų, atramų, signalinių stulpelių, atitvarų ir barjerų remontas ar pakeitimas
· Kelio dangos ir statinių horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas
· Atkurtų įrenginių tvirtinimo, matomumo ir saugos reikalavimų tikrinimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams vasaros metu keliami reikalavimai, pagal priežiūros lygius. Prižiūrėti kelio elementai vasaros metu: atliktas dangos valymas, šlavimas, žolės pjovimas bei kiti susiję darbai laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų. Apibūdinti kelio elementų priežiūros darbams žiemos metu keliamus reikalavimai, atsižvelgiant į priežiūros lygius. Prižiūrėti kelio elementai žiemos metu: atliktas sniego ir ledo valymas nuo kelių, tiltų, viadukų ir estakadų, kelių važiuojamosios dalies barstymas frikcinėmis ir (ar) cheminėmis medžiagomis bei įrengtos sniegą sulaikančios užtvaros, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų. Prižiūrėtas kelias pavasario polaidžio metu: atliktas vandens nuleidimas nuo kelio, iškasti drenažiniai grioveliai, sustiprintos kelio dangos iškilotos vietos ir kiti susiję darbai, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų. Nuolat ir periodiškai prižiūrėti tiltai, viadukai, vandens pralaidos, kelio viršutinis sluoksnis ir kelkraščiai, sankasa, kelio ženklai ir kiti kelio įrenginiai, laikantis darbų saugos ir kitų reikalavimų. Prižiūrėti keliai naudojant kelių priežiūros mašinas, laikantis darbų saugos ir kitų reiklavimų. Apibūdinti kelio remonto darbai pagal technologinius reikalavimus ir darbų pobūdį. Suremontuota kelio viršutinio sluoksnio ir kelkraščių danga iš asfalto, betono arba antrinių medžiagų, naudojant frezas, krautuvus, greiderius, ekskavatorius. Suremontuoti tiltai, viadukai ir vandens pralaidos bei jų įrenginiai, naudojant ekskavatorius, krautuvus, buldozerius, frezas ir kitą kelių remonto įrangą. Atkurta kelio įrenginių būklė, įskaitant žvyro dangos profilį ir stiprį, pažeistus kelio ženklus bei jų atramas, kelio dangos ir statinių ženklinimą, signalinius stulpelius, barjerus bei kitus kelio įrenginius, naudojant kelių remonto darbų įrangą ir mašinas. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos pagal aplinkosaugos reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kelių statybą ir priežiūrą
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Kelio priežiūros darbų technologinės kortelės
· Kelio priežiūros darbų vaizdo medžiaga

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, prieiga prie interneto, multimedijos projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta: darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kelininko darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi, aptvėrimo elementais, kilnojamais kelio ženklais, šviesinėmis priemonėmis. Automobilių kelių priežiūrai ir remontui reikalingomis medžiagomis kelio dangos priežiūrai žiemą; medžiagomis smulkių pažaidų tiltų, viadukų, vandens pralaidų ir kt. elementuose taisymui; medžiagomis smulkių pažaidų kelių žymėjimo elementuose taisymui; kelio dangos remonto darbams naudojamomis medžiagomis, medžiagomis dangų priežiūrai vasarą, mašinų bei įrengimų eksploatacijos medžiagos. Automobilių kelių priežiūrai ir remontui reikalingais mechanizmais (sniego valytuvais, griovių valytuvais, drenažo ir lietaus kanalizacijos vamzdžių plovimo mašinomis, žolės šienavimo mašinomis, asfalto frezomis, dangos kaitinimo įrenginiais, asfalto regeneravimo įrenginiais, bituminių rišančių medžiagų užpurškimo įrenginiais, asfalto supylimo įrenginiais, asfalto sutankinimo įrenginiais),
buldozeriais, autogreideriais, ekskavatoriais.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį, TR1, TR2, SM kategorijų vairuotojo pažymėjimą (praktinio mokymo mokytojui) ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Baigiamieji automobilių kelio įrengimo darbai“
	Valstybinis kodas
	307323267

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Kelininko bendrųjų veiklų automobilių kelio statybos objekte vykdymas
Kelio konstrukcijos įrengimas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Horizontaliai ženklinti automobilių kelio važiuojamąją dalį.
	1.1. Apibūdinti horizontaliajam kelių ženklinimui naudojamas medžiagas, įrengimus ir mašinas pagal kelių ženklinimo technologinius reikalavimus.
	Tema. Horizontaliojo kelių ženklinimo medžiagos
· Horizontaliojo ženklinimo rūšys ir joms taikomi reikalavimai (linijų tipai, spalvos, ilgaamžiškumas)
· Ženklinimui naudojamos medžiagos: dažai, šaltos ir karštos plastikinės masės, termoplastikai, jų savybės ir taikymo sąlygos
Tema. Horizontaliojo ženklinimo įranga ir mašinos
· Rankiniai ženklinimo įrenginiai: purkštuvai, vėžės vedikliai, ženklinimo šablonai, jų pritaikymas
· Mašinos ir mechanizmai: dažymo mašinos, plastiko klojimo įrenginiai, linijų džiovinimo įranga, jų priežiūra ir saugaus darbo reikalavimai
Tema. Technologiniai reikalavimai kelių ženklinimui
· Ženklinimo darbų technologinė seka: paviršiaus paruošimas, ženklinimo atlikimas, džiūvimo laikas
· Kokybės kontrolė ir sauga: ženklinimo storio, pločio ir atspindėjimo matavimas, darbo vietos saugos organizavimas

	
	1.2. Paruošti dažus, mastikas ir kelio pagrindą ženklinimo darbams, laikantis technologinių ir darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Dažų paruošimas kelio horizontaliajam ženklinimui
· Dažų sudėties ir savybių patikrinimas prieš darbą
· Dažų maišymas, skiedimas ir klampumo nustatymas pagal technologinius reikalavimus
Tema. Mastikų paruošimas kelio horizontaliajam ženklinimui
· Mastikų kaitinimas ir maišymas iki darbinės temperatūros
· Mastikų savybių patikra prieš naudojimą (klampumas, sukibimas)
Tema. Kelio pagrindo paruošimas horizontaliajam ženklinimui
· Kelio dangos paviršiaus valymas nuo dulkių, purvo ir senų žymėjimų
· Paviršiaus džiovinimas ir defektų pašalinimas prieš ženklinimą
Tema. Ženklinimo darbų atlikimas
· Ženklinimo vietų nustatymas ir pažymėjimas pagal projektą
· Ženklinimo darbų vykdymas naudojant paruoštas medžiagas ir įrangą

	
	1.3. Atlikti kelio važiuojamosios dalies horizontalųjį ženklinimą, naudojant kelio ženklinimo mašinas arba rankinį ženklinimo vežimėlį.
	Tema. Įrangos paruošimas horizontaliajam kelių ženklinimui
· Kelio ženklinimo mašinų ir rankinių ženklinimo vežimėlių patikra bei paruošimas darbui
· Dažų, mastikų ar termoplastiko supylimas ir įrangos nustatymas pagal ženklinimo reikalavimus
Tema. Horizontaliojo kelių ženklinimo atlikimas
· Ženklinimo vietų nustatymas ir žymėjimas pagal projektą
· Linijų, rodyklių ir simbolių ženklinimas naudojant kelio ženklinimo mašiną arba rankinį vežimėlį
Tema. Atlikto ženklinimo kokybės vertinimas
· Ženklinimo pločio, storio, tiesumo bei spalvos atitikties patikrinimas
· Atspindėjimo ir ilgaamžiškumo užtikrinimo priemonės: stiklo karoliukų barstymas, džiūvimo priežiūra

	2. Statyti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklus.
	2.1. Apibūdinti automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklų statymo technologijas, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Kelių vertikalaus ženklinimo ženklų rūšys ir paskirtis
· Vertikalaus ženklinimo ženklų klasifikacija pagal paskirtį (įspėjamieji, draudžiamieji, informaciniai ir kt.)
· Vertikalaus ženklinimo ženklų vaidmuo eismo saugume ir eismo organizavime
Tema. Vertikalaus kelio ženklų įrengimo techniniai reikalavimai
· Ženklų dydžių, formų, spalvų ir atspindėjimo klasės reikalavimai
· Ženklų išdėstymo kelio erdvėje taisyklės (aukštis, atstumai nuo važiuojamosios dalies, matomumo zonos)
Tema. Kelio ženklų statymo technologiniai procesai
· Ženklų laikiklių, stovų ir pamatų įrengimo būdai
· Ženklų montavimo darbų technologija ir darbų saugos reikalavimai

	
	2.2. Įrengti kelio ženklų konstrukcijas, naudojant įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Kelio ženklų konstrukcijų paruošimas įrengimui
· Įrangos (gręžimo, kėlimo ir pagalbinės) patikra bei paruošimas darbams
· Konstrukcinių elementų (stulpų, pamatų, tvirtinimo detalių) paruošimas montavimui
Tema. Kelio ženklų konstrukcijų montavimas
· Pamatų įrengimas ir tvirtinimo vietų paruošimas
· Kelio ženklų stulpų ir laikiklių montavimas naudojant gręžimo bei kėlimo įrangą
Tema. Kelio ženklų įrengimo kokybės ir saugos užtikrinimas
· Konstrukcijų stabilumo ir tvirtumo patikrinimas
· Darbų saugos reikalavimų laikymasis naudojant mechanizmus ir pagalbinę įrangą

	
	2.3. Montuoti kelio ženklus, naudojant darbui aukštyje skirtą įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos taisyklių.
	Tema. Įrangos paruošimas kelio ženklų montavimui aukštyje
· Aukštuminės įrangos (keltuvų, pastolių, apsaugos priemonių) patikra ir paruošimas darbui
· Darbo vietos organizavimas ir saugos priemonių užtikrinimas
Tema. Kelio ženklų montavimas aukštyje
· Kelio ženklų pakėlimas, prilaikymas ir tvirtinimas naudojant kėlimo įrangą
· Ženklų tvirtinimas prie konstrukcijų pagal technologinius reikalavimus
Tema. Atliktų montavimo darbų kokybės ir saugos kontrolė
· Sumontuotų ženklų stabilumo, tvirtumo ir matomumo patikrinimas
· Darbų saugos reikalavimų laikymosi įvertinimas dirbant aukštyje

	
	2.4. Įrengti apsauginius atitvarus, naudojant kalimo įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Apsauginių kelio atitvarų rūšys ir paskirtis
· Apsauginių atitvarų tipai: metaliniai, betoniniai, kabeliniai
· Apsauginių atitvarų paskirtis ir jų vaidmuo eismo saugume
Tema. Įrangos ir medžiagų paruošimas apsauginių atitvarų įrengimui
· Kalimo įrangos patikra ir paruošimas darbui
· Apsauginių atitvarų konstrukcinių elementų (stulpų, sijų, tvirtinimo detalių) paruošimas montavimui
Tema. Apsauginių atitvarų įrengimas ir kokybės kontrolė
· Stulpų įrengimas ir konstrukcinių elementų montavimas naudojant kalimo įrangą
· Įrengtų atitvarų tvirtumo, tiesumo ir įrengimo tikslumo patikrinimas, techniniai reikalavimai

	3. Atlikti baigiamuosius automobilių kelio apdailos darbus.
	3.1. Apibūdinti baigiamųjų automobilių kelio apdailos darbų įrengimo technologijas pagal techninius reikalavimus.
	Tema. Baigiamųjų kelio apdailos darbų rūšys ir paskirtis
· Kelio apdailos darbų rūšys: kelkraščiai, kelio želdiniai, šlaitų tvirtinimas, kelio ženklinimas, atitvarai
· Baigiamųjų apdailos darbų paskirtis eismo saugumo ir ilgaamžiškumo užtikrinime
Tema. Kelkraščių įrengimo technologijos
· Skirtingų tipų kelkraščiai: žvyro, asfalto, betoniniai, jų įrengimo reikalavimai
· Kelkraščių įrengimo darbų technologinė seka
Tema. Šlaitų tvirtinimo ir želdinių įrengimo technologijos
· Šlaitų sutvirtinimo būdai: geotekstilė, gabionai, žolynų įrengimas
· Kelio želdinių įrengimas ir jų priežiūros svarba

	
	3.2. Planiruoti sankasą, naudojant kelių remonto mašinas, pagal projektinius geometrinius parametrus ir laikantis darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Įrangos paruošimas sankasos planiravimo darbams
· Buldozerių, autogreiderių, ekskavatorių ir krautuvų techninė patikra ir paruošimas darbui
· Darbo vietos organizavimas ir saugos priemonių užtikrinimas planiruojant sankasą
Tema. Sankasos planiravimo darbų atlikimas ir kokybės kontrolė
· Grunto lyginimas ir paskirstymas naudojant buldozerius, ekskavatorius ir krautuvus
· Sankasos profiliavimas ir geometrinių parametrų suteikimas naudojant autogreiderius
· Sankasos aukščio, pločio, nuolydžio ir kitų geometrinių parametrų patikrinimas pagal projektą

	
	3.3. Tvirtinti šlaitus ir sutvarkyti aplinką kelių remonto mašinomis bei rankiniais įrankiais, laikantis darbų saugos reikalavimų.
	Tema. Šlaitų tvirtinimo darbų atlikimas
· Šlaitų paruošimas ir tankinimas naudojant ekskavatorius bei šlaito tankinimo volus
· Vejos įrengimas šlaituose: sėja, demblių klojimas, laistymas
· Gabionų, plokščių, plytelių ir kitų tvirtinimo elementų įrengimas ant šlaitų
Tema. Sutvarkytų šlaitų kokybės ir aplinkos priežiūra
· Įrengtų šlaitų tvirtumo, lygumo ir estetikos patikrinimas
· Papildomas laistymas, želdinių priežiūra, darbų saugos užtikrinimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdintos horizontaliajam kelių ženklinimui naudojamos medžiagos, įrengimai ir mašinos pagal kelių ženklinimo technologinius reikalavimus. Paruošti dažai, mastikos ir kelio pagrindas ženklinimo darbams, laikantis technologinių ir darbų saugos reikalavimų. Atliktas kelio važiuojamosios dalies horizontalusis ženklinimas pagal kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles, naudojant kelio ženklinimo mašinas ir rankinį ženklinimo vežimėlį. Apibūdintos automobilių kelio vertikalaus ženklinimo ženklų statymo technologijos, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų. Įrengtos kelio ženklų konstrukcijos, naudojant gręžimo, kėlimo ir pagalbinę įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų. Sumontuoti kelio ženklai, naudojant aukštuminę montavimo įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos taisyklių. Įrengti apsauginiai atitvarai, naudojant kalimo įrangą, laikantis technologinių procesų ir darbų saugos reikalavimų. Apibūdintos baigiamųjų automobilių kelio apdailos darbų įrengimo technologijos pagal techninius reikalavimus. Suplaniruota sankasa, naudojant buldozerius, autogreiderius, ekskavatorius, krautuvus, suteikiant projektinius geometrinius parametrus ir laikantis darbų saugos reikalavimų. Sutvirtinti šlaitai, naudojant ekskavatorius, šlaito tankinimo volus, vejos sėjimo mašinas, laistymo mašinas, rankinius įrankius (vejos, gabionų, demblių įrengimui, plokščių, plytelių klojimui ant šlaitų ir kt.), sutvarkyta aplinka, laikantis darbų saugos reikalavimų. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos pagal aplinkosaugos reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kelių statybą ir priežiūrą
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Technologinės kortelės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, prieiga prie interneto, multimedijos projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta: darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kelininko darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi, aptvėrimo elementais, kilnojamais kelio ženklais, šviesinėmis priemonėmis. Baigiamiesiems automobilių kelio įrengimo darbams reikalingomis medžiagomis horizontaliam kelių ženklinimui; medžiagomis ir gaminiais vertikaliam kelių žymėjimui; stulpais ir signaliniais stulpeliais; apsauginių atitvarų elementais; šlaitų tvirtinimo medžiagomis ir gaminiais. Baigiamiesiems automobilių kelio įrengimo darbams reikalingais mechanizmais horizontaliam žymėjimui įrengti; mechanizmais vertikaliam ženklinimui įrengti; mechanizmais apsauginiams atitvarams įrengti; šlaitų planiravimo mechanizmais, buldozeriais, autogreideriais, ekskavatoriais.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį, TR1, TR2, SM kategorijų vairuotojo pažymėjimą (praktinio mokymo mokytojui) ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.





6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI

Modulio pavadinimas – „Kelio bortų ir šaligatvių įrengimas“
	Valstybinis kodas
	307323268

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Įrengti kelio bortus.
	1.1. Apibūdinti kelio bortų rūšis, jų paskirtį ir įrengimo technologinius reikalavimus, vadovaujantis kelių statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.
	Tema. Kelio bortų rūšys ir paskirtis
· Kelio bortų klasifikacija pagal paskirtį ir medžiagas
· Kelio bortų funkcijos ir reikšmė kelių konstrukcijoje (vandens nuvedimui, kelkraščio tvirtinimui, dangos ribų apibrėžimui)
Tema. Kelio bortų įrengimo technologiniai reikalavimai
· Bortų įrengimo technologinė seka: pagrindo paruošimas, bortų statymas, tvirtinimas ir užpildymas
· Techniniai reikalavimai ir kokybės kriterijai pagal galiojančius norminius dokumentus
Tema. Aplinkosaugos principai ir reikalavimai įrengiant kelio bortus
· Statybinių atliekų, skiedinių ir perteklinio grunto tvarkymas pagal aplinkosaugos normas
· Vandens nutekėjimo, želdynų ir dirvožemio apsauga bortų įrengimo vietose
· Aplinką tausojančių medžiagų ir technologijų taikymo galimybės

	
	1.2. Paruošti pagrindą kelio bortų įrengimui, vadovaujantis projekto dokumentacija ir technologiniais reikalavimais.
	Tema. Darbų vietos paruošimas kelio bortų įrengimui
· Darbų vietos žymėjimas pagal projektinę dokumentaciją
· Grunto kasimas, profilio formavimas ir pagrindo išlyginimas
· Pagrindo sutankinimas, naudojant atitinkamą mechanizmą
Tema. Pagrindo kokybės ir technologinių reikalavimų užtikrinimas
· Pagrindo tankio, lygumo ir nuolydžio kontrolė pagal projekto reikalavimus
· Kokybės užtikrinimas, laikantis technologinių normų ir darbų eiliškumo
· Aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimų laikymasis atliekant paruošimo darbus

	
	1.3. Pažymėti kelio bortų liniją ir aukštį, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis.
	Tema. Darbų vietos paruošimas ir projektinių duomenų analizė
· Projektinės dokumentacijos nagrinėjimas ir bortų linijos vietos nustatymas vietovėje
· Reikalingų matavimo prietaisų (nivelyro, ruletės, žymėjimo įrankių) paruošimas darbui
· Orientyrų, ašių ir atskaitos taškų nustatymas pagal projektinius duomenis
Tema. Kelio bortų linijos ir aukščio žymėjimas
· Bortų linijos pažymėjimas vietoje, naudojant matavimo prietaisus
· Aukščio žymėjimas pagal projektinius nuolydžius ir nivelyro duomenis
· Žymėjimo tikslumo kontrolė ir klaidų koregavimas

	
	1.4. Įrengti kelio bortus, laikantis technologinės eigos ir užtikrinant jų stabilumą.
	Tema. Kelio bortų įrengimo darbų atlikimas
· Pagrindo paruošimas ir išlyginimas pagal projektinius duomenis
· Bortų statymas pagal pažymėtą liniją ir aukštį
· Bortų tvirtinimas ir užpildymas smėliu arba betono mišiniu
· Įrengtų bortų stabilumo ir lygumo tikrinimas
Tema. Aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimų taikymas įrengiant bortus
· Statybinių atliekų ir perteklinių medžiagų tvarkymas pagal aplinkosaugos reikalavimus
· Teršalų ir triukšmo mažinimas dirbant su technika
· Darbo vietos saugos, eismo ribojimo ir ženklinimo priemonių taikymas

	
	1.5. Patikrinti įrengtų kelio bortų atitiktį projektiniams matmenims ir nuolydžiams, naudojant kontrolės priemones.
	Tema. Įrengtų kelio bortų kontrolės priemonių paruošimas ir naudojimas
· Matavimo prietaisų (nivelyro, ruletės, matuoklių) paruošimas ir patikra prieš darbą
· Matavimo taškų nustatymas pagal projektinius duomenis
· Kontrolės priemonių naudojimas tikrinant bortų linijų tiesumą ir aukštį
Tema. Įrengtų kelio bortų matmenų ir nuolydžių tikrinimas
· Bortų aukščio, nuolydžio ir tarpusavio atstumų matavimas
· Gauti duomenys ir jų palyginimas su projektiniais reikalavimais
· Nukrypimų nuo projektinių matmenų nustatymas, klaidų priežasčių analizė ir korekcijos veiksmai

	2. Įrengti plytelių ir trinkelių dangas.
	2.1. Apibūdinti plytelių ir trinkelių rūšis, jų paskirtį bei įrengimo technologinius reikalavimus, remiantis galiojančiais norminiais dokumentais.
	Tema. Plytelių ir trinkelių rūšys bei paskirtis
· Plytelių ir trinkelių klasifikacija pagal paskirtį, formą, medžiagas ir dangos tipą
· Plytelių ir trinkelių funkcijos kelių, šaligatvių, aikštelių ir pėsčiųjų takų įrenginiuose
Tema. Plytelių ir trinkelių įrengimo technologiniai reikalavimai
· Pagrindo paruošimo, klojimo, siūlių užpildymo ir paviršiaus sutankinimo technologinė seka
· Techniniai reikalavimai, kokybės kriterijai ir matmenų nuokrypiai pagal galiojančius norminius dokumentus
Tema. Aplinkosaugos principai ir reikalavimai įrengiant plytelių ir trinkelių dangas
· Statybinių atliekų, perteklinio grunto ir pjaustymo likučių tvarkymas pagal aplinkosaugos reikalavimus
· Paviršinio vandens nutekėjimo, želdynų ir dirvožemio apsauga darbų vietoje
· Aplinkai tausojančių medžiagų (pvz., vandeniui laidžių trinkelių) ir technologijų taikymas

	
	2.2. Paruošti pagrindą plytelių ir trinkelių dangos įrengimui, atsižvelgiant į projekto dokumentaciją ir technologinius reikalavimus.
	Tema. Darbų vietos ir grunto paruošimas trinkelių ir plytelių dangoms
· Darbų vietos žymėjimas pagal projektinius sprendinius
· Grunto kasimas, lyginimas ir sutankinimas, naudojant atitinkamą techniką
· Pagrindo sluoksnio medžiagų parinkimas (smėlis, skalda, žvyras) pagal dangos tipą
Tema. Pagrindo formavimas ir kokybės užtikrinimas
· Pagrindo sluoksnio formavimas pagal projektinius nuolydžius ir aukščius
· Pagrindo tankio, lygumo ir nuolydžio kontrolė, naudojant matavimo prietaisus
· Aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimų laikymasis atliekant paruošimo darbus

	
	2.3. Pažymėti dangos linijas ir aukščius, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis.
	Tema. Darbų vietos paruošimas ir projektinių duomenų analizė
· Projektinės dokumentacijos nagrinėjimas ir žymėjimo vietų nustatymas
· Reikalingų matavimo prietaisų (nivelyro, ruletės, žymėjimo įrankių) paruošimas darbui
· Orientyrų, ašių ir atskaitos taškų nustatymas pagal projektinius duomenis
Tema. Dangos linijų ir aukščių žymėjimas
· Dangos linijų pažymėjimas vietoje, naudojant matavimo prietaisus
· Aukščio žymėjimas pagal projektinius nuolydžius ir nivelyro duomenis
· Žymėjimo tikslumo kontrolė ir korekcijos veiksmai

	
	2.4. Įrengti plytelių ir trinkelių dangas, laikantis nustatytų klojimo raštų ir technologinių reikalavimų.
	Tema. Plytelių ir trinkelių dangų įrengimo darbų atlikimas
· Pagrindo paruošimas ir klojimo vietos išlyginimas pagal projektinius duomenis
· Plytelių ar trinkelių klojimas, laikantis pasirinktų raštų ir technologinės eigos
· Siūlių užpildymas, paviršiaus sutankinimas ir lygumo patikra
· Įrengtos dangos kokybės vertinimas pagal technologinius ir vizualinius kriterijus
Tema. Aplinkosaugos ir darbo saugos reikalavimų taikymas įrengiant dangas
· Statybinių atliekų ir pjaustymo likučių tvarkymas pagal aplinkosaugos reikalavimus
· Triukšmo ir dulkių mažinimas, naudojant aplinkai tausojančias technologijas
· Darbo vietos saugos, eismo ribojimo ir ženklinimo priemonių taikymas

	
	2.5. Patikrinti įrengtos dangos lygumą, siūlių užpildymą ir nuolydžius, naudojant kontrolės priemones pagal projekto reikalavimus.
	Tema. Kontrolės priemonių paruošimas ir naudojimas tikrinant įrengtą dangą
· Matavimo ir kontrolės priemonių (gulsčiuko, ruletės, liniuotės, nivelyro) paruošimas darbui
· Matavimo taškų nustatymas pagal projektinius duomenis
· Kontrolės priemonių naudojimas tikrinant dangos lygumą ir nuolydžius
Tema. Įrengtos dangos kokybės vertinimas ir rezultatų fiksavimas
· Siūlių užpildymo, paviršiaus lygumo ir nuolydžių tikrinimas pagal technologinius reikalavimus
· Gauti matavimo duomenys ir jų palyginimas su projektiniais rodikliais
· Nukrypimų nustatymas, klaidų priežasčių analizė ir korekcijos veiksmai

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdintos kelio bortų rūšys, jų paskirtis ir įrengimo technologiniai reikalavimai, vadovaujantis kelių statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Paruoštas pagrindas kelio bortų įrengimui, atsižvelgiant į projekto dokumentaciją ir technologinius reikalavimus. Pažymėta kelio bortų linija ir aukštis, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis. Įrengti kelio bortai, laikantis technologinės eigos ir užtikrinant jų stabilumą. Patikrinta įrengtų kelio bortų atitiktis projektiniams matmenims ir nuolydžiams, naudojant kontrolės priemones. Apibūdintos plytelių ir trinkelių rūšys, jų paskirtis bei įrengimo technologiniai reikalavimai, remiantis galiojančiais norminiais dokumentais. Paruoštas pagrindas plytelių ir trinkelių dangoms įrengti, vadovaujantis projekto sprendiniais ir technologiniais reikalavimais. Pažymėtos dangos linijos ir aukščiai, naudojant matavimo prietaisus ir orientuojantis į projektinius duomenis. Įrengtos plytelių ir trinkelių dangos, laikantis nustatytų klojimo raštų ir technologinių reikalavimų. Patikrintas įrengtos dangos lygumas, siūlių užpildymas ir nuolydžiai, naudojant kontrolės priemones pagal projekto reikalavimus. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos pagal aplinkosaugos reikalavimus. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kelių statybą ir priežiūrą
· Statybos techniniai reglamentai ir kelių priežiūros techninės specifikacijos
· Aplinkosaugos norminiai aktai, reglamentuojantys statybinių atliekų tvarkymą, triukšmo ir dulkių mažinimą
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbų saugos priemonių pavyzdžiai
· Demonstraciniai pavyzdžiai (kelio bortų, plytelių, trinkelių maketai ar realūs pavyzdžiai
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Vaizdinės priemonės: plakatai, schemos, technologinės sekos brėžiniai, aplinkosaugos reikalavimų ir darbo saugos nuotraukos

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (lenta arba projektorius, kompiuteris, multimedijos priemonės) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta: darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kelininko darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi, aptvėrimo elementais, kilnojamais kelio ženklais, šviesinėmis priemonėmis bei šaligatvio ir bortų įrengimo brėžinių pavyzdžiais. Kelio bortų ir trinkelių įrengimo darbams reikalingos medžiagos ir mechanizmai: kelio bortai, smėlis, skalda, cementas, mažo galingumo krautuvas, vibroplokštė, betono maišyklė, diskinis betono pjūklas, geodeziniai prietaisai. Šaligatvio įrengimo darbams reikalingos medžiagos ir mechanizmai: šaligatvio plytelės, trinkelės, smėlis, skalda, cementas, smulkios granitinės atsijos, mažo galingumo krautuvas, betono maišyklė, diskinis betono pjūklas, vibroplokštė (taip pat su gumos pagrindu), geodeziniai matavimo ir žymėjimo prietaisai.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Mažosios mechanizacijos įrangos naudojimas kelių statybos darbuose“
	Valstybinis kodas
	307323269

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Valdyti kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams naudojamą mažosios mechanizacijos įrangą vadovaujantis techniniais nurodymais ir darbų saugos taisyklėmis.
	1.1. Apibūdinti mažosios mechanizacijos įrangos naudojimo sritis, technines charakteristikas, ribojimus ir poveikį aplinkai, vadovaujantis technine dokumentacija.
	Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos rūšys ir naudojimo sritys
· Mažosios mechanizacijos įrangos klasifikacija kelių statybos darbuose (žemės darbų, betonavimo, paviršių apdirbimo, valymo, pjovimo įranga)
· Grunto ir dangos tankinimo įrangos(vibroplokštės, vibrokojos, mažieji volai ) panaudojimo sritys
· Paviršių paruošimo ir apdorojimo įranga(asfalto pjaustytuvai, frezos asfalto ar betono paviršiams, betono ir skiedinio maišyklės, grąžtai, žemės grąžtai stulpams)
· Paviršių valymo ir priežiūros įranga (mechaniniai šluotuvai žoliapjovės, krūmapjovės, pūstuvai)
Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos techninės charakteristikos ir ribojimai
· Pagrindiniai techniniai parametrai: variklio galia, darbinis svoris, smūgio jėga, apsukos, kuro sąnaudos, darbinis plotis
· Įrangos eksploatavimo ribojimai: leistinas paviršiaus tipas, darbo trukmė, aplinkos temperatūra, techninės priežiūros intervalai
Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos poveikis aplinkai ir jo mažinimas
· Poveikis aplinkai: triukšmo, vibracijos ir išmetamųjų dujų poveikis darbuotojų sveikatai ir aplinkai
· Taršos mažinimo būdai: įrangos techninė priežiūra, tinkamo kuro naudojimas, darbinio režimo valdymas, garso slopinimo priemonės

	
	1.2. Apibūdinti darbo saugos, ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimus dirbant su mažosios mechanizacijos įranga.
	Tema. Darbo saugos reikalavimai naudojant mažosios mechanizacijos įrangą
· Bendrieji darbo saugos reikalavimai prieš pradedant darbą: darbo vietos paruošimas, įrangos techninės būklės patikrinimas, instrukcijų laikymasis
· Saugos priemonės darbo metu: asmeninės apsaugos priemonės, tinkamas įrangos laikymas, elektros sauga, nelaimingų atsitikimų prevencija
Tema. Ergonomikos principai naudojant mažosios mechanizacijos įrangą
· Taisyklingos kūno padėties, jėgos paskirstymo ir darbo ritmo reikšmė saugiam darbui
· Įrangos svorio, vibracijos ir valdymo ypatumų poveikis žmogaus sveikatai bei nuovargiui

	
	1.3. Apibūdinti atliekų tvarkymo, kuro ir tepalų saugojimo bei išsiliejimų prevencijos principus, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus.
	Tema. Atliekų rūšiavimas ir tvarkymo principai kelių statybos darbų aplinkoje
· Atliekų rūšys mažosios mechanizacijos darbuose: statybinės, pavojingos (alyvos, filtrai, kuro likučiai), perdirbamos ir buitinės atliekos
· Atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdavimo tvarka: konteinerių ženklinimas, laikymo vietos reikalavimai, pavojingų atliekų apskaita
Tema. Kuro ir tepalų laikymas bei išsiliejimų prevencija
· Kuro ir tepalų saugojimo sąlygos: specialūs sandėliavimo indai, vėdinamos vietos, apsauginės talpyklos, ženklinimas ir gesinimo priemonės
· Išsiliejimų prevencija ir veiksmai nelaimės atveju: sugėriklių (sorbentų) naudojimas, avarinių rinkinių paskirtis, pavojingų medžiagų surinkimas ir neutralizavimas

	
	1.4. Valdyti mažosios mechanizacijos įrangą, mažinant kenksmingą poveikį aplinkai.
	Tema. Efektyvus mažosios mechanizacijos įrangos valdymas darbo metu
· Darbo režimų valdymas: įrangos užvedimas tik prieš darbą, išjungimas per pertraukas, darbo sūkių reguliavimas pagal poreikį
· Įrangos naudojimas pagal techninius parametrus: darbinės apkrovos palaikymas, teisingas slėgis ir vibracijos stiprumas, vengiant energijos švaistymo
Tema. Triukšmo, dulkių ir taršos mažinimas darbo vietoje
· Triukšmo mažinimo priemonės: tinkamų darbo valandų pasirinkimas, garso slopinimo elementų naudojimas, tinkamas atstumas nuo kitų darbuotojų ar gyvenamųjų zonų
· Dulkių ir išmetamųjų dujų kontrolė: dulkių surinkimo priemonės, paviršių drėkinimas, technikos priežiūra, tinkamas darbo greitis

	2. Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą atliekant kasdienę apžiūrą, valymą ir smulkius techninės priežiūros darbus pagal gamintojo instrukcijas.
	2.1. Apibūdinti mažosios mechanizacijos įrangą pagal atliekamų darbų pobūdį, aplinkos sąlygas ir reikalavimus aplinkos apsaugai.
	Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos parinkimas pagal darbų pobūdį ir sąlygas
· Mažosios mechanizacijos įrangos pasirinkimas pagal darbo pobūdį: grunto tankinimas, betonavimas, paviršiaus apdirbimas, valymas, pjovimas
· Įrangos pritaikymas konkrečioms darbo sąlygoms: vietos dydis, grunto tipas, kelio dangos sluoksnio storis, prieinamumas prie elektros ar kuro šaltinio
Tema. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas įrangos parinkimo procese
· Įrangos pasirinkimas, mažinantis poveikį aplinkai: elektrinės, akumuliatorinės, mažesnių emisijų mašinos, triukšmo slopinimo sprendimai
· Įrangos naudojimo planavimas atsižvelgiant į aplinkosaugos zonas (pvz., arti gyvenamųjų vietų, vandens telkinių, želdynų)

	
	2.2. Paruošti mažosios mechanizacijos įrangą darbui, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.
	Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos paruošimas darbui
· Techninės būklės tikrinimas: išorinių pažeidimų, tvirtinimo elementų, elektros kabelių, kuro ir alyvos žarnelių apžiūra
· Eksploatacinių skysčių patikra: kuro, alyvos, hidraulinio skysčio ir aušinimo skysčio lygio nustatymas pagal gamintojo reikalavimus
Tema. Sandarumo užtikrinimas ir taršos prevencija
· Nutekėjimų tikrinimas: kuro, alyvos ir kitų skysčių jungčių, tarpikų, bakų ir vamzdelių būklės vertinimas
· Aplinkos apsaugos priemonės paruošimo metu: sugėriklių (sorbentų) naudojimas, atliekų surinkimas, degalų pildymas be išsiliejimų, tinkamas įrankių valymas

	
	2.3. Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus.
	Tema. Mažosios mechanizacijos įrangos priežiūros reikšmė aplinkosaugai
· Poveikio aplinkai šaltiniai: degalų degimas, išmetamosios dujos, triukšmas, alyvų nutekėjimai, netinkamas įrangos naudojimas
· Reguliarios priežiūros svarba: filtrų valymas, tepalų keitimas, degalų kokybės kontrolė, vibracijos mažinimas, įrangos diagnostika
Tema. Energijos taupymo ir efektyvaus darbo principai
· Teisingas degalų pasirinkimas, darbo režimų reguliavimas, tuščiosios eigos mažinimas
· Energijos taupymo veiksmai: įrangos išjungimas per pertraukas, optimalus darbo grafikas, modernių technologijų (pvz., ECO režimų) taikymas

	
	2.4. Prižiūrėti mažosios mechanizacijos įrangą darbo metu ir po darbo, sutvarkant atliekas vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais.
	Tema. Mažosios įrangos priežiūra darbo metu
· Mažosios įrangos veikimo stebėjimas: alyvos, kuro, aušinimo skysčio nuotėkiai, variklio garsas, vibracija, temperatūra
· Laiku atliekama priežiūra: alyvos papildymas, filtrų valymas, įrangos išjungimas per pertraukas, skysčių nutekėjimo prevencija
Tema. Įrangos priežiūra po darbo ir atliekų tvarkymas
· Mažosios įrangos valymas ir paruošimas laikymui: paviršių nuvalymas, alyvos likučių surinkimas, įrankių valymas, tepalų surinkimas
· Atliekų tvarkymas: panaudotų tepalų, filtrų, degalų likučių, nuotekų surinkimas ir perdavimas pagal nustatytą aplinkosaugos tvarką
Tema. Darbo vietos sutvarkymo ir patikros principai
· Darbo vietos įvertinimas po darbų: įrangos padėjimas, paviršių apžiūra, degalų ir tepalų likučių patikrinimas, atliekų surinkimo vietų patikra
· Tvarkos palaikymas: įrankių, mažosios įrangos ir apsauginių priemonių grąžinimas į vietą, darbo vietos apžiūra pagal kontrolinį sąrašą.
Tema. Aplinkosauginių reikalavimų taikymas vertinant darbo vietą
· Pavojingų medžiagų likučių atpažinimas: degalų, alyvų, dažų, tirpiklių pėdsakai, dulkių sankaupos, filtrų likučiai
· Taršos prevencija po darbų: šluostų, sugėriklių, konteinerių panaudojimas, darbo vietos patikrinimas pagal aplinkosaugos kontrolinius punktus

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdintos mažosios mechanizacijos įrangos rūšys, paskirtis, techninės charakteristikos ir poveikis aplinkai remiantis technine dokumentacija. Apibūdinti darbo saugos, ergonomikos ir aplinkosaugos reikalavimai dirbant su mažosios mechanizacijos įranga, atsižvengiant į technologinius reikalavimus. Apibūdinti atliekų tvarkymo, kuro ir tepalų saugojimo bei išsiliejimų prevencijos principai, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus. Pademonstruotas mažosios mechanizacijos įrangos valdymas, mažinant kenksmingą poveikį aplinkai. Teisingai parinkta mažosios mechanizacijos įranga pagal darbų pobūdį, aplinkos sąlygas ir aplinkosaugos reikalavimus. Tinkamai paruošta įrangą darbui, patikrinta jos techninė būklė ir užtikrinta taršos prevencija. Prižiūrėta mažosios mechanizacijos įranga, atsižvelgiant į aplinkosaugos principus. Prižiūrėta mažosios mechanizacijos įranga darbo metu ir po darbo, sutvarkant atliekas vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais. Tinkamai parinkti ir paruošti darbui reikalingi įrankiai, priemonės ir inventorius. Naudoti tinkami darbo drabužiai ir asmeninės apsaugos priemonės. Darbo vietos įrengtos pagal reikalavimus. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, atliekos surūšiuotos, sužymėtos ir susandėliuotos vadovaujantis aplinkosaugos reikalavimais. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai; nurodyti atliktų darbų kokybės rodikliai ir nustatyta atliktų darbų kokybė; užduotys atliktos laiku. Veikla planuota pagal pateiktą užduotį, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo (si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Teisės aktai, reglamentuojantys kelininko saugos ir sveikatos reikalavimus
· Teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kelių statybą ir priežiūrą
· Statybos techniniai reglamentai ir kelių priežiūros techninės specifikacijos
· Aplinkosaugos norminiai aktai, reglamentuojantys statybinių atliekų tvarkymą, triukšmo ir dulkių mažinimą
· Kelių statybos, priežiūros ir remonto darbams naudojamos mažosios mechanizacijos įrangos naudojimo instrukcijos
Mokymo (si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti
· Betono pjovimo diskai, gręžtuvai, pneumatiniai plaktuvai, perforatoriai, kampiniai šlifuokliai, betono maišyklė, vibroplokštės, plūktuvai, žolės pjovimo ir priežiūros įranga, aukštapjovės
· Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių pavyzdžiai
· Asmeninės apsaugos priemonės, demonstraciniai pavyzdžiai
· Kelių statybos, priežiūros ir remonto darbų technologinės kortelės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Teorinio mokymo klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa, aprūpinta techninėmis priemonėmis (lenta arba projektoriumi, kompiuteriu, multimedijos įranga) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta: darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, mažosios mechanizacijos kelių darbams ir priežiūrai atlikti įrankiais, įranga, inventoriumi, mechanizmų eksploatacinėmis medžiagomis. Atliekų ir antrinių medžiagų laikymo vietos, pažymėtos pagal aplinkosaugos reikalavimus; degalų ir tepalų laikymo vieta su sorbentais ir gesinimo priemonėmis.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „TR2 kategorijos traktorių vairavimas“
	Valstybinis kodas
	308111131

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigtas šis modulis:
TR1 kategorijos traktorių vairavimas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Valdyti TR2 kategorijos traktorius.
	1.1. Apibūdinti TR2 kategorijos (60 kW galios ir daugiau) traktorių konstrukcijas ir veikimo principus, mechanizmų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principus.
	Tema. Traktorių 60 kW ir daugiau variklio galios konstrukcija, veikimas
· Traktorių 60 kW ir daugiau variklio galios techninės charakteristikos, klasifikacija
· Variklių mechanizmai ir sistemos
· Elektros ir elektronikos įrenginiai
· Transmisija
· Važiuoklė ir valdymo įrenginiai
· Darbiniai ir hidraulikos įrenginiai
Tema. Mechanizmų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principai
· Krautuvų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių principai
· Ekskavatorių montavimo ant TR2 kategorijos traktorių principai
· Buldozerių montavimo ant TR2 kategorijos traktorių principai

	
	1.2. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus, taikomus valdant TR2 kategorijos traktorius, jų junginius su priekabomis ir žemės ūkio mašinas.
	Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai
· Teisės aktai, kurie reglamentuoja darbo santykius, aplinkosaugos ir darbuotojų atsakomybės klausimus
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant su TR2 kategorijos traktoriais ir žemės ūkio mašinomis ir junginiais su priekabomis
· Asmeninės apsaugos priemonės
· Gesintuvų ir gesinimo priemonių naudojimas
· Pirmoji pagalba susižeidus, patyrus kitus poveikius
Tema. Saugus transportavimas ir transporto priemonės naudojimas
· Saugus traktorių naudojimas
· Kasdieninė patikra, atliekama prieš pradedant dirbti su traktoriumi
· Pakrovimas ir iškrovimas

	
	1.3. Apibūdinti žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo ypatumus.
	Tema. Žemės ūkio mašinų konstrukcijos
· Dirvos dirbimo, tręšimo, sėjamųjų ir sodinamųjų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų konstrukcija agregatuose su TR2 kategorijos traktoriais
· Bulvių, cukrinių runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcija agregatuose su TR2 kategorijos traktoriais
Tema. Žemės ūkio mašinų veikimo ypatumai
· Dirvos dirbimo, tręšimo, sėjamųjų ir sodinamųjų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų veikimo ypatumai agregatuose su TR2 kategorijos traktoriais
· Bulvių, cukrinių runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų veikimo ypatumai agregatuose su TR 2 kategorijos traktoriais

	
	1.4. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendruosius reikalavimus, priekabas, skirtas pavojingiems kroviniams vežti, jų mazgų konstrukcijas ir veikimo ypatumus.
	Tema. Pavojingų krovinių vežimo bendrieji reikalavimai
· Pavojingų krovinių vežimo bendrosios nuostatos, vežamų pavojingų krovinių reikalavimai transporto priemonėms
· Pavojingų krovinių ženklinimo, krovimo, tvarkymo ir vežimo reikalavimai
Tema. Traktorinių transporto priemonių konstrukcijos, veikimo ypatumai
· Traktorinių priekabų ir kt. transporto mašinų konstrukcijos, jų veikimo ypatumai
· Pakabinimo ir prikabinimo įtaisai, jų naudojimas sudarant priekabų junginius su TR2 kategorijos traktoriais

	
	1.5. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti TR2 kategorijos traktorius ir jų junginius su priekabomis.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių valdymas
· Variklio paleidimas, pajudėjimas iš vietos, stabdymas
· Traktoriaus judėjimas nesudėtingu maršrutu
· Vairavimas sudėtingu maršrutu (aštuoniukė, vingiuotas kelias, sankryžos)
Tema. Automatinių kontrolės ir programavimo sistemų valdymas
· Veiksmų sekos sudarymo programos valdymas
· Traktorių ir prie jų prikabinamų mašinų lygiagretaus važiavimo, automatinio vairavimo, nuotolinio duomenų perdavimo sistemų valdymas

	
	1.6. Valdyti žemės ūkio mašinas.
	Tema. TR2 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis sudarymas
· Traktorinių agregatų sudarymas su dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo, pasėlių priežiūros, augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo mašinomis
· Traktorinių agregatų sudarymas su bulvių, runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis
Tema. TR2 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis darbas
· Darbas su dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo, pasėlių priežiūros, augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo mašinomis
· Darbas su bulvių, runkelių, linų derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis

	
	1.7. Transportuoti krovinius TR2 kategorijos traktoriais ir jų junginiais su priekabomis.
	Tema.TR2 kategorijos traktorinių junginių su priekabomis sudarymas, paruošimas darbui
· Traktorių junginius su priekabomis sudarymas
· Traktorinio junginio su priekaba paruošimas darbui
Tema. Krovinių transportavimas TR2 kategorijos traktoriais su priekabomis
· Birių krovinių transportavimas
· Skystų krovinių transportavimas

	
	1.8. Valdyti TR2 kategorijos traktorių su sumontuotais mechanizmais.
	Tema. Ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių paruošimas darbui
· Darbinių dalių parinkimas ekskavatoriams, buldozeriams, krautuvams ir kitiems specialios paskirties mechanizmams sumontuotiems ant TR2 kategorijos traktorių
· Ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kitų specialios paskirties mechanizmų sumontuotų TR2 kategorijos traktorių paruošimas darbui
Tema. Krautuvų ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių valdymas
· Krautuvų ekskavatorių, buldozerių, krautuvų ir kt. specialios paskirties mechanizmų sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių vairavimas
· Darbas su sumontuotais ant TR2 kategorijos traktorių mechanizmais (krautuvais, ekskavatoriais, buldozeriais)

	
	1.9. Transportuoti pavojingus krovinius.
	Tema. TR2 traktorinių junginių su priekabomis paruošimas pavojingų krovinių transportavimui
· Traktorinių junginių su priekabomis sukomplektavimas pavojingų krovinių vežimui
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas pavojingų krovinių vežimui
Tema. Pavojingų krovinių transportavimas TR2 kategorijos traktorių junginiais su priekabomis
· Pavojingų krovinių transportavimas vidutinės talpos konteineriais
· Pavojingų krovinių transportavimas suverstinai

	2. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius.
	2.1. Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūrą, pagal gamintojo reikalavimus.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių ir jų mazgų priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant TR1 kategorijos traktorius
· Periodinės techninės priežiūros darbai pagal gamintojo reikalavimus, eksploatuojant TR1 kategorijos traktorius
Tema. Priekabų ir jų mazgų konstrukcijų priežiūros darbai
· Kasdieninė priekabų techninė priežiūra
· Techninės priežiūros darbai priekaboms, atliekant periodinį techninį aptarnavimą, pagal gamintojo reikalavimus
Tema. Žemės ūkio mašinų agregatų su TR2 kategorijos traktoriais priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant TR1 kategorijos traktorių agregatus su žemės ūkio mašinomis
· Traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis techninės priežiūros darbai atliekant periodinį techninį aptarnavimą, pagal gamintojo reikalavimus
Tema. Sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmų priežiūros darbai
· Kasdieninės techninės priežiūros darbai eksploatuojant sumontuotus ant TR1 kategorijos traktorių mechanizmus
· Periodinės techninės priežiūros darbai pagal gamintojų reikalavimus eksploatuojant sumontuotus ant TR1 kategorijos traktorių mechanizmus

	
	2.2. Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumus, gedimų šalinimo būdus.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai
· Variklio diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
· Transmisijos ir važiuoklės diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
· Hidraulinės sistemos ir valdymo mechanizmų diagnostika, dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai
Tema. Transporto priemonių junginių ir žemės ūkio mašinų agregatų su TR2 kategorijos traktoriais diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai
· Traktorinių priekabų, junginiuose su TR2 kategorijos traktoriais nesudėtingų gedimų šalinimo būdai
· TR2 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis diagnostika, nesudėtingų gedimų šalinimo būdai

	
	2.3. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas, pagal gamintojo reikalavimus.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių ir jų mazgų priežiūros darbai
· Traktorių variklių priežiūros darbai
· Traktorių transmisijos, važiuoklių ir valdymo įrenginių priežiūros darbai
· Traktorių darbinių ir hidraulikos įrenginių priežiūra
Tema. Priekabų ir jų mazgų priežiūros darbai
· Priekabų važiuoklės priežiūros darbai
· Priekabų hidraulikos ir pneumatikos priežiūros darbai
Tema. Žemės ūkio mašinų agregatų su TR2 kategorijos traktoriais priežiūros darbai
· Dirvos dirbimo agregatų priežiūros darbai
· Tręšimo mašinų priežiūros darbai
· Sėjos ir sodinimo mašinų priežiūros darbai
· Pasėlių ir augalų priežiūros mašinų agregatų priežiūros darbai
· Žolinių pašarų ruošimo mašinų priežiūros darbai
· Derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų agregatų priežiūros darbai
Tema. Sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmų priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių krautuvų priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių ekskavatorių priežiūros darbai
· Sumontuotų ant TR2 kategorijos traktorių buldozerių priežiūros darbai

	
	2.4. Naudoti eksploatacines ir chemines medžiagas, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimų.
	Tema. Mašinų eksploatacinių medžiagų parinkimas
· Traktorių ir su jais jungiamų mašinų eksploatacinės medžiagos
· Eksploatacinių medžiagų parinkimas
Tema. Mašinų eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas, laikymas ir utilizavimas
· Eksploatacinių medžiagų tinkamas naudojimas ir laikymas
· Panaudotų techninių, cheminių ir kitokių eksploatacinių medžiagų utilizavimas, laikantis aplinkosaugos reikalavimų

	
	2.5. Nustatyti ir šalinti nesudėtingus TR2 kategorijos traktorių ir žemės ūkio mašinų gedimus.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių ir jų mazgų nesudėtingų gedimų nustatymas ir šalinimas
· Traktorių variklių gedimų nustatymas ir jų šalinimas
· Traktorių transmisijos, važiuoklių ir valdymo įrenginių gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Traktorių darbinių ir hidraulikos įrenginių gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
Tema. TR2 kategorijos traktorinių agregatų su žemės ūkio mašinomis nesudėtingų gedimų nustatymas ir šalinimas
· Dirvos dirbimo agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Tręšimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Sėjos ir sodinimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Pasėlių ir augalų priežiūros mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Žolinių pašarų ruošimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas
· Derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų agregatų gedimų nustatymas ir jų pašalinimas

	
	2.6. Paruošti TR2 kategorijos traktorius, priekabas, montuojamus mechanizmus ir žemės ūkio mašinas transportuoti ir saugoti.
	Tema. TR2 kategorijos traktorių ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas transportuoti
· Traktorių ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas transportuoti
· Traktorinių žemės ūkio agregatų paruošimas transportuoti
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas transportuoti
Tema. TR2 kategorijos traktorių ir su jais komplektuojamų agregatų paruošimas saugoti
· Traktorių ir ant jų sumontuotų mechanizmų paruošimas saugoti
· Traktorinių žemės ūkio agregatų paruošimas saugoti
· Traktorinių junginių su priekabomis paruošimas saugoti

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai 
	Apibūdinti TR2 kategorijos traktorių konstrukcijos ir veikimo principai, mechanizmų montavimo ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) principai. Apibūdintos kelių eismo taisyklės, saugaus eismo ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, dirbant su TR2 kategorijos traktoriais. Apibūdintos dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinų, pasėlių ir augalų priežiūros mašinų, žolinių pašarų ruošimo mašinų, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinų konstrukcijos, veikimo ypatumai. Apibūdinti pavojingų krovinių vežimo bendrieji reikalavimai, priekabų ir jų mazgų konstrukcijos ir veikimo ypatumai. Valdyti, programuoti ir kontroliuoti traktorių ir jų agregatų, junginių su priekabomis darbai. Dirbta su dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo mašinomis, pasėlių ir augalų priežiūros mašinomis, žolinių pašarų ruošimo mašinomis, derliaus nuėmimo ir apdorojimo mašinomis. Dirbta su sumontuotais ant TR2 kategorijos traktorių (krautuvų, ekskavatorių, buldozerių ir kt.) mechanizmais. Transportuotas pavojingas krovinys TR2 kategorijos traktoriumi su priekaba. Paaiškinta TR2 kategorijos traktorių, priekabų, montuojamų mechanizmų ir žemės ūkio mašinų priežiūra, laikantis gamintojų reikalavimų. Paaiškinti TR2 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų diagnostikos ypatumai, gedimų šalinimo būdai. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktoriai, priekabos, montuojamieji mechanizmai ir žemės ūkio mašinos, laikantis gamintojų reikalavimų. Parinktos naudoti, laikyti ir utilizuoti eksploatacinės ir cheminės medžiagos, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Nustatyti ir pašalinti nesudėtingi TR2 kategorijos traktorių, žemės ūkio mašinų gedimai. Paruošti TR2 kategorijos traktoriai, priekabos, montuojamieji mechanizmai ir žemės ūkio mašinos transportuoti ir saugoti.
Dėvėti tinkami darbo drabužiai ir avalynė, asmeninės apsaugos priemonės. Baigus darbą, darbo vieta išvalyta, sutvarkyta, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą. Darbai atlikti kokybiškai, laikantis darbų technologijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; medžiagos ir įranga parinktos, paruoštos darbui bei naudotos tikslingai. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos ir kultūros principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Testas turimiems gebėjimams vertinti
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai
· Traktorių 60 kW ir daugiau variklio galios eksploatacijos instrukcijos
· Žemės ūkio mašinų eksploatacijos instrukcijos
· Praktinių užduočių aprašai
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
· Traktorių 60 kW ir daugiau variklio galios mazgai, detalės
· Traktoriai 60 kW ir daugiau variklio galios (ratiniai, vikšriniai, miškų ūkio) bei junginiai su priekabomis, agregatai su žemės ūkio mašinomis, traktoriai su sumontuotais mechanizmais 60 kW ir daugiau variklio galios
· Įrenginiai ir priemonės mašinų techninei priežiūrai atlikti
· Mašinų eksploatacinės medžiagos
· Mašinų techninei priežiūrai, diagnostikai ir gedimams pašalinti reikalingi įrankiai
· Asmeninės apsaugos priemonės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui (si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, prieiga prie interneto, daugialypės terpės projektoriumi) mokymo (si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta traktoriais (ratiniais, vikšriniais, miškų ūkio) 60 kW ir daugiau variklio galios bei junginiais su priekabomis, agregatais su žemės ūkio mašinomis, traktoriais su sumontuotais mechanizmais 60 kW ir daugiau variklio galios, įrenginiais ir priemonėmis, mašinų eksploatacinėmis medžiagomis, įrankiais mašinų techninei priežiūrai, diagnostikai, smulkių gedimų šalinimui atlikti.
Žemės ūkio mašinos (dirvos dirbimo, tręšimo, sėjos, sodinimo mašinų, pasėlių ir augalų priežiūros, žolinių pašarų ruošimo, derliaus nuėmimo ir apdorojimo).
Praktinio vairavimo mokomoji aikštelė.
Laukas dirbti su traktoriniais agregatais.
Žemės ūkio technikos remonto dirbtuvės.
Asmeninės apsaugos priemonės.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) aukštąjį žemės ūkio technikos mechaniko išsilavinimą ar lygiavertę kvalifikaciją arba mechanikos inžinerijos studijų krypties (žemės ūkio) ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį modulio kompetencijas atitinkančioje veiklos srityje ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – ,,Vejos įrengimas“
	Valstybinis kodas
	307323228

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei taikoma)
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti dirvą vejos sėjimo darbams.
	1.1. Paaiškinti dirvos paruošimo darbų eigą.
	Tema. Dirvos paruošimas rankiniais įrankiais
· Įrankiai ir priemonės natūralios sėjamos vejos įrengimui
· Įrankiai ir priemonės natūralios ruloninės vejos įrengimui
· Saugos darbe reikalavimai, dirbant su vejos įrengimo įrankiais
Tema. Dirvos paruošimas mechanizuotu būdu
· Mechanizmai naudojami dirvos paruošimui
· Saugos darbe reikalavimai dirbant su dirvos paruošimo mechanizmais

	
	1.2. Naikinti piktžoles.
	Tema. Piktžolių naikinimo būdai
· Mechaninis piktžolių naikinimas
· Cheminis piktžolių naikinimas
Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai naikinant piktžoles
· Saugos darbe reikalavimai, naikinant piktžoles
· Saugos darbe reikalavimai, naudojant piktžolių naikinimo priemones

	
	1.3. Lyginti, purenti, tręšti, gerinti, slėgti dirvą.
	Tema. Dirvos lyginimas ir slėgimas
· Dirvos lyginimas mechanizuotu būdu
· Dirvos lyginimas rankiniais įrankiais
· Dirvos volavimas
Tema. Dirvos purenimas
· Vidutinio sunkumo dirvos purenimas
· Lengvos dirvos purenimas
· Sunkios dirvos purenimas
Tema. Dirvos tręšimas, gerinimas
· Trąšų parinkimas ir tręšimas
· Dirvos gerinimo medžiagos

	
	1.3. Dirbti kultivatoriais, lyginimo, kasimo įrankiais.
	Tema. Rankiniai įrankiai ir inventorius dirvos paruošimui
· Lyginimo įrankiai
· Kasimo įrankiai
· Darbo įrankiais taisyklės
Tema. Mechanizmai dirvos paruošimui
· Dirvos paruošimo mechanizmai
· Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant su mechanizmais

	2. Įrengti ir prižiūrėti veją.
	2.1. Paaiškinti vejos įrengimo ir priežiūros, atnaujinimo technologijas.
	Tema. Vejos įrengimo darbų technologija
· Augmenijos naikinimas, mechaniniu ir cheminiu būdu
· Dirvos paviršiaus frezavimas
· Atvežto grunto paskleidimas
· Grunto paruošimas, akmenukų šalinimas
· Grėbliavimas, galutinis lyginimas, paruošimas vejos sėklos įterpimui
· Vejos sėjimas
· Vejos priežiūra pirmais metais po sėjos
Tema. Vejos priežiūros ir atnaujinimo technologijos
· Vejos priežiūra pavasarį ir vasarą
· Vejos priežiūra rudenį
· Vejos paruošimas žiemai
· Vejos atnaujinimas

	
	2.2. Įrengti sėjamą ar ruloninę veją rankiniu ar mechanizuotu būdu.
	Tema. Vejos rūšys pagal paskirtį
· Dekoratyvinės vejos paskirtis
· Buitinės vejos paskirtis
· Sportinės vejos paskirtis
Tema. Sėjamos vejos įrengimas rankiniu ir mechanizuotu būdu
· Sėjamos vejos įrengimo technologija, sėjant rankiniu būdu.
	Sėjamos vejos įrengimo technologija, sėjant mechanizuotu būdu
· Vejos sėjimo įrankiai ir mechanizmai
Tema. Ruloninės vejos įrengimas
· Grunto paruošimas
· Žemės lyginimas, volavimas
· Ruloninės vejos klojimas

	
	2.3. Prižiūrėti ir (ar) atnaujinti veją, taikant vejos priežiūros ir (ar) atnaujinimo technologijas.
	Tema. Vejos atnaujinimas, taikant vejos atnaujinimo technologijas
· Vejos stratifikacija
· Vejos tręšimas
Tema. Vejos priežiūra, taikant priežiūros technologijas
· Vejos aeravimas
· Veltinio šalinimas
· Samanų naikinimas
· Pažeistų vejos vietų atitaisymas
· Iškilimo arba įdubimo išlyginimas
· Tręšimas vegetacijos metu
· Vejos pjovimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai 
	Paaiškinta dirvos paruošimo darbų eiga. Išnaikintos piktžolės. Sulyginta, supurenta, patręšta, pagerinta, suslėgta dirva. Dirbta kultivatoriais lyginimo, kasimo įrankiais. Paaiškinti vejos įrengimo, priežiūros ir atnaujinimo principai. Įrengta sėjamoji ar ruloninė veja rankiniu ar mechanizuotu būdu. Prižiūrėta ir (ar) atnaujinta veja, taikant vejos priežiūros ir (ar) atnaujinimo technologijas. Atliekant darbus, laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys teritorijos tvarkymo darbus
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojančios aplinkotvarkininko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus
· Statybos taisyklės (ST „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“)
Mokymo(si) priemonės
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Teritorijos tvarkymo projekto brėžiniai
· Technologinės kortelės

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi, lenta/interaktyvia lenta) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta aplinkotvarkininko darbo priemonėmis: asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dirvos paruošimo kultivatoriais, lyginimo, kasimo, įrankiais, matavimo prietaisais, vejos sėklomis ir rulonais.
Lauko teritorija, kurioje galima atlikti vejos įrengimo ir priežiūros darbus.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) kraštovaizdžio architektūros studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dekoratyvinio apželdinimo profesinės veiklos patirtį ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




6.4. BAIGIAMASIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“
	Valstybinis kodas
	

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai

	1. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	1.1. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
1.2. Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
1.3. Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – atlikta (neatlikta).

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Nėra

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas kelininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) Statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir kelininko ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.
Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų kelininko profesinės veiklos patirtį.
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