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PLYTELIŲ KLOJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
______________________
( programos pavadinimas)



Programos valstybinis kodas, išsilavinimo reikalavimai stojančiajam ir apimtis mokymosi kreditais:
T32073237 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą, 35 mokymosi kreditai

Kvalifikacijos pavadinimas – plytelių klojėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III



1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs plytelių klojėjo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Darbo priemonės: asmeninės apsaugos ir saugaus darbo priemonės, rankiniai įrankiai, įranga ir mechanizmai plytelėms pritraukti, nešti, apdoroti, pjaustyti, klijuoti, vibruoti, klijams paruošti.
Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama statinių viduje ir išorėje, darbas gali būti atliekamas aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Plytelių klojėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos samprata.
Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Plytelių klojėjas dirba grupėje, užduotis vykdo savarankiškai. Plytelių klojėjas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole.
Plytelių klojėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, turimas medžiagas, darbo įrankius, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmenų pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.




Programa atnaujinta įgyvendinant iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų finansuojamą projektą „Formaliojo profesinio mokymo programų atnaujinimas ir (ar) parengimas“ (projekto Nr. Nr. 10-022-P-0002).
27
[bookmark: _Toc487033700]2. PROGRAMOS PARAMETRAI

	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Kompetencijos
	Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Įvadinis modulis*

	Bendrieji moduliai*

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 30 mokymosi kreditų)

	Privalomieji (iš viso 30 mokymosi kreditų)

	307323305
	Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
	III
	10
	Paruošti plytelių klojėjo darbo vietą.
	Apibūdinti esminius statinių reikalavimus pagal statinių paskirtį ir statinių kategorijas.
Apibūdinti pastatų savybes pagal energinio naudingumo klases.
Paruošti plytelių klojėjo darbo vietą pagal reikalavimus.
Paruošti plytelių klojėjo įrangą, darbo priemones, inventorių ir įrankius saugiam darbui.
Sandėliuoti plytelių klojimo reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, taikant tvaraus sandėliavimo principus.

	
	
	
	
	Saugiai dirbti statybos objekte.
	Apibūdinti plytelių klojėjo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
Įvertinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojams statybos objekte.
Naudoti kolektyvines ir asmenines saugos priemones atliekant plytelių klojimo darbus.

	
	
	
	
	Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	Apibūdinti statinio informacinį skaitmeninį modelį (BIM).
BIM’e surasti, filtruoti, grupuoti ir išsaugoti informaciją ir duomenis, reikalingus plytelių klojimo darbams atlikti.
Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, naudoti darbų vykdymo dokumentaciją, reikalingą plytelių klojimo darbams atlikti.

	
	
	
	
	Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus.
Taikyti energijos, vandens ir kitų išteklių taupymo principus atliekant plytelių klijavimo darbus.
Parinkti ir naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas.

	307323306
	Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas
	III
	10
	Paruošti plytelėmis apdailinamą vertikalų paviršių.
	Apibūdinti ruošiamų paviršių tipus, medžiagas, įrankius ir įrangą apdailinamų plytelėmis vidaus ir išorės vertikalių paviršių paruošimui.
Apibūdinti apdailinamų plytelėmis vertikalių paviršių paruošimo technologiją.
Paruošti plytelėmis apdailinamus pastato vidaus vertikalius paviršius, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Įrengti vertikalių paviršių hidroizoliaciją šlapiuose plotuose, laikantis technologinio proceso eiliškumo.
Paruošti pastato fasadą apdailai plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.

	
	
	
	
	Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
	Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės vertikalių paviršių apdailai plytelėmis.
Apibūdinti plytelių klijavimo ant vidaus ir išorės vertikalių paviršių technologiją.
Parengti plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių planą.
Apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį pagal vertikalaus paviršiaus plotą.
Klijuoti plyteles ant vidinių vertikalių paviršių vienetinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Klijuoti plyteles ant vidinių vertikalių paviršių mozaikinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Apdailinti plytelėmis pastato fasadus, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Užpildyti vertikalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.

	
	
	
	
	Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
	Apibūdinti plytelių dangos defektus ir remonto būdus.
Nustatyti plytelių dangos defektus, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Nuardyti remontuojamą plytelių dangą, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamų vertikalių paviršių, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Užpildyti remontuojamos vertikalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.

	307323307
	Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas
	III
	10
	Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai.
	Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės horizontalių paviršių paruošimui apdailai plytelėmis.
Apibūdinti apdailinamų plytelėmis horizontalių paviršių paruošimą.
Įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Įrengti grindų hidroizoliaciją šlapiose patalpose, terasose, balkonuose, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Paruošti grindų, laiptų, balkonų, terasų paviršių plytelių klijavimui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.

	
	
	
	
	Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių.
	Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės horizontalių paviršių apdailai plytelėmis.
Apibūdinti plytelių klijavimo ant pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių technologiją.
Apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį pagal horizontalaus paviršiaus plotą.
Parengti plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių planą.
Apdailinti pastato vidaus horizontalius paviršius vienetinėmis ir didelio formato plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Apdailinti pastato vidaus horizontalius paviršius mozaikinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Apdailinti plytelėmis grindis su nuolydžiu, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Apdailinti plytelėmis pastato vidaus ir išorės laiptus bei balkonus ir terasas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
Užpildyti horizontalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.

	
	
	
	
	Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą.
	Apibūdinti plytelių dangos defektus ir remonto būdus.
Nustatyti plytelių dangos defektus, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Nuardyti remontuojamą plytelių dangą, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamų vertikalių paviršių, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
Užpildyti remontuojamos vertikalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.

	Pasirenkamieji moduliai*

	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

	3000002
	Įvadas į darbo rinką
	III
	5
	Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.


3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA

	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai

	Įvadinis modulis*

	Bendrieji moduliai*

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 30 mokymosi kreditų)

	Privalomieji (iš viso 30 mokymosi kreditų)

	307323305
	Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
	III
	10
	Netaikoma

	307323306
	Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas
	III
	10
	Baigtas šis modulis:
Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas 

	307323307
	Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas
	III
	10
	Baigtas šis modulis:
Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas 

	Pasirenkamieji moduliai*

	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

	3000002
	Įvadas į darbo rinką
	III
	5
	Baigti visi plytelių klojėjo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai.


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.


4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO

	Bendrosios kompetencijos
	Bendrųjų kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Raštingumo kompetencija
	Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką.
Taisyklingai vartoti profesinius terminus.

	Daugiakalbystės kompetencija
	Bendrauti profesine užsienio kalba darbinėje aplinkoje.
Įvardyti įrenginius, inventorių, priemones, medžiagas užsienio kalba.
Skaityti darbams naudojamos įrangos bei medžiagų dokumentaciją užsienio kalba.

	Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija
	Apskaičiuoti reikalingų darbams atlikti medžiagų kiekį.
Skaityti darbo projektą įvairiais formatais (popierinis, skaitmeninis, 2D ir 3D)
Suvokti aplinkos tvarumo principus, susijusius su mokslo ir technologijų pažanga, darančia poveikį asmeniui, šeimai ir bendruomenei.
Suvokti žmogaus veiklos daromą poveikį gamtai ir piliečio asmeninę atsakomybę.
Nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius klimato kaitą savo srityje, ir asmenines galimybes prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.
Taikyti saugumo ir aplinkos tvarumo pricipus.

	Skaitmeninė kompetencija
	Naudotis naujausiomis technologijomis ir įranga.
Naudoti skaitmeninius matavimo įrankius ir prietaisus.
Naudoti skaitmeninį statinio modelį.
Naudotis skaitmeninėmis technologijomis atsakingai ir saugiai, apsaugant informaciją, turinį, duomenis ir skaitmeninę tapatybę.

	Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija
	Įsivertinti turimas žinias ir gebėjimus.
Organizuoti savo mokymąsi.
Rasti informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, kvalifikacijos kėlimą.
Pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus dirbant individualiai ir kolektyve.

	Pilietiškumo kompetencija
	Bendrauti su bendradarbiais, aukštesnės kvalifikacijos darbuotojais.
Valdyti savo psichologines būsenas, pojūčius ir savybes.
Puoselėti gamtinius resursus.
Profesinėje veikloje taikyti žiedinės ekonomikos principus.
Gerbti save ir kitus, savo šalį ir jos tradicijas.
Prisitaikyti prie tarptautinės, daugiakultūrinės aplinkos.

	Verslumo kompetencija
	Suprasti statybinės įmonės veiklos koncepciją, verslo aplinkas.
Dirbti savarankiškai, planuoti savo laiką.
Rodyti iniciatyvą darbe, namie, kitoje aplinkoje.
Padėti aplinkiniams, kada jiems reikia pagalbos.

	Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija
	Pažinti įvairių šalies regionų švenčių tradicijas ir papročius.
Pažinti įvairių šalių kultūrinius skirtumus.
Pažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje.





5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

	Kvalifikacija – plytelių klojėjas, LTKS III

	Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra
	Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui struktūra

	Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų)
-
	Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų)
-

	Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
-
	Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
-

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (0 mokymosi kreditų)
-
	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 30 mokymosi kreditų)
Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas, 10 mokymosi kreditų
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas, 10 mokymosi kreditų
Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas, 10 mokymosi kreditų

	Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
-
	Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
-

	Baigiamasis modulis (0 mokymosi kreditų)
-
	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai



Pastabos
· Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
· Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties.
· Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. 

6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI

6.1. ĮVADINIS MODULIS

Nėra


6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI

6.2.1. Privalomieji moduliai

Modulio pavadinimas – „Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas“
	Valstybinis kodas
	307323305

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti plytelių klojėjo darbo vietą.
	1.1. Apibūdinti esminius statinių reikalavimus pagal statinių paskirtį ir statinių kategorijas.
	Tema. Statiniai, jų rūšys, esminiai reikalavimai
· Statiniai ir pastatai, jų klasifikavimas pagal paskirtį
· Statinių skirstymas į kategorijas, skirstymo požymiai
· Skirtingos paskirties pastatų esminiai reikalavimai
Tema. Pastatų konstrukcijos ir elementai
· Pastatų konstrukcijos jų savybės ir skirtumai
· Pastatų elementai, jų paskirtys ir skirtumai

	
	1.2. Apibūdinti pastatų savybes pagal energinio naudingumo klases.
	Tema. Pastatų naudojama energija
· Skirtingiems poreikiams naudojama energija
· Energija ir CO2 emisija, neatsinaujinanti ir atsinaujinanti energija
Tema. Pastatų energetinio naudingumo klasės
· Pagrindiniai energijos mainų būdai
· Pastatų skirstymas į energinio naudingumo klases

	
	1.3. Paruošti plytelių klojėjo darbo vietą pagal reikalavimus.
	Tema. Darbo vietos organizavimas
· Darbo vietos išplanavimas
· Įrangos, medžiagų ir įrankių išdėstymas
Tema. Plytelių klojėjo darbo vieta
· Plytelių klojėjo darbo vietos darbuotojų saugos reikalavimai
· Ergonomikos principai ruošiant plytelių klojėjo darbo vietą
Tema. Darbo vietos konkrečiam plytelių klojėjo technologiniam procesui atlikti paruošimas
· Darbo vietos paruošimas vertikalių paviršių apdailos darbams plytelėmis
· Darbo vietos paruošimas horizontalių paviršių apdailos darbams plytelėmis

	
	1.4. Paruošti plytelių klojėjo įrangą, darbo priemones, inventorių ir įrankius saugiam darbui.
	Tema. Plytelių klojėjo įrankių, medžiagų paruošimas saugiam darbui
· Plytelių klojimo įrangos, inventoriaus, įrankių paruošimas darbui
· Medžiagų išdėstymas plytelių klojimo darbo zonoje pagal ergonomikos reikalavimus
Tema. Paaukštinimo priemonės, jų tinkamas naudojimas
· Paaukštinimo įrangos įvairovė, jų panaudojimo galimybės
· Pastoliai, jų tinkamo naudojimo ypatumai
Tema. Paaukštinimo įrangos montavimas
· Paaukštinimo įrangos parinkimas darbui
· Sisteminių nesudėtingos schemos pastolių, pastovų, kopėčių, staliukų ir kitos paaukštinimo įrangos montavimas plytelių klojimo darbams atlikti įvairiame aukštyje.

	
	1.5. Sandėliuoti plytelių klojimo reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, taikant tvaraus sandėliavimo principus.
	Tema. Plytelių klojimo darbams skirtų medžiagų, gaminių, įrangos pakrovimas, iškrovimas
· Plytelių klojimo darbams skirtų medžiagų, pakrovimas, iškrovimas, nepažeidžiant jų kokybės
· Plytelių klojimo darbams skirtų gaminių, ir įrangos pakrovimas ir iškrovimas nepažeidžiant jų kokybės
Tema. Plytelių klojimo darbams skirtų medžiagų, gaminių ir įrangos sandėliavimas
· Sandėliavimo vietos parinkimas statybvietėje ir sandėlių tipai
· Plytelių klojimo darbams skirtų medžiagų sandėliavimas
· Plytelių klojimo darbams skirtų gaminių ir įrangos sandėliavimas
Tema. Tvaraus medžiagų, gaminių ir įrangos, skirtos plytelių klojimo darbams, sandėliavimo principų taikymas
· Aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis sandėliavimo vietose
· Taupus sandėliavimo erdvės ir energijos naudojimas
· Sandėliavimas, siekiant išvengti medžiagų, gaminių ir įrangos sugadinimo, atliekų susidarymo, perteklinio energijos naudojimo ir taršos

	2. Saugiai dirbti statybos objekte.
	2.1. Apibūdinti plytelių klojėjo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
	Tema. Plytelių klojėjo saugos ir sveikatos reikalavimai statybos objekte
· Bendrieji plytelių klojėjo saugos ir sveikatos reikalavimai statybos objekte
· Asmeninės plytelių klojėjo apsaugos priemonės ir jų paskirtis
· Kolektyvinės plytelių klojėjo saugos priemonės statybos objekte ir jų paskirtis
Tema. Priešgaisrinė sauga, elektrosauga plytelių klojėjo darbo vietoje
· Elektrosaugos reikalavimai
· Priešgaisrinės saugos reikalavimai

	
	2.2. Įvertinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojams statybos objekte.
	Tema. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija statybvietėje
· Rizikų identifikavimas ir vertinimas
· Nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės
· Profesinių ligų prevencijos priemonės
Tema. Gaisrinė sauga, veiksmai įvykus gaisrui ar sprogimui
· Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
· Pirminių gaisro gesinimo priemonių tipai, jų naudojimas
· Veiksmai gaisro atveju

	
	2.3. Naudoti kolektyvines ir asmenines saugos priemones atliekant plytelių klojimo darbus.
	Tema. Kolektyvinės saugos priemonės naudojamos atliekant plytelių klojimo darbus
· Reikalavimai kolektyvinių saugos priemonių įrengimui
· Kolektyvinių saugos priemonių įrengimas ir naudojimas
Tema. Plytelių klojėjo asmeninės saugos priemonės
· Asmeninių saugos priemonių parinkimas ir naudojimas statybvietėje
· Tinkamas asmeninės apsaugos priemonių naudojimas ir priežiūra

	3. Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	3.1. Apibūdinti statinio informacinį skaitmeninį modelį (BIM).
	Tema. BIM samprata ir tikslai
· BIM - statybų sektoriaus skaitmeninė evoliucija, vertė statybos efektyvumui
· BIM taikymo tikslai ir iššūkiai
· BIM taikymo būdai - pokyčiai statybų procesuose
Tema. BIM struktūra, technologijos ir formatai
· Statinio informacinio modelio dimensijos ir struktūra
· Atviri duomenų mainų, komunikacijos formatai (IFC, BCF) ir jų taikymo vertė
· BIM standartai ir informacijos klasifikavimo pagrindai (įvadas)
· BIM naudojimo technologijos 

	
	3.2. BIM’e surasti, filtruoti, grupuoti ir išsaugoti informaciją ir duomenis, reikalingus plytelių klojimo darbams atlikti.
	Tema. BIM vieninga duomenų aplinka
· Prisijungimas prie vieningos atvirų duomenų mainų aplinkos (OpenBIM CDE)
· BIM projekto duomenų struktūra CDE aplinkoje
Tema. BIM informacijos konteinerių geometrijos struktūros navigacija
· Informacijos konteinerių (IFC) 3D geometrijos peržiūra ir navigacija modelyje
· Pjūvių formavimas ir matavimai CDE aplinkoje
Tema. Informacijos iš BIM modelio naudojimas
· Informacijos konteinerių (IFC), informacijos struktūros ir parametrų peržiūra
· Reikiamos informacijos paieška, filtravimas, grupavimas ir naudojimas
· Dokumentacijos, susietos su BIM modeliu (pdf ir kitais formatais)

	
	3.3. Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, naudoti darbų vykdymo dokumentaciją, reikalingą plytelių klojimo darbams atlikti.
	Tema. Pagrindinės brėžinių braižymo taisyklės
· Brėžinių apipavidalinimo taisyklės
· Brėžinių formatai, linijos, masteliai ir jų parinkimas
· Matmenų žymėjimo brėžiniuose taisyklės ir jų taikymas
Tema. Detalių ir gaminių projekcijų braižymo taisyklės
· Daiktų vaizdavimo plokštumoje būdai
· Geometrinių elementų, detalių ir gaminių stačiakampių projekcijų braižymas
· Detalių ir gaminių aksonometrinių projekcijų braižymas
Tema. Detalių ir gaminių atvaizdų braižymo taisyklės
· Detalių ir gaminių vaizdų, pjūvių ir kirtinių braižymas
· Detalių ir gaminių darbo brėžinių skaitymas
Tema. Darbų vykdymo dokumentacija
· Technologinių kortelių sudarymas ir jų naudojimas darbo procese
· Medžiagų, įrangos gamintojo instrukcijos, kokybės dokumentai pasai, sertifikatai)
· Kokybės patikros dokumentai, elektroninės programos, skirtos defektų, atliktų darbų neatitikimų ir jų ištaisymų pažymėjimui

	4. Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	4.1. Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus.
	Tema. Tvarios statybos samprata ir principai
· Tvarios statybos tikslai: aplinkosauginiai, ekonominiai ir socialiniai aspektai
· Poveikio aplinkai mažinimo priemonės vykdant statybos ar priežiūros darbus
Tema. Žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos samprata
· Žiedinės ekonomikos principai ir jų taikymas statybos sektoriuje
· Žaliosios transformacijos samprata ir jos reikšmė
· Tvarių tiekimo grandinių ir logistikos svarba
Tema. Tvaraus darbo organizavimas praktikoje
· Darbo vietos planavimas, medžiagų nuostolių mažinimas
· Atsakingas ir racionalus įrankių bei įrangos naudojimas

	
	4.2. Taikyti energijos, vandens ir kitų išteklių taupymo principus atliekant plytelių klijavimo darbus.
	Tema. Energijos taupymo priemonės atliekant plytelių klojimo darbus
· Energijos vartojimo optimizavimas plytelių gamyboje
· Mechaninių įrenginių efektyvus naudojimas
· Energijos suvartojimo mažinimo būdai
Tema. Vandens taupymo technologijos
· Vandens naudojimo optimizavimas plytelių klijų maišyme
· Vandens valymas ir pakartotinis naudojimas
· Integruotos sistemos darbų planavimui
Tema. Efektyvus išteklių naudojimas
· Tikslaus klijų mišinio paruošimas pagal poreikį, kitų medžiagų tvarkymas, pertekliaus mažinimas
· Išteklių naudojimo optimizavimo planavimas

	
	4.3. Parinkti ir naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas.
	Tema. Aplinkai draugiškų produktų parinkimas ir naudojimas
· Mažai CO₂ išskiriančios cemento ir plytelių klijų rūšys, ekologiški priedai
· Perdirbtos, perdirbamos ir vietinės kilmės medžiagos bei jų privalumai
Tema. Medžiagų panaudojimas ir efektyvumas
· Tinkamas medžiagų paruošimas ir saugojimas
· Medžiagų naudojimo optimizavimas mažinant atliekų kiekius
Tema. Aplinkai draugiškos technologijos ir tvarūs sprendimai
· Energiją taupanti technika ir įranga
· Ekologiški plytelių klijavimo darbų atlikimo sprendimai

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Apibūdinti esminiai statinių reikalavimai pagal statinių paskirtį ir statinių kategorijas. Apibūdintos statinių rūšys, pastatų konstrukcijos ir elementai. Apibūdintos pastatų savybės pagal energinio naudingumo klases. Paruošta plytelių klojėjo darbo vieta, įranga, darbo priemonės, inventorius ir įrankiai pagal reikalavimus. Apibūdintos plytelių klojėjo asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimai. Įvertinti statybos objekte pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai ir jų poveikis darbuotojams, gaisro kilimo pavojus ir pritaikyti apsaugos būdai. Įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, parinktos asmeninės apsaugos priemonės, jos naudojamos darbo metu. Apibūdinti krovinių saugaus kėlimo mechanizmais reikalavimai. Apibūdinti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai. Sumontuoti nesudėtingos schemos pastoliai ir kita paaukštinimo įranga plytelių klojimo darbams atlikti įvairiame aukštyje. Paaiškintos saugaus krovinių ir elementų perkėlimo ir sandėliavimo taisyklės. Apibūdintos statybinių medžiagų ir gaminių rūšys, savybės, paskirtis. Pakrautos ir iškrautos plytelių klijavimo darbams reikalingos medžiagos, gaminiai ir įranga, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės. Sandėliuotos medžiagos, gaminiai ir įranga, vengiant jų sugadinimo bei atliekų susidarymo, perteklinio energijos naudojimo. Apibūdintas statinio informacinis skaitmeninis modelis (BIM). BIM’e surasta, išfiltruota, sugrupuota ir išsaugota informacija ir duomenys, reikalingi plytelių klojimo darbams atlikti. Paaiškinti 2D, 3D brėžiniai ir projekto specifikacijos, reikalingos plytelių klojimo darbams atlikti. Apibūdinta naudojama plytelių klojimo darbams atlikti darbų vykdymo dokumentacija. Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principai. Parinkti ir naudojami aplinkai draugiški statybos produktai, pagalbinės medžiagos. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. 

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys plytelių klojimo darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės
· Medžiagų, įrangos gamintojo instrukcijos, kokybės dokumentai (pasai, sertifikatai)
· Kokybės patikros dokumentai
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Pirmosios pagalbos priemonės
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Pastato darbo projekto brėžinių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pasirinkta OpenBIM WEB vieninga duomenų aplinka (CDE) (Catenda, TrimbleConnect, Dalux, Autodesk Construction Cloud ar analogiška)
· DEMO (mokymų apimties) BIM projektas IFC, BCF ir projektinės dokumentacijos apimties doc, pdf, xls ir kitais formatais.
· Pasirinkta individuali nemokama IFC formatų peržiūros PĮ (pvz. Solibri Anywhere, BIMvision ar kitos analogiškos)
· Elektroninės programos, skirtos defektų, atliktų darbų neatitikimų ir jų ištaisymų pažymėjimui

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos ženklais statybos vietoje, paaukštinimo įranga, plytelių klojėjo įrankių, įrangos, priemonių pavyzdžiais ir apdailos medžiagomis.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir plytelių klojėjo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų plytelių klojimo darbų profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas“
	Valstybinis kodas
	307323306

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigtas šis modulis:
Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas 

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti plytelėmis apdailinamą vertikalų paviršių.
	1.1. Apibūdinti ruošiamų paviršių tipus, medžiagas, įrankius ir įrangą apdailinamų plytelėmis vidaus ir išorės vertikalių paviršių paruošimui.
	Tema. Ruošiamų paviršių tipai
· Tinkuoti paviršiai, jų savybės
· Betoniniai paviršiai, jų savybės
· Medienos plokščių paviršiai, jų savybės
· Gipskartonio paviršiai, jų savybės
· Senos plytelių dangos paviršiai, jų savybės
Tema. Medžiagos, skirtos vertikalių paviršių apdailai plytelėmis, paruošimui
· Giluminiai ir kontaktiniai gruntai, jų paskirtis ir savybės
· Cementiniai ir gipsiniai mišiniai, jų paskirtis ir savybės
· Hidroizoliacinės medžiagos ( klijuojamoji, tepamoji, montuojamoji), jų paskirtis ir savybės
· Sandarinimo juostos, jų paskirtis ir savybės
Tema. Irankiai, įranga ir inventorius, skirti vertikalių paviršių, apdailinamų plytelėmis, paruošimui
· Paviršių tikrinimo įrankiai, įranga ir inventorius, jų paskirtis ir savybės
· Paviršių lyginimo, nuvalymo įrankiai, įranga ir inventorius, jų paskirtis ir savybės

	
	1.2. Apibūdinti apdailinamų plytelėmis vertikalių paviršių paruošimo technologiją.
	Tema. Pastato vidaus vertikalių paviršių paruošimo apdailai plytelėmis technologija
· Reikalavimai pastato vidaus vertikalių paviršių, skirtų plytelių apdailai, paruošimui
· Pastato vidaus vertikalių paviršių, skirtų plytelių apdailai, sandara
· Naujų ir anksčiau apdorotų, mūrinių, tinkuotų, betoninių, gipskartonio, medienos plokščių, senos plytelių dangos paviršių paruošimo technologinis procesas
· Didesnio drėgnumo paviršių paruošimas apdailai plytelėmis
Tema. Fasadų paruošimo apdailai plytelėmis technologija
· Naujų mūrinių, betoninių, apšiltintų fasadų paviršių paruošimo apdailai plytelėmis technologinis procesas
· Anksčiau apdorotų fasadų paviršių paruošimo apdailai plytelėmis technologinis procesas

	
	1.3. Paruošti plytelėmis apdailinamus pastato vidaus vertikalius paviršius, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Medžiagų, įrankių ir įrangos parinkimas ir paruošimas
· Medžiagų vertikaliems paviršiams paruošti parinkimas ir paruošimas naudojimui
· Įrankių, įrangos ir mechanizmų vertikalių paviršių paruošimui parinkimas
Tema. Pastato vidaus vertikalių paviršių, skirtų plytelių apdailai, paruošimas
· Pastato vidaus vertikalių paviršių būklės patikrinimas, nužymėjimas
· Tinkuotų, mūrinių, betoninių, gipskartonio, medienos plokščių ir senos plytelių dangos vertikalių paviršių paruošimas apdailai plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	1.4. Įrengti vertikalių paviršių hidroizoliaciją šlapiuose plotuose, laikantis technologinio proceso eiliškumo.
	Tema. Vertikalių paviršių apsauga nuo drėgmės poveikio
· Sienų šlapiųjų ir drėgnųjų plotų žymėjimas
· Hidroizoliacinių medžiagų parinkimas ir paruošimas naudojimui
· Įrankių ir priemonių sienų hidroizoliacijos įrengimui parinkimas
Tema. Vertikalių paviršių padengimas hidroizoliaciniu sluoksniu
· Sienų padengimas hidroizoliaciniu sluoksniu laikantis technologinio proceso eiliškumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	1.5. Paruošti pastato fasadą apdailai plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Medžiagų, įrankių ir įrangos parinkimas ir paruošimas
· Medžiagų fasado paviršių paruošimui parinkimas ir paruošimas
· Įrankių ir priemonių fasado paviršių paruošimui parinkimas
Tema. Pastato fasado paviršių paruošimas apdailai plytelėmis
· Fasado paviršiaus būklės patikrinimas ir nužymėjimas
· Mūrinių, betoninių, apšiltintų fasado paviršių paruošimas apdailai plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas 

	2. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.
	2.1. Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės vertikalių paviršių apdailai plytelėmis.
	Tema. Medžiagos vidaus ir išorės vertikalių paviršių, skirtų plytelių apdailos darbams
· Apdailos plytelių, vertikalių paviršių apdailai, klasifikacija pagal žaliavas, gamybos būdą ir matmenis
· Pagrindinės apdailos plytelių, skirtų vertikalių paviršių apdailai, techninės charakteristikos
· Keramikos plytelių rūšys
· Mozaikinių plytelių rūšys
· Plytelių klijų rūšys ir jų paskirtis
· Plytelių siūlių formavimo priemonės
· Plytelių lyginimo sistemų rūšys ir jų paskirtis
· Plytelių dangos siūlių užpildymo ir sandarinimo medžiagos
· Plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagos
· Papildomi plytelių dangos apdailos elementai
Tema. Įrankiai, įranga ir inventorius plytelių klijavimui
· Plytelių klijavimo įrankiai ir inventorius, jų paskirtis
· Plytelių apdirbimo įrankiai ir įranga, jų paskirtis

	
	2.2. Apibūdinti plytelių klijavimo ant vidaus ir išorės vertikalių paviršių technologiją.
	Tema. Plytelių klijavimo technologija ant vertikalių vidaus paviršių
· Plytelių klijavimo ant vertikalių paviršių būdai
· Plytelių dydžių ir raštų derinimas
· Reikalavimai plytelių išdėstymui ant vertikalių pastato vidaus paviršių
Tema. Plytelių klijavimo technologija ant vertikalių vidaus paviršių
· Vertikalių vidaus paviršių žymėjimas
· Vienetinių plytelių klijavimo ant vidaus vertikalių paviršių (sienų, kolonų, angokraščių) technologinis procesas
· Mozaikinių plytelių klijavimo ant lygių ir lenktų vertikalių paviršių technologinis procesas
· Didelių matmenų plytelių klijavimo ant vidaus vertikalių paviršių technologinis procesas
· Kokybės reikalavimai paviršių apdailai plytelėmis
Tema. Fasado apdailos plytelėmis technologija
· Technologiniai reikalavimai fasado paviršiams, apdailinamiems plytelėmis
· Fasado plytelių klijavimo technologinis procesas
· Kokybės reikalavimai fasado paviršių apdailai plytelėmis
Tema. Siūlių formavimo ir užpildymo technologija
· Priemonės siūlių pločiui formuoti, jų parinkimas
· Siūlių formavimo ir užpildymo technologinis procesas
Tema. Plytelių dangos valymas ir priežiūra
· Plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagų rūšys
· Medžiagų plytelių dangos valymui ir priežiūrai , įvertinant valomą plytelių dangą, parinkimas

	
	2.3. Parengti plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių planą.
	Tema. Plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių planavimas
· Plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių būdai
· Plytelių išdėstymo įtaka patalpos optiniam efektui
Tema. Plytelių išdėstymo ant vertikalių paviršių rašto parinkimas ir plano braižymas
· Patalpos ilgio, pločio ir kampų matavimas
· Plytelių išdėstymo rašto parinkimas
· Plytelių išdėstymo plano braižymas ranka arba kompiuterine programa

	
	2.4. Apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį pagal vertikalaus paviršiaus plotą.
	Tema. Bendras medžiagų apskaičiavimas sienoms
· Būtinos medžiagos paviršių apdailai plytelėmis: plytelės, klijai, siūlių glaistas, gruntas, hidroizoliacinės medžiagos, apdailos elementai
· Perimetro ir ploto skaičiavimas ir atliekų procentai
Tema. Reikalingo medžiagų kiekio skaičiavimas
· Plytelių kiekio skaičiavimas ir nuostolio modeliavimas
· Klijų sunaudojimo skaičiavimas
· Glaisto tarpeliams skaičiavimas priklausomai nuo siūlių pločio ir plytelių dydžio
· Grunto ir hidroizoliacinių medžiagų skaičiavimas
· Apdailos elementų skaičiavimas
· Tikslus medžiagų kiekio skaičiavimas naudojantis programėlėmis

	
	2.5. Klijuoti plyteles ant vidinių vertikalių paviršių vienetinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Vienetinių plytelių klijavimas ant vertikalių paviršių pastato viduje, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Plytelių parinkimas pagal apdailinamus vidaus vertikalius paviršius
· Klijų vienetinėms plytelėms klijuoti parinkimas, jų paruošimas
· Apdailos elementų parinkimas ir jų tvirtinimas
· Įrankių ir įrangos plytelių apdirbimui parinkimas
· Lyginimo sistemos didelio formato plytelėms klijuoti parinkimas
· Priemonių siūlių formavimui parinkimas
· Plytelių klijavimas, ant pastato vidaus vertikalių paviršių ištisinėmis siūlėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Plytelių klijavimas, ant pastato vidaus vertikalių paviršių perrištomis siūlėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Plytelių klijavimas, ant vertikalių paviršių įstrižomis siūlėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
Tema. Vienetinių plytelių klijavimas ant pastato vidaus vertikalių paviršių, laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Vienetinių plytelių klijavimas ant pastato vidaus vertikalių paviršių (sienų, kolonų, angokraščių), laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Didelių matmenų plytelių klijavimas ant pastato vidaus vertikalių paviršių (sienų, kolonų, angokraščių), laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Pastato vidaus vertikalaus paviršiaus, apdailinto plytelėmis, tikrinimas pagal kokybės reikalavimus
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	2.6. Klijuoti plyteles ant vidinių vertikalių paviršių mozaikinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Medžiagų ir įrankių parinkimas mozaikinių plytelių klijavimui
· Pastato vidaus vertikalių paviršių, apdailinamų mozaikinėmis plytelėmis, žymėjimas
· Įrankių mozaikinių plytelių klijavimui parinkimas
· Klijų mozaikinėms plytelėms klijuoti parinkimas ir jų paruošimas
Tema. Mozaikinių plytelių klijavimas ant pastato vidaus vertikalių paviršių
· Mozaikinių plytelių ant lygių ir lenktų vertikalių pastato vidaus paviršių klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas 

	
	2.7. Apdailinti plytelėmis pastato fasadus, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Medžiagų ir įrankių parinkimas fasado plytelių klijavimui
· Fasado plytelių parinkimas pagal apdailinamą paviršių
· Klijų pagal naudojamas plyteles parinkimas ir paruošimas
· Įrankių plytelių klijavimui parinkimas
Tema. Fasadų apdaila plytelėmis
· Fasado plytelių klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Fasado paviršiaus, apdailinto plytelėmis, tikrinimas pagal kokybės reikalavimus
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas 

	
	2.8. Užpildyti vertikalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Įrankių ir medžiagų parinkimas plytelių dangos siūlių glaistymui ir formavimui
· Siūlių glaistymo, sandarinimo medžiagų parinkimas pagal naudojimo vietą ir jų paruošimas
· Įrankių, priemonių siūlių užpildymui ir formavimui parinkimas
Tema. Plytelių dangos siūlių glaistymas ir formavimas
· Siūlių tarp plytelių glaistymas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Siūlių sandarinimas hermetikais
· Plytelėmis apdailinto paviršiaus valymas
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas 

	3. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.
	3.1. Apibūdinti plytelių dangos defektus ir remonto būdus.
	Tema. Plytelių dangos defektai
· Plytelių dangos defektų rūšys
· Plytelių dangos defektų atsiradimo prevencija
Tema. Plytelių remonto būdai
· Vienos ar kelių plytelių keitimas
· Paviršiaus įtrūkimų taisymas
· Siūlių atnaujinimas ar pataisymas
· Dalinis ar pilnas dangos atnaujinimas

	
	3.2. Nustatyti plytelių dangos defektus, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Plytelių dangos defektų atsiradimo priežastys ir diagnostika
· Plytelių dangos defektų atsiradimo priežastys
· Plytelių dangos defektų įvertinimas ir diagnostika
Tema. Plytelių dangos defektų šalinimo būdai
· Pažeistų plytelių keitimas
· Glaisto atnaujinimas arba restauravimas
· Paviršiaus impregnavimas arba apsauga nuo drėgmės
· Grunto ar klijų sistemų atnaujinimas po defektų pašalinimo

	
	3.3. Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Plytelių dangos remonto būdai
· Plytelių dangos remonto būdo parinkimas, atsižvelgiant į remonto apimtį ir vietą
· Plytelių dangos remonto būdo parinkimas, atsižvelgiant į pažeidimo tipą
Tema. Medžiagų parinkimas
· Medžiagų plytelių dangos remontui, įvertinant esamą plytelių dangą, parinkimas
· Medžiagų plytelių dangos remontui, įvertinant pagrindo tipą (betonas, gipskartonis ,medienos plokštės), parinkimas

	
	3.4. Nuardyti remontuojamą plytelių dangą, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Įrankių ir įrangos parinkimas plytelių dangos nuardymui
· Rankinių įrankių parinkimas plytelių dangos nuardymui
· Mechaninių įrankių parinkimas plytelių dangos nuardymui
Tema. Remontuojamos plytelių dangos nuardymas
· Remontuojamos plytelių dangos nuardymo būdo parinkimas
· Remontuojamos plytelių dangos nuardymas

	
	3.5. Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamų vertikalių paviršių, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Medžiagų ir įrankių parinkimas plytelių klijavimui ant remontuojamo vertikalaus paviršiaus
· Grunto ir klijų parinkimas
· Dantytos mentelės parinkimas klijų užtepimui
· Gruntavimo ir paviršiaus lygumo tikrinimo įrankių parinkimas
Tema. Plytelių klijavimas ant remontuojamo vertikalaus paviršiaus
· Remontuojamų vertikalių paviršių paruošimas
· Naujų plytelių klijavimas remontuojamoje vietoje

	
	3.6. Užpildyti remontuojamos vertikalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Medžiagų, įrankių, priemonių parinkimas remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymui
· Medžiagų siūlių užpildymui ir formavimui parinkimas
· Įrankių, priemonių siūlių užpildymui ir formavimui parinkimas
Tema. Remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymas
· Remontuojamos plytelių dangos siūlių paruošimas glaistymui
· Remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymas laikantis technologinio proceso eiliškumo

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau, negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkta ir naudota tikslingai. Darbo vieta sutvarkyta, atliekos rūšiuojamos ir sutvarkomos, efektyviai ir tvariai naudojamos medžiagos ir energija, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą. Apibūdintos pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių paruošimo medžiagos, jų savybės ir paskirtis. Apibūdinta pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių paruošimo įranga, jos panaudojimo sritys. Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, paruoštos plytelių klojimo darbams naudojamos medžiagos, priemonės. Apibūdinta naujų ir anksčiau apdorotų mūrinių, betoninių, gipskartonio, medienos plokščių, apšiltintų, senos plytelių dangos pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių paruošimo technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų atlikti paviršių paruošimo darbai: paviršių patikrinimas, lyginimas, gruntavimas, hidroizoliavimas. Apibūdintos plytelių klojimo ant pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių medžiagos, jų savybės, paskirtis ir parinkimo principai. Apibūdinta plytelių klijavimo ant pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių įranga, jos panaudojimo sritys. Apibūdinta plytelių klijavimo ant sienų, kolonų, pastato vidaus ir išorės vertikalių paviršių technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti plytelių klijavimo darbai: nužymėtas vertikalus paviršius, suklijuotos keraminės, mozaikinės ir didelių matmenų plytelės, suformuotos ir užpildytos siūlės tarp plytelių. Nustatyti plytelių dangos defektai, apibūdintos jų atsiradimo priežastys ir pašalinimo būdai. Apibūdintos plytelių dangos remontui naudojamos medžiagos ir jų savybės, naudojama įranga, technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti plytelių dangos remonto darbai.
Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Atliktas darbų kiekio ir medžiagų sąnaudų skaičiavimas rankiniu būdu ir naudojant kompiuterines programas. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu, surasta informacija reikalinga technologinio proceso atlikimui. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Pirmosios pagalbos priemonės
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Pastato darbo projekto brėžinių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pastato skaitmeninis modelis (demonstracinė versija)
· Statinio skaitmeninio modelio naudojimo kompiuterinė įranga

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, plytelių klojėjo darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi; vertikalių paviršių apdailai plytelėmis ir remontui reikalingomis medžiagomis (plytelėmis, paviršių, apdailinamų plytelėmis, lyginimo, gruntavimo, izoliavimo, plytelių klijavimo, siūlių užpildymo ir sandarinimo, plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagomis); vertikalių paviršių apdailai plytelėmis ir remontui reikalinga įranga (matavimo ir kokybės tikrinimo prietaisais, paviršiaus valymo, lyginimo, gruntavimo ir kitais paviršių paruošimo įrankiais, rankiniais įrankiais ir įranga plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, skiediniams ir klijams paruošti), paaukštinimo įranga.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir plytelių klojėjo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų apdailos darbų profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas“
	Valstybinis kodas
	307323307

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigtas šis modulis:
Plytelių klojėjo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas 

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti horizontalių paviršių pagrindą plytelių dangai.
	1.1. Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės horizontalių paviršių paruošimui apdailai plytelėmis.
	Tema. Medžiagos horizontalių paviršių paruošimui apdailai plytelėmis
· Veiksniai, lemiantys medžiagų pasirinkimą horizontalaus paviršiaus paruošimui
· Pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių lyginimo, gruntavimo, izoliavimo medžiagos, jų paskirtis bei savybės
· Grindų trapų tipai
Tema. Įrankiai, įranga ir inventorius horizontalių paviršių paruošimui
· Plytelių klijavimo įrankiai ir inventorius, jų paskirtis
· [bookmark: _GoBack]Plytelių apdirbimo įrankiai ir įranga, jų paskirtis

	
	1.2. Apibūdinti apdailinamų plytelėmis horizontalių paviršių paruošimą.
	Tema. Pastato vidaus horizontalių paviršių paruošimo apdailai plytelėmis technologija
· Plytelėmis apdailinamo horizontalaus paviršiaus būklei keliami reikalavimai
· Grindų, apdailintų plytelėmis, struktūra
· Paviršių gruntavimo paskirtis ir gruntavimo technologinis procesas
· Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimo technologinis procesas
· Paviršių hidroizoliavimo paskirtis ir hidroizoliacinio sluoksnio įrengimo technologinis procesas
· Grindų su nuolydžiu įrengimo technologinis procesas
Tema. Išorės horizontalių paviršių paruošimo apdailai plytelėmis technologija
· Išorės horizontalių paviršių paruošimo apdailai plytelėmis ypatumai
· Balkonų, terasų, laiptų, apdailintų plytelėmis, struktūra
· Naujų ir remontuojamų balkonų, terasų, laiptų paviršių paruošimo technologinis procesas

	
	1.3. Įrengti grindų išlyginamąjį sluoksnį, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Grindų išlyginamųjų sluoksnių rūšys
· Cementiniai, gipso pagrindo, savaime išsilyginantys mišiniai
· Sausieji išlyginamieji sluoksniai
Tema. Grindų nuolydžio formavimas, vandens surinkimo latakų ir trapų įrengimas
· Nuolydžio žymėjimas ant grindų
· Latakų ir trapų montavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
Tema. Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas
· Medžiagų bei įrankių grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimui parinkimas ir paruošimas
· Grindų lyginimas išlyginamuoju skiediniu, laikantis technologinio proceso nuoseklumo

	
	1.4. Įrengti grindų hidroizoliaciją šlapiose patalpose, terasose, balkonuose, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Grindų hidroizoliacija šlapiose patalpose ir lauko zonose
· Grindų šlapiųjų ir drėgnųjų plotų žymėjimas (vonios, dušo kambariai, pirtys)
· Balkonų ir terasų hidroizoliacijos ypatumai
Tema. Grindų hidroizoliacijos šlapiose patalpose, terasose, balkonuose įrengimas
· Medžiagų bei įrankių grindų hidroizoliacijos įrengimui parinkimas ir paruošimas
· Grindų hidroizoliacijos šlapiose patalpose, terasose, balkonuose įrengimas laikantis technologinio proceso nuoseklumo

	
	1.5. Paruošti grindų, laiptų, balkonų, terasų paviršių plytelių klijavimui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Medžiagų ir įrankių parinkimas paviršių paruošimui apdailai plytelėmis
· Grindų ir laiptų, balkonų, terasų paviršiaus būklės patikrinimas
· Medžiagų parinkimas ir paruošimas
· Įrankių, priemonių paviršių paruošimui parinkimas
Tema. Grindų ir laiptų, balkonų, terasų paviršių paruošimas apdailai plytelėmis
· Grindų paviršių paruošimas apdailai plytelėmis laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Laiptų paviršių paruošimas apdailai plytelėmis laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Balkonų paviršių paruošimas apdailai plytelėmis laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Terasų paviršių paruošimas apdailai plytelėmis laikantis technologinio proceso nuoseklumo

	2. Klijuoti plyteles ant horizontalių paviršių.
	2.1. Apibūdinti medžiagas, įrankius ir įrangą vidaus ir išorės horizontalių paviršių apdailai plytelėmis.
	Tema. Medžiagos vidaus ir išorės horizontalių paviršių apdailai plytelėmis
· Apdailos plytelių, horizontalių paviršių apdailai, klasifikacija pagal žaliavas, gamybos būdą ir matmenis
· Pagrindinės apdailos plytelių, horizontalių paviršių apdailai, techninės charakteristikos, parinkimas priklausomai nuo panaudojimo vietos
· Mozaikinių plytelių rūšys ir jų panaudojimo galimybės
· Plytelių klijų rūšys grindims
· Plytelių siūlių formavimo priemonės
· Papildomi apdailos elementai horizontaliems paviršiams
· Plytelių lyginimo sistemų rūšys ir jų paskirtis
· Plytelių dangos siūlių užpildymo ir sandarinimo medžiagos
· Plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagos
Tema. Įrankiai, įranga ir inventorius plytelių klijavimui
· Plytelių klijavimo įrankiai ir inventorius, jų paskirtis
· Plytelių apdirbimo įrankiai ir įranga, jų paskirtis

	
	2.2. Apibūdinti plytelių klijavimo ant pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių technologiją.
	Tema. Plytelių klijavimo ant horizontalių vidaus paviršių technologija
· Plytelių klijavimo ant horizontalių paviršių būdai
· Plytelių dydžių ir raštų derinimas
· Reikalavimai plytelių išdėstymui ant horizontalių pastato vidaus paviršių
· Horizontalių pastato vidaus ir išorės paviršių žymėjimas
· Vienetinių plytelių klijavimo ant vidaus (grindys, laiptai) ir išorės (laiptai, terasos, balkonai) horizontalių paviršių technologinis procesas
· Deformacinių siūlių įrengimas
· Skirtingų dangų jungimo, pakopų briaunų apdailos būdai
· Mozaikinių plytelių klijavimo ant lygių ir lenktų horizontalių paviršių technologinis procesas
· Didelių matmenų plytelių klijavimo ant vidaus ir išorės horizontalių paviršių technologinis procesas
· Grindų apdaila plytelėmis su nuolydžiu
· Kokybės reikalavimai paviršių apdailai plytelėmis
Tema. Siūlių formavimo ir užpildymo technologija
· Lyginimo sistemos plytelių dangos lygiam suklijavimui
· Siūlių užpildymo, sandarinimo medžiagų parinkimas ir paruošimas
· Įrankiai, priemonės plytelių dangos siūlių užpildymui
· Plytelių dangos siūlių formavimo ir užpildymo technologinis procesas
· Reikalavimai plytelių dangos siūlių užpildymui silikoniniu hermetiku
Tema. Plytelių dangos valymas ir priežiūra
· Plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagų rūšys
· Medžiagų plytelių dangos valymui ir priežiūrai , įvertinant valomą plytelių dangą, parinkimas

	
	2.3. Apskaičiuoti reikalingą medžiagų kiekį pagal horizontalaus paviršiaus plotą.
	Tema. Bendras medžiagų apskaičiavimas grindims
· Būtinos medžiagos paviršių apdailai plytelėmis: plytelės, klijai, siūlių glaistas, gruntas, hidroizoliacinės medžiagos, apdailos elementai
· Perimetro ir ploto skaičiavimas ir atliekų procentai
Tema. Reikalingo medžiagų kiekio skaičiavimas
· Plytelių kiekio skaičiavimas ir nuostolio modeliavimas
· Klijų sunaudojimo skaičiavimas
· Glaisto tarpeliams skaičiavimas priklausomai nuo siūlių pločio ir plytelių dydžio

	
	2.4. Parengti plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių planą.
	Tema. Plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių planavimas
· Plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių būdai
· Plytelių išdėstymo įtaka patalpos optiniam efektui
Tema. Plytelių išdėstymo ant horizontalių paviršių rašto parinkimas ir plano braižymas
· Patalpos ilgio, pločio ir kampų matavimas
· Plytelių išdėstymo rašto parinkimas
· Plytelių išdėstymo plano braižymas ranka arba kompiuterine programa

	
	2.5. Apdailinti pastato vidaus horizontalius paviršius vienetinėmis ir didelio formato plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Įrankių ir medžiagų parinkimas vienetinių plytelių klijavimui ant grindų
· Grindų, apdailinamų vienetinėmis plytelėmis, paviršiaus patikrinimas ir žymėjimas
· Plytelių parinkimas
· Klijų parinkimas ir paruošimas
· Įrankių ir įrangos plytelių klijavimui parinkimas
· Priemonių siūlių pločio formavimui ir lyginimo sistemos parinkimas
Tema. Grindų apdaila vienetinėmis ir didelio formato plytelėmis
· Vienetinių plytelių ant grindų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Didelių matmenų plytelių ant grindų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Kokybės reikalavimai paviršių apdailai plytelėmis
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	2.6. Apdailinti pastato vidaus horizontalius paviršius mozaikinėmis plytelėmis, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Įrankių ir medžiagų parinkimas mozaikinių plytelių klijavimui
· Grindų, apdailinamų mozaikinėmis plytelėmis, paviršių žymėjimas
· Įrankių plytelių klijavimui parinkimas
· Klijų mozaikinėms plytelėms klijuoti parinkimas ir paruošimas
Tema. Grindų apdaila mozaikinėmis plytelėmis
· Klijų užtepimas ant horizontalių paviršių
· Mozaikinių plytelių ant grindų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo ir plytelių išdėstymo plano
· Kokybės reikalavimai paviršių apdailai plytelėmis
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	2.7. Apdailinti plytelėmis grindis su nuolydžiu, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Įrankių ir medžiagų parinkimas plytelių klijavimui su nuolydžiu
· Įrankių plytelių klijavimui su nuolydžiu parinkimas
· Klijų plytelėms klijuoti su nuolydžiu parinkimas ir paruošimas
Tema. Grindų apdaila plytelėmis su nuolydžiu
· Plytelių pjovimas ir pritaikymas prie nuolydžio
· Plytelių klijavimo, išlaikant tikslų nuolydį į trapą, technologinis procesas
· Sandūrų ir kampų sandarinimas aplink trapus ir latakus
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	2.8. Apdailinti plytelėmis pastato vidaus ir išorės laiptus bei balkonus ir terasas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Vidinių laiptų apdaila plytelėmis
· Plytelių, klijų parinkimas ir paruošimas vidinių laiptų apdailai
· Plytelių ir laiptų pakopų elementų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
Tema. Išorinių laiptų apdaila plytelėmis
· Plytelių, klijų parinkimas ir paruošimas išorinių laiptų, balkonų, terasų apdailai
· Plytelių ir laiptų pakopų elementų klijavimas išorėje, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Plytelių klijavimas ant balkonų ir terasų, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	2.9. Užpildyti horizontalių paviršių plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso nuoseklumo.
	Tema. Įrankių ir medžiagų parinkimas horizontalių paviršių plytelių dangos siūlių glaistymui
· Siūlių glaistymo, sandarinimo medžiagų parinkimas ir paruošimas
· Įrankių ir priemonių siūlių užpildymui parinkimas
Tema. Horizontalių paviršių plytelių dangos siūlių glaistymas
· Siūlių tarp plytelių glaistymas
· Siūlių sandarinimas hermetiku
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	3. Remontuoti grindų ir laiptų plytelių dangą.
	3.1. Apibūdinti plytelių dangos defektus ir remonto būdus.
	Tema Plytelių dangos defektai
· Plytelių dangos defektų rūšys
· Plytelių dangos defektų nustatymo metodai
Tema Plytelių remonto būdai
· Vienos ar kelių plytelių keitimas
· Paviršiaus įtrūkimų taisymas
· Siūlių atnaujinimas ar pataisymas
· Dalinis ar pilnas dangos atnaujinimas

	
	3.2. Nustatyti plytelių dangos defektus, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Plytelių dangos defektai
· Plytelių dangos defektų atsiradimo priežastys
· Plytelių dangos defektų įvertinimas ir diagnostika
Tema. Plytelių dangos defektų šalinimo būdai
· Paviršiaus remontas ir pažeistų plytelių keitimas
· Siūlių atnaujinimas arba restauravimas
· Paviršiaus impregnavimas arba apsauga nuo drėgmės
· Grunto ar klijų sistemų atnaujinimas po defektų pašalinimo

	
	3.3. Parinkti plytelių dangos remonto būdą ir medžiagas, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Plytelių dangos remonto būdai
· Plytelių dangos remonto būdo parinkimas, atsižvelgiant į remonto apimtį ir vietą
· Plytelių dangos remonto būdo parinkimas, atsižvelgiant į pažeidimo tipą
Tema. Medžiagų parinkimas
· Medžiagų plytelių dangos remontui, įvertinant esamą plytelių dangą, parinkimas
· Medžiagų plytelių dangos remontui, įvertinant pagrindo tipą (betonas, gipskartonis ,medienos plokštės), parinkimas

	
	3.4. Nuardyti remontuojamą plytelių dangą, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Įrankių ir įrangos parinkimas plytelių dangos nuardymui
· Rankinių įrankių parinkimas plytelių dangos nuardymui
· Mechaninių įrankių parinkimas plytelių dangos nuardymui
Tema. Remontuojamos plytelių dangos nuardymas
· Remontuojamos plytelių dangos nuardymo būdo parinkimas
· Remontuojamos plytelių dangos nuardymas
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	3.5. Užklijuoti naujas plyteles ant remontuojamo horizontalaus paviršiaus, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Medžiagų ir įrankių parinkimas plytelių klijavimui ant remontuojamo horizontalaus paviršiaus
· Grunto ir klijų parinkimas
· Dantytos mentelės parinkimas klijų užtepimui
· Gruntavimo ir paviršiaus lygumo tikrinimo įrankių parinkimas
Tema. Plytelių klijavimas ant remontuojamo horizontalaus paviršiaus
· Remontuojamų horizontalių paviršių paruošimas
· Naujų plytelių klijavimas remontuojamoje vietoje
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	
	3.6. Užpildyti remontuojamo horizontalaus paviršiaus plytelių dangos siūles, laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų.
	Tema. Medžiagų ,įrankių, priemonių parinkimas remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymui
· Medžiagų siūlių užpildymui ir formavimui parinkimas
· Įrankių, priemonių siūlių užpildymui ir formavimui parinkimas
Tema. Remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymas
· Remontuojamos plytelių dangos siūlių paruošimas glaistymui
· Remontuojamos plytelių dangos siūlių užpildymas laikantis technologinio proceso eiliškumo
· Darbo vietos, sutvarkymas, atliekų rūšiavimas ir sutvarkymas, efektyvus ir tvarus medžiagų ir energijos naudojimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau, negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai. Darbo vieta sutvarkyta, atliekos rūšiuojamos ir sutvarkomos, efektyviai ir tvariai naudojamos medžiagos ir energija, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais. Medžiagos, technologinė įranga parinkta ir naudota tikslingai. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą. Apibūdintos pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių paruošimo medžiagos, jų savybės, paskirtis ir parinkimo principai. Apibūdinta pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių paruošimo įranga, jos panaudojimo sritys. Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, paruoštos plytelių klojimo darbams naudojamos medžiagos, priemonės. Apibūdinta grindų, laiptų, balkonų, terasų paviršių paruošimo technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti paviršių paruošimo darbai: paviršių patikrinimas, lyginimas, gruntavimas, hidroizoliavimas. Apibūdintos plytelių klojimo ant pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių medžiagos, jų savybės ir paskirtis. Apibūdinta plytelių klijavimo ant pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių įranga, jos panaudojimo sritys. Apibūdinta plytelių klijavimo ant pastato vidaus ir išorės horizontalių paviršių technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti plytelių klijavimo darbai: nužymėtas horizontalus paviršius, suklijuotos keraminės ir mozaikinės ir didelio formato plytelės, suformuotos ir užpildytos siūlės tarp plytelių. Nustatyti plytelių dangos defektai, apibūdintos jų atsiradimo priežastys ir pašalinimo būdai. Apibūdintos plytelių dangos remontui naudojamos medžiagos, jų savybės, naudojama įranga ir technologija. Laikantis technologinio proceso, plytelių klojimo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti plytelių dangos remonto darbai: parinktas plytelių dangos remonto būdas, nuardyta remontuojama plytelių danga, suklijuotos plytelės ant nuardytos dangos, užpildytos siūlės tarp plytelių, nuvalyta danga. Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Atliktas darbų kiekio ir medžiagų. sąnaudų skaičiavimas rankiniu būdu ir naudojant kompiuterines programas. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu, surasta informacija, reikalinga technologinio proceso atlikimui. Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu, surasta informacija, reikalinga technologinio proceso atlikimui.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Pirmosios pagalbos priemonės
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Pastato darbo projekto brėžinių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pastato skaitmeninis modelis (demonstracinė versija)
· Statinio skaitmeninio modelio naudojimo kompiuterinė įranga

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, plytelių klojėjo darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi; horizontaliųjų paviršių apdailai plytelėmis ir remontui reikalingomis medžiagomis (plytelėmis, paviršių, apdailinamų plytelėmis, lyginimo, gruntavimo, izoliavimo, plytelių klijavimo, siūlių užpildymo ir sandarinimo, plytelių dangos valymo ir priežiūros medžiagomis); horizontalių paviršių apdailai plytelėmis ir remontui reikalinga įranga (matavimo ir kokybės tikrinimo prietaisais, paviršiaus valymo, lyginimo, gruntavimo, rankiniais įrankiais ir įranga plytelėms apdoroti, pjaustyti, klijuoti, skiediniams ir klijams paruošti), paaukštinimo įranga.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir plytelių klojėjo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų apdailos darbų profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI

Nėra


6.4. BAIGIAMASIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“
	Valstybinis kodas
	3000002

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai

	1. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	1.1. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
1.2. Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
1.3. Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – atlikta (neatlikta).

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Nėra

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas plytelių klojėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Mokinio mokymuisi modulio metu vadovauja mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir plytelių klojėjo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų plytelių klojėjo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.
Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų plytelių klojėjo profesinės veiklos patirtį.
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