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DAŽYTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
______________________
(Programos pavadinimas)



Programos valstybinis kodas, išsilavinimo reikalavimai stojančiajam ir apimtis mokymosi kreditais:
T32073238 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą, 40 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – dažytojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III



1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos paskirtis. Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti pastatų paviršius dažų mišiniais ir tapetais, atlikti paviršių remontą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonės, įranga ir įrankiai statinių paviršių paruošimui rankiniu ir mechanizuotu būdu (glaistyklės, glaisto purškimo ir šlifavimo įranga ir kt.), statinių dažymui rankiniu ir mechanizuotu būdu (teptukai, voleliai, elektriniai purkštuvai, beorio dažymo įranga ir kt.), pastatų dekoravimui dažais ir tapetais (dekoravimo voleliai, garinis tapetų nuėmėjas ir kt.)
Darbo sąlygos. Dirbama statinių viduje ir išorėje, veikiant kenksmingiems aplinkos veiksniams, darbai gali būti atliekami aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Dažytojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos, žiedinės ekonomikos principais. Dažytojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir įrangos įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojasi skaitmeniniu statinio modeliu, brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole.
Asmeninės savybės. Dažytojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje.
Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
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[bookmark: _Toc487033700]2. PROGRAMOS PARAMETRAI

	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Kompetencijos
	Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Įvadinis modulis*

	Bendrieji moduliai*

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 35 mokymosi kreditai)

	Privalomieji (iš viso 35 mokymosi kreditai)

	307323308
	Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
	III
	5
	Paruošti dažytojo darbo vietą.
	Apibūdinti esminius statinių reikalavimus pagal jų paskirtį, kategorijas ir energinio naudingumo klases.
Įvertinti dažytojo darbo vietą ir paruošti pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
Paruošti dažytojo darbo įrankius, įrangą ir inventorių darbui.
Sandėliuoti dažymo medžiagas, gaminius, įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir tvarumo principų.

	
	
	
	
	Saugiai dirbti statybos objekte.
	Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius statybos objekte, jų poveikį darbuotojui.
Parinkti ir įrengti kolektyvines apsaugos priemones pagal saugos reikalavimus.
Įvertinti gaisro kilimo pavojus konkrečiame statybos objekte ir parinkti tinkamas prevencines priemones.
Parinkti asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir rizikos veiksnius.

	
	
	
	
	Montuoti paaukštinimo įrangą.
	Apibūdinti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus.
Sumontuoti sisteminius nesudėtingos schemos pastolius ir kitą paaukštinimo įrangą dažymo darbams atlikti įvairiame aukštyje.

	
	
	
	
	Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	Apibūdinti statinio informacinį modelį (BIM).
BIM’e surasti, filtruoti, grupuoti, išsaugoti informaciją ir duomenis reikalingus dažymo darbams atlikti.
Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, reikalingas dažymo darbams atlikti.

	
	
	
	
	Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus.
Taikyti energijos, vandens ir kitų išteklių taupymo principus, atliekant dažymo darbus.
Parinkti ir naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas.
Rūšiuoti ir tvarkyti statybines atliekas, vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais.

	307323309
	Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu
	III
	10
	Paruošti dažymui rankiniu būdu statinio paviršius ir medžiagas.
	Apibūdinti gruntus, glaistus, pagalbines medžiagas, skirtas statinio vidaus ir išorės paviršių paruošimui dažymo darbams.
Išnagrinėti statinio paviršių paruošimo dažymui technologiją.
Paruošti statinio paviršius dažymui.

	
	
	
	
	Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu būdu.
	Apibūdinti kompozicinius profilius, kompozicinės juostas kampų formavimui, gipskartonio plokščių siūlių armavimui ir jų tvirtinimo technologiją.
Apibūdinti dažomų statinio paviršių glaistymo ir šlifavimo technologiją.
Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius, naudojant rankinius įrankius.

	
	
	
	
	Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.
	Išnagrinėti statinio paviršių dažymo medžiagas, jų parinkimo principus.
Apibūdinti rankinius dažymo įrankius ir pagalbines priemones, jų parinkimo principus.
Išnagrinėti statinio paviršių dažymo dažų mišiniais technologinį procesą.
Išnagrinėti statinio vidaus paviršių ir fasadų dažymo rankiniu būdu technologiją, dažyto paviršiaus defektus.
Dažyti rankiniais įrankiais statinio įvairių tipų paviršius ir konstrukcijas, atlikti dažyto statinio paviršiaus remontą.

	307320039
	Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu 
	III
	10
	Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
	Apibūdinti glaistymo ir šlifavimo įrangą, jos veikimo principą.
Apibūdinti statinių paviršių glaistymo ir šlifavimo mechanizuotu būdu technologiją.
Paruošti glaistymo, šlifavimo įrangą darbui, atlikti smulkų jos remontą.
Glaistyti statinio paviršius glaisto purškimo aparatais.
Šlifuoti statinio glaistytą paviršių glaisto šlifuokliais.

	
	
	
	
	Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
	Apibūdinti dažymo įrangą, jos veikimo principą.
Paruošti dažymo įrangą darbui, atlikti smulkų remontą.
Nudažyti statinio paviršius, naudojant dažymo purkštuvus ir aparatus.

	307323310
	Pastatų paviršių dekoravimas
	III
	10
	Dekoruoti pastato paviršius tapetais.
	Apibūdinti tapetų ir klijų rūšis.
Išnagrinėti pastato sienų ir lubų apdailos tapetais technologiją.
Apklijuoti sienas ir lubas tapetais, pašalinti tapetuoto paviršiaus defektus.

	
	
	
	
	Dekoruoti pastato paviršius dažų mišiniais.
	Apibūdinti koloristikos principus, taikomus pastato dažymui.
Išnagrinėti dekoratyvinio dažymo technologijas.
Dekoruoti pastato paviršių, naudojant trafaretus, kempinę, dekoravimo volelius, apsauginę dažymo juostelę.
Atlikti pastato paviršių faktūrinę apdailą glaistu ir medienos imitaciją.
Dekoruoti pastato paviršius rinkoje esančiais dekoratyvinių dažų mišiniais.

	Pasirenkamieji moduliai*

	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

	3000002
	Įvadas į darbo rinką
	III
	5
	Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA

	Valstybinis kodas
	Modulio pavadinimas
	LTKS lygis
	Apimtis mokymosi kreditais
	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai

	Įvadinis modulis*

	Bendrieji moduliai*

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 35 mokymosi kreditai)

	Privalomieji (iš viso 35 mokymosi kreditai)

	307323308
	Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
	III
	5
	Netaikoma.

	307323309
	Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu
	III
	10
	Baigtas šis modulis:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas

	307320039
	Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu
	III
	10
	Baigti šie moduliai:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

	307323310
	Pastatų paviršių dekoravimas
	III
	10
	Baigti šie moduliai:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

	Pasirenkamieji moduliai*

	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

	3000002
	Įvadas į darbo rinką
	III
	5
	Baigti visi dažytojo kvalifikaciją sudarantys privalomieji moduliai


* Šie moduliai vykdant tęstinį profesinį mokymą neįgyvendinami, o darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.


4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO

	Bendrosios kompetencijos
	Bendrųjų kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

	Raštingumo kompetencija
	Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, ataskaitą, elektroninį laišką.
Taisyklingai vartoti profesinius terminus.

	Daugiakalbystės kompetencija
	Bendrauti profesine užsienio kalba darbinėje aplinkoje.
Rašyti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, prašymą, elektroninį laišką užsienio kalba.
Įvardyti įrenginius, inventorių, priemones, medžiagas užsienio kalba.

	Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencija
	Naudotis naujausiomis technologijomis ir įranga apskaičiuojant atliktų darbų kiekį.
Apskaičiuoti dažymo darbams atlikti reikalingų medžiagų kiekį.
Suvokti aplinkos tvarumo principus, susijusius su mokslo ir technologijų pažanga, darančia poveikį asmeniui, šeimai ir bendruomenei.
Suvokti žmogaus veiklos daromą poveikį gamtai ir piliečio asmeninę atsakomybę.
Taikyti saugumo ir aplinkos tvarumo pricipus.

	Skaitmeninė kompetencija
	Atlikti informacijos paiešką internete.
Rinkti, apdoroti ir saugoti reikalingą darbui informaciją.
Naudotis skaitmeniniu statinio projekto modeliu (BIM angl. Building Information Modelling).
Naudoti skaitmeninius matavimo įrankius ir prietaisus.
Naudotis skaitmeninėmis technologijomis atsakingai ir saugiai, apsaugant informaciją, turinį, duomenis ir skaitmeninę tapatybę.

	Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija
	Įsivertinti turimas žinias ir gebėjimus.
Pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus dirbant individualiai ir grupėje.
Pasirengti asmeninį kompetencijų tobulinimo planą.

	Pilietiškumo kompetencija
	Žinoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindines nuostatas, piliečių teises, pareigas ir atsakomybę.
Bendrauti su bendradarbiais, vadovais, užsakovais.
Dalyvauti bendruomenės veikloje.
Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Gerbti kultūrinę įvairovę ir demokratines vertybes.
Rodyti pagarbą savo profesijai ir valstybei.

	Verslumo kompetencija
	Suprasti įmonės veiklos koncepciją, verslo aplinką.
Dirbti savarankiškai, planuoti savo laiką.

	Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija
	Taikyti estetinius principus profesinėje veikloje.
Rodyti kūrybiškumą atliekant apdailos darbus.
Gerbti kultūros paveldą.
Gerbti kultūrinę įvairovę.



5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

	Kvalifikacija – dažytojas, LTKS lygis III

	Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra
	Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra

	Įvadinis modulis (iš viso 0 mokymosi kreditų)
–
	Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų)
–

	Bendrieji moduliai (iš viso 0 mokymosi kreditų)
–
	Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–

	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso ... mokymosi kreditai)
–
	Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 35 mokymosi kreditai)
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas, 5 mokymosi kreditai.
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu, 10 mokymosi kreditų.
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu, 10 mokymosi kreditų.
Pastatų paviršių dekoravimas, 10 mokymosi kreditų.

	Pasirenkamieji moduliai (iš viso ... mokymosi kreditai)
–
	Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–

	Baigiamasis modulis (iš viso ... mokymosi kreditai)
–
	Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai



Pastabos
· Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
· Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties.
· Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
· Tęstinio profesinio mokymo programose saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI

6.1. ĮVADINIS MODULIS
Nėra


6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI

6.2.1. Privalomieji moduliai

Modulio pavadinimas – „Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas“
	Valstybinis kodas
	307323308

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Netaikoma

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti dažytojo darbo vietą.
	1.1. Apibūdinti esminius statinių reikalavimus pagal jų paskirtį, kategorijas ir energinio naudingumo klases.
	Tema. Statiniai, jų rūšys
· Statinių klasifikacija
· Pagrindiniai pastatų konstrukciniai elementai ir konstrukcinės schemos
Tema. Esminiai statinių reikalavimai pagal paskirtį ir statinių kategorijas
· Statinių sauga, mechaninis atsparumas ir pastovumas
· Pastatų naudojama energija
· Pastatų energetinio naudingumo klasės ir savybės 

	
	1.2. Įvertinti dažytojo darbo vietą ir paruošti pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.
	Tema. Dažytojo darbo vieta
· Darbuotojų saugos reikalavimai dažytojo darbo vietai
· Ergonomikos principai ruošiant dažytojo darbo vietą
Tema. Darbo vietos apžiūra ir įvertinimas
· Darbo vietos būklės įvertinimas pagal saugos ir ergonomikos reikalavimus
· Darbo vietos vertinimo lapo (pagal DSS formą) užpildymas
Tema. Dažytojo darbo sąlygų patikra
· Paviršių ir aplinkos patikra
· Oro ir aplinkos sąlygų įvertinimas
· Apšvietimo ir matomumo patikra
· Saugos sąlygų įvertinimas
· Įrangos tinkamumo patikra
Tema. Darbo vietos paruošimas
· Ergonomiškos darbo vietos planavimas
· Saugos priemonių parinkimas

	
	1.3. Paruošti dažytojo darbo įrankius, įrangą ir inventorių darbui.
	Tema. Dažytojo darbo įrankių, inventoriaus ir pagalbinių priemonių paruošimas
· Ergonomikos principai renkantis dažymo įrankius ir inventorių
· Dažytojo įrankių ir inventoriaus paruošimas saugiam darbui
Tema. Dažymo įrangos paruošimas darbui
· Mechanizuotų dažymo įrankių techninės būklės ir saugaus veikimo patikrinimas
· Įrangos parametrų nustatymas pagal gamintojo nurodymus ir darbo pobūdį

	
	1.4. Sandėliuoti dažymo medžiagas, gaminius, įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir tvarumo principų.
	Tema. Tvaraus sandėliavimo samprata ir principai
· Tvaraus sandėliavimo reikšmė dažytojo profesijoje
· Saugaus, ekonomiško ir aplinkai nekenksmingo sandėliavimo principai
Tema. Dažymo medžiagų ir gaminių sandėliavimo sąlygos
· Pavojingų medžiagų ir atliekų laikymo reikalavimai
· Lentynų, talpų žymėjimo sistemos, užtikrinančios medžiagų ilgalaikį tinkamumą
· Medžiagų laikymo terminai ir jų kontrolė
Tema. Tvaraus sandėliavimo organizavimas darbo vietoje
· Medžiagų likučių ir įrangos apskaita
· Sandėliavimo erdvės planavimas
· Darbo vietos švara ir tvarka kaip tvarumo rodiklis („5S“ principai)
· Valymo ir priežiūros būdai, mažinantys pavojingų medžiagų išmetimą į aplinką
Tema. Dažymo medžiagų, gaminių, įrangos sandėliavimo organizavimas pagal tvarumo principus ir gamintojų reikalavimus
· Dažymo medžiagų priėmimas ir patikra
· Sandėliavimo vietų organizavimas pagal produktų savybes ir saugos reikalavimus
· Tvarus medžiagų sandėliavimas
· Tvarus įrangos sandėliavimas

	2. Saugiai dirbti statybos objekte.
	2.1. Apibūdinti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius statybos objekte, jų poveikį darbuotojui.
	Tema. Pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai statybos objekte, jų poveikis darbuotojui
· Fizikiniai veiksniai, jų poveikis darbuotojui
· Mechaniniai veiksniai, jų poveikis darbuotojui
· Cheminiai veiksniai, jų poveikis darbuotojui
· Psichosocialiniai veiksniai, jų poveikis darbuotojui
Tema. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija statybos objekte
· Rizikų identifikavimas ir vertinimas
· Nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonės
· Profesinių ligų prevencijos priemonės

	
	2.2. Parinkti ir įrengti kolektyvines apsaugos priemones pagal saugos reikalavimus.
	Tema. Kolektyvinės apsaugos priemonės
· Kolektyvinių apsaugos priemonių rūšys statybos objekte
· Kolektyvinių apsaugos priemonių taikymo principai
Tema. Kolektyvinių saugos priemonių įrengimas
· Kolektyvinių apsaugos priemonių montavimas darbo vietoje
· Kolektyvinių apsaugos priemonių veikimo ir tinkamumo įvertinimas

	
	2.3. Įvertinti gaisro kilimo pavojus konkrečiame statybos objekte ir parinkti tinkamas prevencines priemones.
	Tema. Priešgaisrinės saugos reikalavimai
· Organizaciniai priešgaisrinės saugos reikalavimai statybos objekte
· Techniniai priešgaisrinės saugos reikalavimai statybos objekte
Tema. Gaisro pavojų analizė statybos objekte
· Pagrindinių gaisro kilimo šaltinių ir rizikos zonų objekte nustatymas
· Naudojamų medžiagų bei įrangos degumo ir pavojingumo laipsnio įvertinimas
Tema. Gaisro prevencinių priemonių parinkimas ir taikymas
· Pirminės gaisrų gesinimo priemonės, jų naudojmas
· Gaisro prevencinių priemonių parinkimas, atsižvelgiant į darbo pobūdį ir aplinką

	
	2.4. Parinkti asmenines apsaugos priemones, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir rizikos veiksnius.
	Tema. Asmeninės dažytojo apsaugos priemonės
· Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
· Akių ir veido apsaugos priemonės
· Odos ir rankų apsaugos priemonės
· Darbo rūbai ir batai
· Klausos apsaugos priemonės
Tema. Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas
· Rizikos veiksnių įvertinimas darbo vietoje
· Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas pagal darbo pobūdį ir rizikos veiksnius
· Asmeninių apsaugos priemonių tinkamumo ir naudojimo patikrinimas

	3. Montuoti paaukštinimo įrangą.
	3.1. Apibūdinti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus.
	Tema. Saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimai
· Darbo organizavimas ir planavimas
· Saugaus darbo reikalavimai, montuojant paaukštinimo įrangą
· Reikalavimai paaukštinimo įrangos stabilumui, saugumui ir patikimumui, susiję su konkretaus darbo pobūdžiu, aukščiu ir paviršiaus sąlygomis
Tema. Asmeninės apsaugos priemonės dirbant aukštyje
· Kritimo sulaikymo sistemos (saugos diržas, lynai, karabinai), jų parinkimas pagal darbo pobūdį
· Kritimo sulaikymo sistemų techninės būklės vertinimas ir taisyklingas naudojimas

	
	3.2. Sumontuoti sisteminius nesudėtingos schemos pastolius ir kitą paaukštinimo įrangą dažymo darbams atlikti įvairiame aukštyje.
	Tema. Paaukštinimo įrangos tipai, paskirtis ir panaudojimo galimybės
· Paaukštinimo įrangos klasifikacija pagal medžiagas, tipus, paskirtį
· Pastoliai, jų klasifikacija pagal medžiagas, tipus, paskirtį
· Sisteminių nesudėtingos schemos pastolių montavimo schema, pagrindiniai elementai ir jų paskirtis
· Statybiniai bokšteliai, jų naudojimo ypatumai
· Mobilios kėlimo platformos, jų naudojimo ypatumai
· Kopėčios ir kitos paaukštinimo priemonės, jų naudojimas
Tema. Fasadinių sisteminių pastolių montavimas ir išardymas
· Fasadinių sisteminių pastolių elementų paruošimas montavimui
· Fasadinių sisteminių pastolių sistemos elementų surinkimas ir tvirtinimas
· Pastolių išardymas ir paruošimas išvežimui

	4. Naudoti statinio informacinį modelį ir darbų vykdymo dokumentaciją.
	4.1. Apibūdinti statinio informacinį modelį (BIM).
	Tema. BIM samprata ir tikslai
· BIM - statybų sektoriaus skaitmeninė evoliucija, vertė statybos efektyvumui
· BIM taikymo tikslai ir iššūkiai
· BIM taikymo būdai - pokyčiai statybų procesuose
Tema. BIM struktūra, technologijos ir formatai
· Statinio informacinio modelio dimensijos ir struktūra
· Atviri duomenų mainų ir komunikacijos formatai (IFC, BCF) ir jų taikymo vertė
· BIM standartai ir informacijos klasifikavimo pagrindai (įvadas)
· BIM naudojimo technologijos

	
	4.2. BIM’e surasti, filtruoti, grupuoti, išsaugoti informaciją ir duomenis reikalingus dažymo darbams atlikti.
	Tema. BIM vieninga duomenų aplinka
· Prisijungimas prie vieningos atvirų duomenų mainų aplinkos (OpenBIM CDE)
· BIM projekto duomenų struktūra CDE aplinkoje
Tema. BIM informacijos konteinerių geometrijos struktūros navigacija
· Informacijos konteinerių (IFC) 3D geometrijos peržiūra ir navigacija po modelį
· Pjūvių formavimas ir matavimai CDE aplinkoje
Tema. Informacijos iš BIM modelio naudojimas
· Informacijos konteinerių (IFC) informacijos struktūros ir parametrų peržiūra
· Reikiamos informacijos paieška, filtravimas, grupavimas ir naudojimas
· Susietos su BIM modeliu dokumentacijos (pdf ir kitais formatais) paieška ir skaitymas
Tema. Komunikacija ir duomenų saugojimas vieningoje duomenų aplinkoje
· Užduočių gavimo ir komunikacijos su komanda naudojant BCF formatą CDE aplinkoje pagrindai
Tema. Atvirų (nemokamų) IFC formato peržiūros PĮ naudojimas
· Bent vienos pasirinktos individualios IFC formato peržiūros PĮ (pvz., Solibri Anywhere, BIMvision ar kt.) naudojimas. Modelio IFC atidarymas ir 3D navigacija
· IFC informacijos struktūros peržiūra

	
	4.3. Skaityti 2D, 3D brėžinius ir projekto specifikacijas, reikalingas dažymo darbams atlikti.
	Tema. Pagrindinės brėžinių braižymo taisyklės
· Brėžinių apipavidalinimo taisyklės
· Brėžinių formatai, linijos, masteliai ir jų parinkimas
· Matmenų žymėjimo brėžiniuose taisyklės ir jų taikymas
Tema. Detalių ir gaminių projekcijų braižymo taisyklės
· Daiktų vaizdavimo plokštumoje būdai
· Geometrinių elementų, detalių ir gaminių stačiakampių projekcijų braižymas
· Detalių ir gaminių aksonometrinių projekcijų braižymas
Tema. Detalių ir gaminių atvaizdų braižymo taisyklės
· Detalių ir gaminių vaizdų, pjūvių ir kirtinių braižymas
Detalių ir gaminių darbo brėžinių skaitymas
Tema. Dažymo darbų vykdymo dokumentacija
· Technologinių kortelių paskirtis ir struktūra
· Medžiagų ir priemonių dokumentacija (pasai, sertifikatai, saugos duomenų lapai ir pan.)
· Kokybės kontrolės dokumentai
· Saugos, aplinkosaugos ir rizikos dokumentai

	5. Taikyti tvarios statybos pagrindinius principus.
	5.1. Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principus.
	Tema. Tvarios statybos samprata ir principai
· Tvarios statybos tikslai: aplinkos, ekonominiai, socialiniai aspektai
· Poveikio aplinkai mažinimo priemonės statybos darbų metu
Tema. Žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos samprata
· Žiedinės ekonomikos samprata, principai ir pritaikymas statybos sektoriuje
· Žaliosios transformacijos samprata ir jos reikšmė
· Tvarių tiekimo grandinių ir logistikos svarba
Tema. Tvaraus darbo organizavimas praktikoje
· Darbo vietos planavimas, medžiagų nuostolių mažinimas
· Atsakingas ir racionalus įrankių bei įrangos naudojimas

	
	5.2. Taikyti energijos, vandens ir kitų išteklių taupymo principus, atliekant dažymo darbus.
	Tema. Energijos taupymo priemonės atliekant dažymo darbus
· Energijos vartojimo optimizavimas atliekant dažymo darbus
· Mechaninių įrenginių efektyvus naudojimas
· Energijos suvartojimo mažinimo būdai
Tema. Vandens taupymo technologijos
· Vandens valymas ir pakartotinis naudojimas
· Integruotos sistemos darbų planavimui
Tema Tema. Efektyvus išteklių naudojimas
· Tikslaus dažymo medžiagų kiekio paruošimas pagal poreikį, medžiagų tvarkymas, pertekliaus mažinimas
· Išteklių naudojimo optimizavimo planavimas

	
	5.3. Parinkti ir naudoti aplinkai draugiškus statybos produktus bei pagalbines medžiagas.
	Tema. Aplinkai draugiškų statybos produktų parinkimas
· Aplinkosauginių ženklinimų (Ecolabel, „Nordic Swan“, „Žaliasis raktas“ ir kt.) reikšmė renkantis statybos produktus
· Aplinkai draugiškų žaliavų kilmė ir poveikis gamtai
· Statybos produktų ir pagalbinių medžiagų parinkimas pagal tvarumo kriterijus
Tema. Aplinkai draugiškų dažymo medžiagų parinkimas ir naudojimas
· Tvarūs ir ekologiški statybos produktai dažymo darbuose
· Ekologiškų dažų sudėties analizė
· Žaliosios statybos principų taikymas renkantis ir naudojant dažymo medžiagas
· Aplinkai nekenksmingų technologijų taikymas dažymo procese

	
	5.4. Rūšiuoti ir tvarkyti statybines atliekas, vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais.
	Tema. Statybinių atliekų rūšiavimas
· Statybinių atliekų klasifikacija, rūšiavimas statybvietėje
· Pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimai
· Atliekų ženklinimas ir dokumentacija
Tema. Atliekų tvarkymo praktikos
· Atliekų surinkimas ir laikinas saugojimas
· Atliekų transportavimas ir perdavimas perdirbimui
· Prevencinės priemonės atliekų kiekio mažinimui
· Efektyvūs atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo metodai

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai darbo metu atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai. Darbo vieta paruošta ir sutvarkyta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius, atliekų sutvarkymo reikalavimus. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą. Planuojant darbus, darbo metu ir baigus darbą taikomi tvarumo principai.
Apibūdinti esminiai statinių reikalavimai pagal jų paskirtį ir kategorijas. Apibūdintos pastatų energinio naudingumo klasės ir jų įtaką dažytojo darbų organizavimui. Apibūdinti dažytojo darbo vietos ir įrangos paruošimo reikalavimai. Apibūdinti dažymo darbams reikalingų medžiagų, gaminių ir įrangos tvaraus sandėliavimo principai. Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimai. Identifikuotos dažymo darbams netinkamos darbo sąlygos. Įvertinta dažytojo darbo vieta ir paruošta pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus. Dažymo medžiagos, gaminiai, įranga sandėliuojami laikantis gamintojo reikalavimų ir tvarumo principų. Apibūdinti pagrindiniai pavojingi ir kenksmingi rizikos veiksniai statybos objekte, jų poveikis darbuotojui. Apibūdintos dažytojo asmeninės apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Įvardytos kolektyvinių apsaugos priemonių rūšys ir jų taikymo principai. Kolektyvinės apsaugos priemonės įrengtos pagal saugos reikalavimus. Įvertintas gaisro kilimo pavojus konkrečiame statybos objekte ir parinktos tinkamos prevencinės priemonės. Atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir rizikos veiksnius, parinktos asmeninės apsaugos priemonės. Pagal reikalavimus sumontuota paaukštinimo įranga. Apibūdintas statinio informacinis modelis (BIM). BIM-e surasta, išfiltruota, sugrupuota ir išsaugota informaciją bei duomenys, reikalingi dažymo darbams atlikti. Paaiškinti 2D, 3D brėžiniai ir projekto specifikacijos, reikalingos dažymo darbams atlikti. Apibūdinta dažymo darbams atlikti naudojama darbų vykdymo dokumentacija. Apibūdinti tvarios statybos, žiedinės ekonomikos ir žaliosios transformacijos principai. Parinkti ir naudojami aplinkai draugiški statybos produktai, pagalbinės medžiagos. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai, atsižvelgiant į tvarios statybos principus ir energijos, vandens bei kitų išteklių taupymo reikalavimus. Statybinės atliekos surūšiuotos ir sutvarkytos, vadovaujantis tvarios statybos ir žiedinės ekonomikos principais.
Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį.
Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, instrukcijos, reglamentuojantys statinių dažymo darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
· Medžiagų, įrangos gamintojo instrukcijos, kokybės dokumentai( pasai, sertifikatai)
· Kokybės patikros dokumentai
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti ir vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Pirmosios pagalbos priemonės
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Pastato darbo projekto brėžinių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pasirinkta OpenBIM WEB vieninga duomenų aplinka (CDE) (Catenda, TrimbleConnect, Dalux, Autodesk Construction Cloud ar analogiška)
· DEMO (mokymų apimties) BIM projektas IFC, BCF ir projektinės dokumentacijos apimties doc, pdf, xls ir kitais formatais.
· Pasirinkta individuali nemokama IFC formatų peržiūros PĮ (pvz., Solibri Anywhere, BIMvision ar kitos analogiškos)
· Elektroninės programos, skirtos defektų, atliktų darbų neatitikimų ir jų ištaisymų pažymėjimui

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos ženklais statybos vietoje, paaukštinimo įranga, dažytojo įrankių, įrangos, priemonių pavyzdžiais ir apdailos medžiagomis.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dažytojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu“
	Valstybinis kodas
	307323309

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigtas šis modulis:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Paruošti dažymui rankiniu būdu statinio paviršius ir medžiagas.
	1.1. Apibūdinti gruntus, glaistus, pagalbines medžiagas, skirtas statinio vidaus ir išorės paviršių paruošimui dažymo darbams.
	Tema. Gruntų ir glaistų, skirtų statinio vidaus ir išorės dažymo darbams, klasifikacija, rūšys, savybės
· Gruntų, skirtų statinio vidaus ir išorės darbams, klasifikacija, rūšys, savybės
· Glaistų sudėtis, rūšys, savybės
Tema. Pagalbinių medžiagų, skirtų statinio vidaus ir išorės dažymo darbams, rūšys bei savybės
· Dažomų statinio paviršių plovimo ir valymo medžiagos
· Sandarinimo medžiagų rūšys, savybės bei panaudojimo galimybės
Tema. Medienos apsaugos priemonės
· Išorinių veiksnių įtaka medienai bei galimi medienos pažeidimo tipai
· Medienos apsaugos priemonės
Tema. Metalo apsaugos priemonės
· Išorinių veiksnių įtaka metalui bei rūdijimo lygiai
· Metalo apsaugos priemonės

	
	1.2. Išnagrinėti statinio paviršių paruošimo dažymui technologiją.
	Tema. Pirminio paviršių apdorojimo operacijos
· Anksčiau naudotų dažų tipo nustatymo būdai
· Senų dažų pašalinimo būdai, įranga ir priemonės jiems atlikti
· Paviršių plovimo būdai
· Plyšių (įtrūkimų) užtaisymo būdai
· Gruntavimo paskirtis ir grunto parinkimo principai
· Glaistymo paskirtis ir glaisto parinkimo principai
Tema. Naujų statinio paviršių paruošimo dažymui technologija
· Naujų tinkuotų statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Naujų betoninių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Naujų mūrinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Naujų metalinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Naujų medinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Naujų gipskartonio ir kitų plokščių paruošimo dažymui technologinis procesas
Tema. Anksčiau apdorotų statinio paviršių paruošimo dažymui technologija
· Anksčiau dažytų (apklijuotų tapetais) tinkuotų ir betoninių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Anksčiau dažytų mūrinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Anksčiau dažytų metalinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Anksčiau dažytų medinių statinio paviršių paruošimo dažymui technologinis procesas
· Anksčiau dažytų gipskartonio ir kitų plokščių paruošimo dažymui technologinis procesas

	
	1.3. Paruošti statinio paviršius dažymui.
	Tema. Naujų statinio paviršių paruošimas dažymui
· Grunto ir kitų pagalbinių medžiagų, skirtų naujų statinio paviršių paruošimui dažymui, parinkimas
· Grunto kiekio paskaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais
· Įrankių, skirtų naujų statinio paviršių paruošimui dažymui, parinkimas
· Naujai tinkuoto statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Naujo betoninio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Naujo metalinio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Naujo medinio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Naujų gipskartonio plokščių paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais
Tema. Anksčiau apdorotų statinio paviršių paruošimas dažymui
· Anksčiau apdoroto statinio paviršiaus būklės įvertinimas
· Medžiagų ir įrankių, skirtų anksčiau apdorotų statinio paviršių paruošimui dažymui, parinkimas
· Anksčiau apdoroto tinkuoto statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Anksčiau apdoroto betoninio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Anksčiau apdoroto metalinio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Anksčiau apdoroto medinio statinio paviršiaus paruošimas dažymui, laikantis technologinio proeso nuoseklumo
· Anksčiau apdorotų gipskartonio plokščių paruošimas dažymui, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	2. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu būdu.
	2.1. Apibūdinti kompozicinius profilius, kompozicinės juostas kampų formavimui, gipskartonio plokščių siūlių armavimui ir jų tvirtinimo technologiją.
	Tema. Kompoziciniai profiliai ir juostos
· Kompozicinių profilių tipai ir paskirtis
· Kompozicinės juostos kampų formavimui, gipskartonio plokščių siūlių armavimui
Tema. Kompozicinių profilių ir juostų tvirtinimo technologija
· Kompozicinių profilių tvirtinimo technologinis procesas
· Kompozicinių juostų tvirtinimo technologinis procesas

	
	2.2. Apibūdinti dažomų statinio paviršių glaistymo ir šlifavimo technologiją.
	Tema. Statinio paviršių glaistymo technologija
· Glaistymo proceso esmė
· Rankiniai įrankiai, skirti statinio paviršių glaistymui
· Tinkuotų ir betoninių statinio paviršių glaistymo technologinis procesas
· Q1-Q4 kokybės lygiai
· Medinių statinio paviršių glaistymo ypatumai
Tema. Statinio paviršių šlifavimo technologija
· Šlifavimo medžiagos, priemonės bei rankiniai įrankiai
· Glaistytų statinio paviršių šlifavimo technologinis procesas

	
	2.3. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius, naudojant rankinius įrankius.
	Tema. Statinio paviršių glaistymas rankiniais įrankiais
· Medžiagų ir įrankių, skirtų statinio paviršių glaistymui, parinkimas
· Glaistymo mišinių paruošimas
· Glaisto sąnaudų apskaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais
· Kompozicinių glaistymo profilių ir juostų tvirtinimas
· Tinkuoto, betoninio statinio paviršiaus glaistymas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Statinio paviršių paruošimas pagal Q1-Q4 kokybės lygius
Tema. Glaistytų statinio paviršių šlifavimas rankiniais įrankiais
· Medžiagų ir įrankių, skirtų glaistytų statinio paviršių šlifavimui, parinkimas
· Asmeninių saugos priemonių parinkimas
· Glaistyto statinio paviršiaus šlifavimas
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	3. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.
	3.1. Išnagrinėti statinio paviršių dažymo medžiagas, jų parinkimo principus.
	Tema. Dažų mišinių, skirtų statinių vidaus ir išorės darbams, klasifikacija, rūšys, savybės
· Pagrindiniai dažymo medžiagų komponentai, jų įtaką dažymo medžiagų savybėms
· Dažų mišinių, skirtų statinio vidaus bei išorės dažymo darbams, klasifikacija
· Dažų mišinių savybės ir jų įtaką dažų kokybei
· Vandeninių dažų mišinių rūšys, savybės ir panaudojimo galimybės
· Nevandeninių dažų mišinių rūšys, savybės ir panaudojimo galimybės
· Dažų mišinių, skirtų įvairiems dažomiems statinio paviršiams, parinkimo principai
· Lakai, jų rūšys ir parinkimas
· Alyvos, jų rūšys ir parinkimas
· Dažyvės (beicai), jų paskirtis, rūšys
Tema. Tvarių ir ekologiškų dažymo medžiagų parinkimo principai bei jų poveikis aplinkai
· Aplinkosaugos ir sveikatos aspektai renkantis dažymo medžiagas
· Dažymo medžiagų ženklinimas ir atsakingas medžiagų pasirinkimas
Tema. Pagalbinės dažymo medžiagos ir priemonės
· Pagalbinių medžiagų rūšys ir jų techninė paskirtis dažų mišiniuose
· Aplinkai draugiškų pagalbinių medžiagų naudojimas ir ženklinimas

	
	3.2. Apibūdinti rankinius dažymo įrankius ir pagalbines priemones, jų parinkimo principus.
	Tema. Rankiniai dažymo įrankiai
· Teptukų rūšys, parinkimas pagal dažomo paviršiaus ir dažymo medžiagos tipą
· Volelių tipai, parinkimas pagal dažomo paviršiaus ir dažymo medžiagos tipą
· Dažymo mentelės
· Lakavimo ir alyvavimo įrankiai
Tema. Pagalbinės dažymo priemonės ir inventorius
· Apsauginės dažymo juostelės ir jų savybės
· Pagalbinės priemonės bei inventorius, padedantis našiau ir kokybiškiau atlikti dažymo darbus
Tema. Dažymo įrankių ir priemonių priežiūra
· Teptukų priežiūros reikalavimai
· Volelių priežiūros reikalavimai

	
	3.3. Išnagrinėti statinio paviršių dažymo dažų mišiniais technologinį procesą.
	Tema. Statinio paviršių dažymo vandeniniais dažų mišiniais technologija
· Statinio paviršių dažymo kalkiniais dažais technologinis procesas
· Statinio paviršių dažymo silikatiniais dažais technologinis procesas
· Statinio paviršių dažymo vandens dispersiniais dažais technologinis procesas
Tema. Statinio paviršių dažymo nevandeniniais dažų mišiniais technologija
· Paviršiaus paruošimas ir nevandeninių dažų mišinio parinkimas
· Nevandeninių dažų dengimo technologinis procesas
Tema. Statinių paviršių lakavimo, alyvavimo ir beicavimo technologija
· Statinio paviršių lakavimo technologinis procesas
· Statinio paviršių beicavimo technologinis procesas
· Statinio paviršių alyvavimo technologinis procesas

	
	3.4. Išnagrinėti statinio vidaus paviršių ir fasadų dažymo rankiniu būdu technologiją, dažyto paviršiaus defektus.
	Tema. Statinio vidaus paviršių dažymo rankiniu būdu technologija
· Lubų ir sienų dažymo technologinis procesas
· Langų ir durų dažymo technologinis procesas
· Grindų lakavimo ir alyvavimo technologinis procesas
Tema. Tinkuotų ir betoninių fasadų dažymo technologija
· Tinkuotus ir betoninius paviršius veikiantys aplinkos faktoriai ir jų įtaką fasadams
· Fasadinių dažų, skirtų tinkuotiems ir betoniniams paviršiams dažyti, parinkimo principai
· Naujų tinkuotų ir betoninių fasadų dažymo technologinis procesas
· Anksčiau apdorotų tinkuotų ir betoninių fasadų dažymo procesas
Tema. Medinių fasadų dažymo technologija
· Aplinkos veiksnių įtaka mediniams fasadams
· Naujų medinių fasadų dažymo proceso esmė
· Naujų medinių fasadų dažymo technologinis procesas
· Anksčiau apdorotų medinių fasadų dažymo technologinis procesas
Tema. Dažyto statinio paviršiaus defektai, jų atsiradimo priežastys ir šalinimas
· Pagrindinės dažymo defektų atsiradimo priežasčių grupės
· Dažyto paviršiaus defektai, jų atsiradimo priežastys, pašalinimo būdai
· Specifinės dažomo paviršiaus problemos (nikotino, vandens dėmės, suodžiai, ilgą laiką nedažyti, nestabilūs paviršiai) ir jų sprendimo būdai

	
	3.5. Dažyti rankiniais įrankiais statinio įvairių tipų paviršius ir konstrukcijas, atlikti dažyto statinio paviršiaus remontą.
	Tema. Statinio paviršių dažymas rankiniais įrankiais
· Rankinių įrankių bei priemonių parinkimas pagal dažomą statinio paviršiaus ir dažų tipą
· Dažų mišinio kiekio paskaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais
· Dažų tonavimas
· Lubų dažymas, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Sienų dažymas, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Langų ir durų dažymas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Radiatorių dažymas, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais
Tema. Dažyto statinio paviršiaus remontas
· Dažyto statinio paviršiaus defektų nustatymas
· Defektų pašalinimas

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai. Darbo vieta paruošta ir sutvarkyta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius, atliekų rūšiavimo, aplinkotvarkos ir tvarumo reikalavimus. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą.
Išnagrinėta dažymo medžiagų sudėtis, apibūdintos statinių paviršių paruošimui dažymui ir paviršių dažymui naudojamos medžiagos, jų klasifikacija, savybės, paskirtis. Apibūdinti statinių įvairių paviršių paruošimo dažymui darbai. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų atlikti statinių įvairių paviršių paruošimo dažymui darbai, paruošti glaistymo ir tonuoti vandeninių bei nevandeninių dažų mišiniai. Apibūdinta statinių įvairių paviršių glaistymo, kompozicinių profilių ir juostų tvirtinimo bei šlifavimo rankiniu būdu technologija. Statinio paviršiai paruošti pagal Q1-Q4 kokybės lygius. Apibūdintos glaistymo ir šlifavimo rankiniu būdu priemonės bei įrankiai, jų parinkimo principai. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, rankiniais įrankiais nuglaistyti ir nušlifuoti įvairūs glaistyti statinio paviršiai, pritvirtinti kompoziciniai glaistymo profiliai ir juostos. Parinkti pagal dažomo paviršiaus ir dažų tipą rankiniai dažymo įrankiai, pagalbinės priemonės, inventorius. Išnagrinėta statinio paviršių dažymo rankiniais įrankiais įvairiais dažų mišiniais, fasadų dažymo technologija. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų rankiniais įrankiais nudažytos lubos, sienos, langai, durys, radiatoriai.
Apibūdinti galimi dažyto paviršiaus defektai, paaiškintos jų atsiradimo priežastys ir pašalinimo būdai. Atliktas dažyto paviršiaus remontas.
Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Atliktas darbų kiekio, medžiagų sąnaudų skaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu surasta informacija reikalingo technologinio proceso atlikimui.
Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pasirinkta OpenBIM WEB vieninga duomenų aplinka (CDE) (Catenda, TrimbleConnect, Dalux, Autodesk Construction Cloud ar analogiška)
· DEMO (mokymų apimties) BIM projektas IFC, BCF ir projektinės dokumentacijos apimties doc, pdf, xls ir kitais formatais.
· Pasirinkta individuali nemokama IFC formatų peržiūros PĮ (pvz., Solibri Anywhere, BIMvision ar kitos analogiškos)
· Statybinės medžiagos, įranga, darbo įrankiai ir kontroliniai matavimo prietaisai

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteris, vaizdo projektorius) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dažytojo rankiniais darbo įrankiais, įranga ir inventoriumi, paaukštinimo bei palypėjimo priemonėmis; statinių paviršių glaistymui bei dažymui rankiniu būdu reikalingomis medžiagomis (paviršių paruošimo dažyti, glaistymo, dažymo medžiagos); statinių paviršių glaistymui bei dažymui rankiniu būdu reikalingais mechanizmais (techniniu statybiniu fenu, aukšto slėgio plovimo įranga, elektriniu seno tinko, dažų bei glaisto šlifuokliu, elektriniu gręžtuvu, dažų maišytuvu).

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dažytojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.
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	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigti šie moduliai:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Glaistyti ir šlifuoti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
	1.1. Apibūdinti glaistymo ir šlifavimo įrangą, jos veikimo principą.
	Tema. Glaistymo mechanizmų paskirtis, jų veikimo principas
· Paviršių glaistymo mechanizmai, jų tipai
· Glaistymo mechanizmų veikimo principas
Tema. Šlifavimo mechanizmų paskirtis, jų veikimo principas
· Paviršių šlifavimo mechanizmai, jų tipai
· Šlifavimo mechanizmų veikimo principas
Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, dirbant su glaistymo ir šlifavimo mechanizmais
· Darbo vietos ir įrangos saugus paruošimas
· Asmeninės apsaugos priemonės ir saugus darbo elgesys

	
	1.2. Apibūdinti statinių paviršių glaistymo ir šlifavimo mechanizuotu būdu technologiją.
	Tema. Statinių paviršių glaistymo mechanizuotu būdu technologija
· Glaisto paruošimas
· Glaistymo technologinių operacijų eiliškumas
Tema. Statinių paviršių šlifavimo mechanizuotu būdu technologija
· Šlifavimo medžiagos parinkimas pagal paviršiaus tipą ir norimą rezultatą
· Šlifavimo technologiniai parametrai

	
	1.3. Paruošti glaistymo, šlifavimo įrangą darbui, atlikti smulkų jos remontą.
	Tema. Glaistymo mechanizmų paruošimas darbui ir remontas
· Glaisto purškimo įrangos paruošimas darbui
· Glaisto ir dekoratyvinės dangos purškimo aparato paruošimas darbui
· Glaistymo-dažymo aparato paruošimas darbui
· Nesudėtingų glaistymo mechanizmų gedimų šalinimas
Tema. Šlifavimo mechanizmų paruošimas darbui bei remontas
· Glaisto šlifuoklio paruošimas darbui
· Nesudėtingų glaisto šlifuoklio gedimų šalinimas

	
	1.4. Glaistyti statinio paviršius glaisto purškimo aparatais.
	Tema. Glaisto purškimo įrangos paruošimas ir darbo vietos organizavimas
· Purškimo įrangos paruošimas, antgalių ir slėgio parinkimas pagal paviršiaus tipą
· Glaistymo mišinio paruošimas pagal gamintojo instrukciją
· Darbo vietos paruošimas
Tema. Statinio paviršiaus glaistymas glaisto purškimo įranga ir kokybės užtikrinimas
· Lubų glaistymas glaisto purškimo įrenginiais, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Sienų glaistymas glaisto purškimo įrenginiais, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Glaistyto paviršiaus kokybės vertinimas ir defektų pašalinimas
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	
	1.5. Šlifuoti statinio glaistytą paviršių glaisto šlifuokliais.
	Tema. Glaistytų statinio paviršių šlifavimas glaisto šlifuokliais
· Šlifavimo priemonių bei įrangos parinkimas
· Glaistyto statinio paviršiaus šlifavimas glaisto šlifuokliu, laikantis technologinio proceso reikalavimų
Tema. Atliktų darbų kokybės kontrolė ir defektų šalinimas
· Šlifuoto paviršiaus kokybės kontrolė, defektų nustatymas ir šalinimas
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	2. Dažyti statinio paviršius mechanizuotu būdu.
	2.1. Apibūdinti dažymo įrangą, jos veikimo principą.
	Tema. Dažymo įrangos tipai ir jų veikimo principas
· Elektriniai purkštuvai, jų veikimo principas
· Pneumatiniai purkštuvai, jų veikimo principas
· Beorės dažymo sistemos, jų veikimo principas
· Aukšto slėgio dažymo įrenginiai, jų paskirtis ir veikimo principas
· Oro slėgio ir klampumo įtaka dažų purškimui bei dangos kokybei
Tema. Dažymo įrangos priedai, kompresoriai ir įrangos priežiūra
· Dažymo įrangos priedai: pistoletai, purkštukai, pistoletų priedai, jų parinkimas ir priežiūra
· Įrangos priežiūros, valymo ir saugaus naudojimo taisyklės
· Kompresoriai, jų paskirtis ir veikimo principas

	
	2.2. Paruošti dažymo įrangą darbui, atlikti smulkų remontą.
	Tema. Dažymo įrangos paruošimas darbui
· Elektrinio purkštuvo paruošimas darbui
· Pneumatinio purkštuvo paruošimas darbui
· Beorio dažymo aparato paruošimas darbui
· Aukšto slėgio dažų purkštuvo paruošimas darbui
Tema. Dažymo įrangos remontas
· Dažymo įrangos gedimų diagnostika ir priežastys
· Dažymo įrangos smulkus remontas ir priežiūra

	
	2.3. Nudažyti statinio paviršius, naudojant dažymo purkštuvus ir aparatus.
	Tema. Dažymo įrangos ir medžiagų paruošimas
· Dažų mišinio paruošimas pagal gamintojo instrukciją
· Dažymo aparato paruošimas: purkštuko parinkimas, srauto ir purškimo slėgio reguliavimas
· Purškimo technikos parinkimas: purškimo kampas, atstumas nuo paviršiaus, judesių kryptis
Tema. Statinio paviršių dažymas mechanizuotu būdu
· Statinio paviršių dažymas elektriniu purkštuvu, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Statinio paviršių dažymas pneumatiniu purkštuvu, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Statinio paviršių dažymas beorio dažymo aparatu, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Statinio paviršių dažymas aukšto slėgio dažų purkštuvu, laikantis technologinio proceso reikalavimų
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai. Darbo vieta paruošta ir sutvarkyta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius, atliekų rūšiavimo, aplinkotvarkos ir tvarumo reikalavimus. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą.
Apibūdinta glaistymo bei šlifavimo įranga, jos paskirtis, veikimo principas. Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, paruošti darbui glaistymo ir šlifavimo mechanizmai. Esant poreikiui, atliktas šių mechanizmų nesudėtingų gedimų pašalinimas. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, glaisto purškimo įrenginiais nuglaistyti įvairūs statinio paviršiai, glaisto šlifuokliais nušlifuoti glaistyti paviršiai.
Apibūdinti dažymo mechanizmai, jų paskirtis, veikimo principas. Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, paruošti darbui dažymo mechanizmai. Esant poreikiui, atliktas šių mechanizmų nesudėtingų gedimų pašalinimas. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų dažymo purkštuvais ir aparatais nudažyti įvairūs statinio paviršiai.
Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu surasta informacija reikalingo technologinio proceso atlikimui.
Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Grafinės automatizuoto kompiuterinio projektavimo programos,
· Pasirinkta OpenBIM WEB vieninga duomenų aplinka (CDE) (Catenda, TrimbleConnect, Dalux, Autodesk Construction Cloud ar analogiška)
· DEMO (mokymų apimties) BIM projektas IFC, BCF ir projektinės dokumentacijos apimties doc, pdf, xls ir kitais formatais.
· Pasirinkta individuali nemokama IFC formatų peržiūros PĮ (pvz., Solibri Anywhere, BIMvision ar kitos analogiškos)
· Statybinės medžiagos, įranga, darbo įrankiai

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteris, vaizdo projektorius) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, dažytojo inventoriumi, šlifavimo, paaukštinimo bei palypėjimo priemonėmis; statinio paviršių glaistymui bei dažymui mechanizuotu būdu reikalingomis medžiagomis (paviršių glaistymo, dažymo medžiagos); statinio paviršių glaistymui, šlifavimui ir dažymui mechanizuotu būdu reikalingais mechanizmais (glaisto purškimo įranga, glaisto ir dekoratyvinės dangos purškimo aparatu, glaistymo-dažymo aparatu, glaisto šlifuokliu, elektriniu purkštuvu, pneumatiniu purkštuvu, beorio dažymo aparatu, aukšto slėgio dažymo purkštuvu, dažų maišytuvu).

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dažytojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.




Modulio pavadinimas – „Pastatų paviršių dekoravimas“
	Valstybinis kodas
	307323310

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	10

	Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai
	Baigti šie moduliai:
Dažytojo bendrųjų veiklų statybos objekte vykdymas
Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai
	Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti

	1. Dekoruoti pastato paviršius tapetais.
	1.1. Apibūdinti tapetų ir klijų rūšis.
	Tema. Tapetų rūšys
· Popieriniai tapetai, jų savybės
· Flizelino tapetai, jų savybės
· Stiklo audinio tapetai, jų savybės
· Skystieji tapetai, jų savybės
· Tapetai iš natūralių medžiagų, jų savybės
· Fototapetai
· Tapetiniai apvadai
· Kamštinė danga, panaudojimo galimybės
· Sutartiniai tapetų ženklai ir jų reikšmės
· Tvarus medžiagų pasirinkimas
Tema. Klijai tapetams
· Klijų tapetams klasifikacija
· Klijų parinkimas ir paruošimas

	
	1.2. Išnagrinėti pastato sienų ir lubų apdailos tapetais technologiją.
	Tema. Senų tapetų pašalinimas
· Senų tapetų pašalinimo įrankiai ir priemonės
· Senų tapetų pašalinimo būdai
Tema. Tapetų klijavimo įrankiai, prietaisai ir inventorius
· Tapetų klijavimo įrankių ir prietaisų klasifikacija, paskirtis, panaudojimo galimybės
· Tapetų klijavimo inventorius
Tema. Sienų, lubų apdailos popieriniais ir flizelino tapetais technologinės operacijos
· Tapetų sukirpimas
· Klijų tepimas
· Tapetų juostų sulankstymas
· Pirmos tapetų juostos klijavimas
· Kitų tapetų juostų klijavimas
· Tapetų klijavimas kampuose
· Tapetų klijavimas aplink duris ir langus
· Tapetų klijavimas aplink radiatorius
· Tapetų klijavimas aplink elektros jungiklius, rozetes
· Nišų apdailos tapetais technologinės operacijos
· Tapetinių apvadų klijavimas
Tema. Sienų ir lubų apdailos stiklo audinio tapetais technologija
· Stiklo audinio tapetų klijavimo technologiniai etapai
· Stiklo audinio tapetų dažymas
Tema. Sienų ir lubų apdailos skystaisiais tapetais technologija
· Skystųjų tapetų paruošimas ir dengimo technologija
· Skystųjų tapetų džiovinimas, priežiūra ir pažeidimų taisymas
Tema. Sienų apdailos fototapetais technologija
· Fototapetų išdėstymo planavimas
· Fototapetų klijavimo technologija
Tema. Sienų apdailos kamštine danga technologija
· Kamštinės dangos klijavimo technologiniai etapai
· Kamštinės dangos siūlių apdorojimas, paviršiaus užbaigimas ir priežiūra
Tema. Tapetais dekoruoto paviršiaus defektai
· Tapetais dekoruoto paviršiaus defektų atsiradimo priežasčių klasifikacija
· Tapetais dekoruoto paviršiaus defektai, atsiradimo priežastys, pašalinimo būdai

	
	1.3. Apklijuoti sienas ir lubas tapetais, pašalinti tapetuoto paviršiaus defektus.
	Tema. Tapetų ir klijų paruošimas
· Reikalingo tapetų kiekio skaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais
· Klijų parinkimas ir paruošimas pagal gamintojo instrukciją
Tema. Lubų apdaila tapetais
· Nederinamo rašto tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Derinamo rašto tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
Tema. Sienų apdaila tapetais
· Popierinių nederinamo rašto tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Popierinių derinamo rašto tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Flizelininių tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Tapetinių apvadų klijavimas
· Stiklo audinio tapetų klijavimas, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Sienų apdailinimas skystaisiais tapetais, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais
Tema. Pastato paviršiaus, apklijuoto tapetais, remontas
· Paviršiaus, apklijuoto tapetais, defektų nustatymas
· Pastato paviršių, apklijuotų tapetais, defektų pašalinimas

	2. Dekoruoti pastato paviršius dažų mišiniais.
	2.1. Apibūdinti koloristikos principus, taikomus pastato dažymui.
	Tema. Koloristikos pagrindai
· Spalvų rato sudarymo principas
· Psichologinis spalvų poveikis
Tema. Koloristikos principai
· Spalvų simbolika interjere ir jų panaudojimas
· Pagrindiniai spalvų derinimo interjere principai (harmonija, panašūs tonai, kontrastas)

	
	2.2. Išnagrinėti dekoratyvinio dažymo technologijas.
	Tema. Dekoratyvinio dažymo technologijos
· Pastato paviršių apdailos, naudojant trafaretus, technologija
· Pastato paviršių apdailos dekoravimo voleliais technologija
· Pastato paviršių dekoravimo kempine technologija
· Pastato paviršių dekoravimo imituojant medieną technologija
· Pastato paviršių dekoravimo būdai, panaudojant apsauginę dažymo juostelę
· Tvarus medžiagų pasirinkimas
Tema. Pastato faktūrinės paviršių apdailos glaistu technologija
· Glaisto rūšies ir įrankių parinkimas
· Dekoratyvinių faktūrų formavimo būdai

	
	2.3. Dekoruoti pastato paviršių, naudojant trafaretus, kempinę, dekoravimo volelius, apsauginę dažymo juostelę.
	Tema. Pastato paviršių apdaila, naudojant trafaretus
· Pastato paviršių apdaila vienspalviais ornamentais, naudojant trafaretus
· Paviršių apdaila daugiaspalviais ornamentais, naudojant trafaretus
Tema. Pastato paviršių dekoravimas, naudojant įvairius įrankius ir priemones
· Pastato paviršių apdaila dekoravimo voleliais, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Pastato paviršių dekoravimas kempine, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Pastato paviršių dekoravimas, panaudojant apsauginę dažymo juostelę, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	
	2.4. Atlikti pastato paviršių faktūrinę apdailą glaistu ir medienos imitaciją.
	Tema. Pastato faktūrinės apdailos glaistu atlikimas
· Pastato paviršių apdaila dekoravimo glaistu, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Pastato paviršių apdaila skilinėjančiu dekoravimo glaistu, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Pastato paviršių apdaila glaistu, naudojant trafaretą
Tema. Medienos imitacijos atlikimas
· Bazinio atspalvio dengimas ant paviršiaus
· Medienos rašto formavimas medienos rievių imitavimo įrankiu

	
	2.5. Dekoruoti pastato paviršius rinkoje esančiais dekoratyvinių dažų mišiniais.
	Tema. Pastato paviršių apdaila rinkoje esančiais dekoratyviniais dažymo mišiniais
· Dažų mišinio ir paviršiaus paruošimas, laikantis gamintojo reikalavimų
· Dažymo technikos taikymas
Tema. Pastato paviršių apdaila rinkoje esančiais struktūriniais dažais, laikantis technologinio proceso nuoseklumo
· Paviršiaus paruošimas struktūriniam dažymui
· Struktūrinių dažų dengimo technikos taikymas
· Darbo vietos sutvarkymas, atliekų rūšiavimas, vadovaujantis aplinkosaugos, tvarumo ir žiedinės ekonomikos principais

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Visos operacijos atliktos pagal technologinį eiliškumą, visi veiksmai ir judesiai atlikti pagal ergonomikos reikalavimus, užduotis atlikta laiku ar anksčiau negu nustatyta, dirbta savarankiškai. Medžiagos, technologinė įranga parinkti ir naudoti tikslingai. Darbo vieta paruošta ir sutvarkyta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius, aplinkosaugos, tvarumo, atliekų sutvarkymo reikalavimus. Baigus darbą, nuvalyti įrankiai ir likusios medžiagos sudėtos į jų saugojimo vietą.
Apibūdintos tapetų rūšys, jų savybės, identifikuoti sutartiniai tapetų ženklai ir paaiškinta jų reikšmė. Apibūdintos tapetų klijų rūšys ir jų parinkimo principai. Apibūdinti senų tapetų pašalinimo būdai. Laikantis technologinio proceso, darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų sienos ir lubos apklijuotos įvairių rūšių tapetais, tapetais dekoruotas paviršius apdailintas apvadais, sienos apdailintos skystaisiais tapetais. Nustatyti apklijuoto tapetais paviršiaus defektai, paaiškintos jų atsiradimo priežastys ir pašalinimo būdai. Atliktas apdailinto tapetais paviršiaus remontas.
Apibūdinti koloristikos principai, taikomi pastato dažymui. Apibūdintos pastato paviršių dekoratyvinio dažymo technologijos. Laikantis technologinio proceso, dažymo darbų saugos ir sveikatos, kokybės reikalavimų, atlikti paviršių dekoravimo darbai: dekoravimas, panaudojant trafaretus, dekoratyvinius dažymo mišinius, dekoravimo volelius, kempines, apsauginę dažytojo juostelę. Atlikta faktūrinė paviršiaus apdaila dekoravimo glaistu; apdaila, imituojant medieną. Laikantis gamintojų reikalavimų, pastato paviršius dekoruotas rinkoje esančiais dekoratyvinių dažų mišiniais.
Veikla planuota pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pateiktą užduotį. Atliktas darbų kiekio, medžiagų sąnaudų skaičiavimas, naudojantis BIM modeliu, 2D ir 3D brėžiniais. Naudojantis pastato darbo projektu ar pastato skaitmeniniu modeliu surasta informacija reikalingo technologinio proceso atlikimui.
Vartoti tikslūs techniniai ir technologiniai terminai valstybine kalba, bendrauta laikantis darbo etikos principų.

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Mokymo(si) medžiaga:
· Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
· Teisės aktai, reglamentuojantys pastatų apdailos darbus
· Teisės aktai, instrukcijos reglamentuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybos objekte
· Statybos taisyklės (ST „Apdailos darbai“)
Mokymo(si) priemonės:
· Techninės priemonės mokymuisi iliustruoti, vizualizuoti
· Vaizdinės priemonės, maketai, pavyzdžiai, katalogai
· Darbuotojų saugos priemonių pavyzdžiai
· Technologinės kortelės
· Pasirinkta OpenBIM WEB vieninga duomenų aplinka (CDE) (Catenda, TrimbleConnect, Dalux, Autodesk Construction Cloud ar analogiška)
· DEMO (mokymų apimties) BIM projektas IFC, BCF ir projektinės dokumentacijos apimties doc, pdf, xls ir kitais formatais.
· Pasirinkta individuali nemokama IFC formatų peržiūros PĮ (pvz., Solibri Anywhere, BIMvision ar kitos analogiškos)
· Statybinės medžiagos, darbo įrankiai 

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteris, vaizdo projektorius) mokymo(si) medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo vieta, aprūpinta darbo drabužiais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paaukštinimo ir palypėjimo priemonėmis, paviršių paruošimo apdailai tapetais, dažais, glaistu, tapetų klijavimo medžiagomis, dekoravimo dažais ir glaistu įrankiais, priemonėmis bei inventoriumi; pastato paviršių apdailai tapetais, dažų mišiniais ir glaistu reikalingomis medžiagomis (tapetais, jų klijavimo medžiagomis, dekoratyvinių dažų mišiniais, dekoravimo glaistais); tapetų klijavimui ir paviršių dekoravimui dažų mišiniais ir glaistu reikalingais mechanizmais (dažų maišytuvu).

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	 Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dažytojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.





6.4. BAIGIAMASIS MODULIS

Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“
	Valstybinis kodas
	3000002

	Modulio LTKS lygis
	III

	Apimtis mokymosi kreditais
	5

	Kompetencijos
	Mokymosi rezultatai

	1. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.
	1.1. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
1.2. Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
1.3. Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.

	Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai
	Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – atlikta (neatlikta).

	Reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams
	Nėra

	Reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai
	Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas dažytojo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

	Reikalavimai mokytojų dalykiniam pasirengimui (dalykinei kvalifikacijai)
	Mokinio mokymuisi modulio metu vadovauja mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
[bookmark: _GoBack]2) statybos inžinerijos studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dažytojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį ir pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.
Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų dažytojo profesinės veiklos patirtį.
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